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	Noteikumu (grozījumu) projekts
 Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 10. decembra noteikumos Nr. 730 "Ekspluatējamu ēku energoefektivitātes minimālās prasības"
	Priekšlikums
Papildināt ar punktu, kas noteiks rīcību gadījumā, ja ēka neatbilst energoefektivitātes minimālajām prasībām:
Aizliegt ēkas telpu iznomāšanu;
Uzlikt par pienākumu ēkas pārvaldniekam veikt ēkas energosertifikāciju, kuras laikā tiks sagatavots pārskats par ekonomiski pamatotiem ēkas norobežojošo konstrukciju un inženiersistēmu energoefektivitāti uzlabojošiem pasākumiem, kuru īstenošanas izmaksas ir rentablas paredzamajā (plānotajā) kalpošanas laikā, iekļaujot aprēķinus par šo pasākumu atmaksāšanās termiņiem, un iepazīstināt ēkas telpu īpašniekus ar energosertifikācijas rezultātiem.
Piedāvātā redakcija
-
	Jānis Cunskis (LLPA)

	2.
	Noteikumu konsolidētā versija
3.2. nosaka vidējo siltumenerģijas patēriņu pēdējos trijos kalendāra gados, ņemot vērā ēkas aprēķina platību.
	Priekšlikums
3.2. nosaka vidējo siltumenerģijas patēriņu pēdējos trijos kalendāra gados, ņemot vērā ēkas references platību.

(atbilstoši MK 222: References platība - References grīdas platība saskaņā ar standarta LVS EN ISO 52000-1:2020 9.4.3. punktu.)  Aprēķina platība - vairs nav tāds jēdziens ēku energoefektivitātes jomā
 
Piedāvātā redakcija
-
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	3.
	Noteikumu konsolidētā versija
4.2. nosaka vidējo ēkas energoresursu patēriņu pēdējos trijos kalendāra gados un šo patēriņu reizina ar primārās enerģijas faktoriem katram energonesējam. Primārās enerģijas faktorus nosaka atbilstoši normatīvajiem aktiem par ēkas energoefektivitātes aprēķina metodēm, un vidējo ēkas energoresursu patēriņu attiecina, ņemot vērā ēkas aprēķina platību.
	Priekšlikums
(atbilstoši MK 222: References platība - References grīdas platība saskaņā ar standarta LVS EN ISO 52000-1:2020 9.4.3. punktu.)
Aprēķina platība - vairs nav tāds jēdziens ēku energoefektivitātes jomā
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nosaka vidējo ēkas energoresursu patēriņu pēdējos trijos kalendāra gados un šo patēriņu reizina ar primārās enerģijas faktoriem katram energonesējam. Primārās enerģijas faktorus nosaka atbilstoši normatīvajiem aktiem par ēkas energoefektivitātes aprēķina metodēm, un vidējo ēkas energoresursu patēriņu attiecina, ņemot vērā ēkas references platību.
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