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	Nr.p.k.
	Projekta redakcija
	Iebildums / Priekšlikums
	Autors

	1.
	Noteikumu projekts
3.6. zemas frekvences troksnis – A-izsvarotā skaņas spiediena līmeņa summārā vērtība (dB(A)) 1/3 oktāvu frekvenču joslās no 10 līdz 160 Hz.
	Iebildums
Papildināt ar prasību obligātu infraskaņas mērīšanu 0-10 Hz frekvencē! Par cik netiek veikts pilns skaņas spektra mēŗijums, tad šī 1/3 oktāvu frekvenču josla neatspoguļo visu skaņas diapazona ietekmi. Ierosinām skaņas mērīšanas ierīces kalibrēt pie 1 Hz, nevis pie 1000 Hz(kalibrējot pie šādas frekvences nav iespējams precīzi uztvert visus skaņas datus, it īpaši zemas frekvences un infraskaņas diapazonā) kā tas tiek darīts patreiz. Ierosinu datu apstrādi veikt ar SoundSim 360 programmu, kas ir jauna un moderna, un ņem vērā reljefu un atmosfēras apstākļus. Vēršam uzmanību uz to, ka infraskaņas viļņa garumi ir ļoti gari aptuveni 1000 m un vairak, kā arī tie iet cauri visām būvēm. Vēršam uzmanību uz to, ka jo augstāka ir turbīna, jo vairāk tā ģenerē infraskaņu(“nosacīti” klusāka, taču ir jūtams kā spiediens un vibrācija it īpaši 0-10Hz frekvences diapazonā, kas ir īpaši kaitīga), kas ir pulsējoša un nav salīdzināma ar to, ko ģenerē piemēŗam transports vai dabīgie skaņas avoti.
 
Piedāvātā redakcija
-
	Jānis Lavendels

	2.
	Noteikumu projekts
6. Ja atzinums, akcepta lēmums vai tehniskie noteikumi neparedz citādāk, vēja elektrostaciju radītais vides trokšņa līmenis nedrīkst pārsniegt dienas, vakara un nakts trokšņa rādītāju  40 dB (A), bet vēja elektrostaciju radītais vides trokšņa A-izsvarotā skaņas spiediena līmenis pie nominālās jaudas nedrīkst pārsniegt 45 dB (A) ietekmējamā teritorijā.
	Iebildums
Veikt korekciju attiecībā uz trokšņa mērvienību dB(A) uz kopējo visa trokšņa diapazona mērījuma rādījumu dB.
 
Piedāvātā redakcija
-
	Jānis Lavendels

	3.
	Noteikumu projekts
11. Elektroenerģijas ražotājs veic vēja elektrostacijas trokšņa monitoringu vienā punktā ietekmējamā teritorijā, saskaņojot ar Veselības inspekciju un dienestu mērījuma veikšanas vietu, izvērtē atbilstību šo noteikumu 6. un 7. punktā minētajiem nosacījumiem un sniedz dienestam atskaiti par iepriekšējā gadā veikto mērījumu rezultātiem.
	Iebildums
Monitorings jāveic pie visām ietekmējamajām vietām , tas ir pie dzīvojamajām mājām gan ārpusē gan iekšpusē.
 
Piedāvātā redakcija
-
	Jānis Lavendels

	4.
	Noteikumu projekts
12. Veselības inspekcija, pamatojoties uz attiecīgu iesniegumu, organizē šo noteikumu 6. un 7. punktā minēto nosacījumu ievērošanas pārbaudi un informē dienestu par pārbaudes rezultātiem. Iesnieguma iesniedzējs nodrošina piekļuvi novērtēšanas vietai. Ja pārbaudes laikā Veselības inspekcija konstatē, ka elektroenerģijas ražošanas iekārtu radītais troksnis novērtēšanas vietā nav dzirdams, trokšņa mērījumus neveic. Ja pārbaudes laikā troksnis ir dzirdams, tiek veikti trokšņa mērījumi. Elektroenerģijas ražotājs sedz izdevumus, kas saistīti ar trokšņa mērījumiem, ja tiek konstatēts šajos noteikumos norādīto trokšņa robežlielumu pārsniegums. 
	Iebildums
Vispirms veselības ministrijai sagatavot MK noteikumus. Elektroenerģijas ražotājs sedz visus izdevumus neatkarīgi no pārsnieguma.
Monitoringu veic ilgākā laika periodā!  Vārdu "dzirdams" šajā gadījumā nedrīkst lietot. Pārbaudes jāveic, kad visas VES turbīnas darbojas!
 
Piedāvātā redakcija
-
	Jānis Lavendels

	5.
	Noteikumu projekts
13. Nekustamā īpašuma īpašnieks, kura nekustamais īpašums atrodas divu kilometru rādiusā no vēja elektrostacijas torņa ietekmējamā teritorijā, var jebkurā laikā organizēt neatkarīgas, attiecīgajā jomā akreditētas laboratorijas trokšņa rādītāja mērījumus ietekmējamā teritorijā un zemas frekvences trokšņa mērījumu veikšanu novērtēšanas vietā. Ar laboratorijas atzinumu šīs darbības ierosinātājs vēršas Veselības inspekcijā, kas konstatē šajos noteikumos norādīto trokšņa robežlielumu ievērošanu. Ja tiek konstatēts šajos noteikumos norādīto trokšņa robežlielumu pārsniegums, elektroenerģijas ražotājs sedz izdevumus, kas saistīti ar trokšņa mērījumiem. Ja trokšņa robežlielumu pārsniegums netiek konstatēts, izdevumus par trokšņa mērījumiem sedz šīs darbības ierosinātājs.
	Iebildums
Monitorings jāveic ilgākā laika periodā!  Nekustamā īpašuma īpašnieks, kura nekustamais īpašums atrodas piecu kilometru rādiusā no vēja elektrostacijas torņa ietekmējamā teritorijā. Konstatējot pārkāpumus paredzēt VES apturēšanu un demontāžu un kompensāciju izmaksu ietekmētajiem iedzīvotājiem.
 
Piedāvātā redakcija
-
	Jānis Lavendels

	6.
	Noteikumu projekts
14. Šo noteikumu 11. punkts nav attiecināms uz elektroenerģijas ražotāju, kura vēja parks atrodas tālāk par divu kilometriem no jebkuras novērtēšanas vietas.
	Iebildums
Vārdu salikumu “divu kilometriem” nomainīt ar “piecu kilometru.
 
Piedāvātā redakcija
-
	Jānis Lavendels

	7.
	Noteikumu projekts
24. Ja atzinumā, akcepta lēmumā vai tehniskajos noteikumos konstatēta potenciāla nelabvēlīga ietekme uz kritiski apdraudētu un stipri apdraudētu dienas plēsīgo putnu sugu, vēja elektrostaciju aprīko ar iekārtām, kas veic konkrētās putnu sugas identificēšanu un atpazīšanu vismaz 500 metru attālumā reālajā laikā un aptur vēja elektrostacijas darbību vai samazina darbības ātrumu.
	Iebildums
Sajā punktā jāiekļauj visu apdraudēto putnu sugas, ne tikai stipri vai kritiski apdraudētu dienas plēsīgo putnu sugas.
 
Piedāvātā redakcija
-
	Jānis Lavendels

	8.
	Noteikumu projekts
30. Dabas aizsardzības pārvalde reizi piecos gados veic kumulatīvās ietekmes novērtējumu uz vēja elektrostaciju darbības ietekmēto kritiski apdraudēto un stipri apdraudēto putnu sugu populācijām un izstrādā priekšlikumus ietekmes samazināšanai vai kompensēšanai, ja tādi nepieciešami. Ekspluatācijas perioda monitoringa programmā tiek ietverti skaitliski rādītāji, pie kuriem ietekme uz populāciju uzskatāma kā kritiska. Monitoringa rezultāti tiek publicēti Dabas aizsardzības pārvaldes tīmekļvietnē. Veicot jaunu vēja elektrostaciju ietekmes uz vidi novērtējumu, ņem vērā Dabas aizsardzības pārvaldes monitoringa rezultātus. Ja monitoringa rezultāti liecina, ka ir sasniegti monitoringa programmā noteiktie kritiskās ietekmes rādītāji vai pastāv būtiskas kumulatīvās ietekmes risks, ietekmes uz vidi novērtējumā nosaka papildu prasības ietekmes novēršanai, samazināšanai vai kompensēšanai.
	Iebildums
Iekļaut visas apdraudētās putnu sugas.
 
Piedāvātā redakcija
-
	Jānis Lavendels

	9.
	Noteikumu projekts
34. Elektroenerģijas ražotājs, kura vēja elektrostaciju kopējā jauda pārsniedz 100 MW, pirms vēja elektrostacijas ekspluatācijas uzsākšanas izstrādā civilās aizsardzības plānu vēja parkam un saskaņo to ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu. Par plāna saskaņošanu elektroenerģijas ražotājs informē dienestu un attiecīgo elektroenerģijas sistēmas operatoru.
	Iebildums
Ugunsdzēšanas iekārtām augstumā līdz gondolām jābūt jau pirms VES palaišanas ekspluatācijā!
 
Piedāvātā redakcija
-
	Jānis Lavendels

	10.
	Noteikumu projekts
35. Elektroenerģijas ražotājs, kura vēja elektrostaciju kopējā jauda ir mazāka par 100 MW, pirms elektrostacijas ekspluatācijas uzsākšanas izveido drošības pārvaldības sistēmu un izstrādā avāriju riska izvērtēšanas un novēršanas pasākumu plānu, kurā ietverts avāriju riska izvērtējums un noteikti pasākumi avāriju novēršanai, kā arī avārijas gadījumā – tās seku ierobežošanai vai samazināšanai. Elektroenerģijas ražotājs šo plānu iesniedz dienestā mēneša laikā pēc elektroenerģijas sadales sistēmas operatora atļaujas par elektrostacijas pieslēgšanu sistēmai vai elektroenerģijas pārvades sistēmas operatora galīgā ekspluatācijas paziņojuma saņemšanas un aktualizē ne retāk kā reizi piecos gados. Dienests uzrauga avāriju riska izvērtēšanas un novēršanas pasākumu plāna savlaicīgu iesniegšanu.
	Iebildums
Ugunsdzēšanas iekārtām augstumā līdz gondolām jābūt jau pirms VES palaišanas ekspluatācijā!
 
Piedāvātā redakcija
-
	Jānis Lavendels

	11.
	Noteikumu projekts
3.4. novērtēšanas vieta – dzīvojamo māju, sociālās aprūpes iestāžu, veselības aprūpes iestāžu, kultūras iestāžu, tūrisma un atpūtas ēku telpas zemas frekvences trokšņa līmeņa un mirgošanas ietekmes laika noteikšanai ietekmējamā teritorijā no vēja elektrostacijas;
	Priekšlikums
papildināt ar un zemas frekvences trokšņa līmeni.
 
Piedāvātā redakcija
3.4. novērtēšanas vieta – dzīvojamo māju, sociālās aprūpes iestāžu, veselības aprūpes iestāžu, kultūras iestāžu, tūrisma un atpūtas ēku telpas infraskaņas un zemas frekvences trokšņa līmeņa un mirgošanas ietekmes laika noteikšanai ietekmējamā teritorijā no vēja elektrostacijas;
	Jānis Lavendels

	12.
	Noteikumu projekts
II. Trokšņa robežlielumi un to uzraudzība
	Priekšlikums
Ierosinu veikt pilnu trokšņu aprēķinu un modelēšanu pie IVN izstrādes ņemot vērā reljefu un atmosfrēras ietekmi dažādos laika periodos, gan monitoringa laikā veikt ilgākā laika periodu 2-3 mēnešus, lai novērstu manipulāciju ar datiem, kā arī  ņemtu vērā trokšņu kumulatīvo ietekmi saitībā ar tuvumā esošajām vēja elektrostaciju (VES) turbīnām un iegūtu patiesākus datus. Ierosinu monitoringu veikt visu tuvējo dzīvojamo māju tuvumā, kā arī to iekštelpās.
 
Piedāvātā redakcija
-
	Jānis Lavendels

	13.
	Noteikumu projekts
5. Konstatējot šo noteikumu prasību pārkāpumus, dienests lemj par brīdinājuma izdošanu un dienesta noteiktajā termiņā pārkāpuma nenovēršanas gadījumā – par vēja elektrostacijas darbības uzsākšanas aizliegumu vai darbības apturēšanu atbilstoši normatīvajam aktam par piesārņojumu. Par šo lēmumu dienests informē elektroenerģijas ražotāju un attiecīgo elektroenerģijas sistēmas operatoru.
	Priekšlikums
Papildināt ar teritorijas atjaunošanas mehānismu, VES demontāžu, ja neatbilst noteikumu prasībām. Paredzēt VES visu detaļu utilizācijas sastādīšanas plānu pirms VES nodošanas ekspluatācijā  vai jau nodotām ekspluatācijā, un nodrošināt finanšu garantijas fondu šādam mērķim.
 
Piedāvātā redakcija
-
	Jānis Lavendels

	14.
	Noteikumu projekts
7. Vēja elektrostaciju radītais summārais zemas frekvences trokšņa līmenis nedrīkst pārsniegt 20 dB (A), bet vēja elektrostaciju radītais zemas frekvences trokšņa līmenis pie nominālās jaudas nedrīkst pārsniegt 25 dB (A) novērtēšanas vietā.
	Priekšlikums
Labot uz summāro zemas frekvences un infraskaņas trokšņa līmenis nedrīkst pārsniegt 20 dB, kā arī VES radītais infraskaņas un zemas frekvences trokšņa līmenis pie nominālās jaudas nedrīkst pārsniegt 25 dB novērtēšanas vietā.
 
Piedāvātā redakcija
Vēja elektrostaciju radītais summārais zemas frekvences un infraskaņas trokšņa līmenis nedrīkst pārsniegt 20 dB, bet vēja elektrostaciju radītais infraskaņas un zemas frekvences trokšņa līmenis pie nominālās jaudas nedrīkst pārsniegt 25 dB novērtēšanas vietā.
	Jānis Lavendels

	15.
	Noteikumu projekts
8. Vēja elektrostaciju radītā zemas frekvences trokšņa līmeņa prognozēšanai un novērtēšanai izmanto šo noteikumu ​pielikumā ietverto aprēķinu metodi.
	Priekšlikums
Ietvert vārdu
 
Piedāvātā redakcija
Vēja elektrostaciju radītā infraskaņas un zemas frekvences trokšņa līmeņa prognozēšanai un novērtēšanai izmanto šo noteikumu ​pielikumā ietverto aprēķinu metodi.
	Jānis Lavendels

	16.
	Noteikumu projekts
9. Zemas frekvences trokšņa līmeņa aprēķiniem izmanto datus par vēja elektrostaciju radīto skaņas jaudu (LWA), kas noteikta pie vēja ātrumiem  6 m/s un 8 m/s 10 m augstumā virs zemes virsmas.
	Priekšlikums
Papildināt ar vārdu salikumu infraskaņa un zemas frekvences.
 
Piedāvātā redakcija
-
	Jānis Lavendels

	17.
	Noteikumu projekts
10. Ja trokšņa piesārņojumu rada vairākas vēja elektrostacijas, tad, veicot  trokšņa rādītāja novērtēšanu ietekmējamā teritorijā un zemas frekvences trokšņa līmeņa novērtēšanu novērtēšanas vietā, nosaka un vērtē summāro vēja elektrostaciju radītā trokšņa ietekmi.
	Priekšlikums
Papildināt ar vārdu salikumu infraskaņa un zemas frekvences.
 
Piedāvātā redakcija
-
	Jānis Lavendels

	18.
	Noteikumu projekts
32. Elektroenerģijas ražotājs šķidros bīstamos atkritumus (motoreļļu, pārnesumkārbas eļļu, transmisijas eļļu, hidraulisko eļļu, dzesēšanas šķidrumu, bremžu eļļu, akumulatoru skābi, gaisa kondicionēšanas sistēmu šķidrumu un citus), kas rodas no vēja elektrostacijas darbības, savāc atsevišķi slēgtos konteineros un nodod pārstrādei vai noglabāšanai uzņēmumam, kuram ir atbilstoša atļauja.
	Priekšlikums
Papildināt ar lāpstiņu atjaunošanā radušos slīpēšanas putekļu savākšanu atsevišķos slēgtos konteineros.
 
Piedāvātā redakcija
-
	Jānis Lavendels



