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	1.
	Noteikumu projekts
20.3. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" (turpmāk – Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs) organizē monitoringu sateces baseinā, kur ir ūdens ieguves vieta, un neapstrādātā ūdenī;
	Iebildums
1) Lūdzam precizēt, kuru monitoringa veidu ietver 20.3.punktā norādītais. Pēc konteksta tas būtu papildu (ārkārtas gadījumu) monitorings, ja tiek konstatēti kvalitātes rādītāju pārsniegumi atbilstoši Veselības inspekcijas sniegtajai informācijai. Tādā gadījumā lūdzam papildināt redakciju, ka Inspekcija informē valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" par kontrolsarakstā ietverto vielu vai savienojumu konstatētajiem orientējošo vērtību pārsniegumu gadījumiem, kurš pēc tam izstrādā monitoringa plānu un saskaņo to ar Inspekciju. Vēršam uzmanību, ka šāda monitoringa īstenošanai LVĢMC nepieciešams papildu finansējums.
Lūdzam papildināt ar informāciju, cik ilgā periodā pēc vides kvalitātes normatīvu pārsniegumu konstatācijas fakta paziņošanas jāuzsāk monitoringa īstenošana sateces baseinā.
Papildus lūdzam precizēt vai salāgot terminus “ūdens ieguves vieta” un “neapstrādāts ūdens”, vai skaidrot piedāvāto redakciju: “organizē monitoringu sateces baseinā, kur ir ūdens ieguves vieta, un neapstrādātā ūdenī”.

2) Vēršam uzmanību, ka sateces baseini noteikti nav, un noteikumu projektā būtu ietverams pilns process un konkrētas darbības dzeramā ūdens ņemšanas vietu sateces baseinu noteikšanai un riska novērtēšanai.

3) Vēršam uzmanību, ka noteikumu projektā nav visi izdalīti direktīvas 2020/2184 īstenošanai nepieciešamie monitoringa veidi:
ikgadējais monitorings, kas veicams ūdens piegādātājiem ūdens ieguves vietās (neapstrādātā veidā); ikgadējais LVĢMC valsts monitoringa tīklā veicamais monitorings papildus vides monitoringa programmas īstenošanai un neatkarīgi no ūdens piegādātāju iesniegtajiem rezultātiem; papildu (ārkārtas gadījumu) monitorings, ja tiek konstatēti kvalitātes rādītāju pārsniegumi atbilstoši Veselības inspekcijas sniegtajai informācijai. Monitoringa īstenošanai LVĢMC nepieciešams papildu finansējums.
 
Piedāvātā redakcija
Inspekcija par kontrolsarakstā ietverto vielu vai savienojumu konstatētajiem orientējošo vērtību pārsniegumu gadījumiem informē valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" (turpmāk – Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs), kura pēc tam izstrādā monitoringa plānu, saskaņo to ar Inspekciju, organizē monitoringu sateces baseinā, kur ir ūdens ieguves vieta (neapstrādātā ūdenī);
	Daiga Pipira (LVĢMC)

	2.
	Noteikumu projekts
25. Ūdens piegādātājs, saskaņojot ar Inspekciju, izveido monitoringa programmu šajos noteikumos noteiktajam dzeramajam ūdenim saskaņā ar šo noteikumu 2. pielikuma 1.punktu. Monitoringa programmu pielāgo piegādes apstākļiem, ņemot vērā sateces baseinu, kur ir ūdens ieguves vietas, un ūdensapgādes sistēmu riska novērtēšanas rezultātus.
	Iebildums
Sateces baseini ūdens ieguves vietām nav noteikti, neviens pašlaik spēkā esošs normatīvais akts neregulē šādu sateces baseinu noteikšanu un arī šajā noteikumu projekta redakcijā to noteikšana nav pārņemta. Lūdzam noteikumu projektā iekļaut attiecīgu sadaļu par ūdens ņemšanas vietu sateces baseinu noteikšanu un riska novērtēšanu un šajā punktā iekļaut atsauci uz punktu, kurā būs aprakstīta sateces baseinu noteikšana.  
Piedāvātā redakcija
-
	Iveta Teibe (VARAM)

	3.
	Noteikumu projekts
4. Riska novērtējuma izmantošana dzeramā ūdens monitoringa programmu izstrādē
	Iebildums
Direktīva 2020/2184 paredz jaunu pieeju dzeramā ūdens kvalitātes riska izvērtēšanai, kas nozīmē, ka ūdeņu kvalitāti jākontrolē visā ūdens piegādes ķēdē no ūdens ieguves vietas (sateces baseina) līdz patērētājam. Pašlaik noteikumu projektā tiek pārņemta tikai daļa no Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2020/2184 (2020. gada 16. decembris) par dzeramā ūdens kvalitāti (turpmāk - direktīva 2020/2184), nosacījumi un darbības saistībā ar ūdens ņemšanas vietu sateces baseinu riska novērtējumu nav ietvertas, netiek noteikts, kas ir ūdens ņemšanas vietas sateces baseins, kā to nosaka un novērtē risku. Uzskatām, ka noteikumu projektā jāietver pilns process dzeramā ūdens ņemšanas vietu sateces baseinu noteikšanai un riska novērtēšanai. Uzskatām, ka nav lietderīgi nosacījumus, kas attiecas uz dzeramā ūdens riska novērtēšanu un monitoringu, izkliedēt dažādos tiesību aktos, jo, cita starpā, šāda izkliede palielinātu administratīvo slogu ūdens piegādātājam. Tāpēc lūdzam noteikumu projektu papildināt ar jaunu apakšnodaļu tālāk piedāvātajā redakcijā (apakšnodaļa pašlaik numurēta kā 4.1.1, un punkti kā 38.1 utt., lai neizjauktu noteikumu projekta punktu numerāciju).
Piedāvātā redakcija
4.1.1 Dzeramā ūdens ņemšanas vietu sateces baseinu riska novērtēšana                                                                                              38.1 Dzeramā ūdens ņemšanas vietu sateces baseinus (turpmāk – sateces baseins) nosaka VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" (turpmāk – LVĢMC), izmantojot vienotu metodiku sateces baseinu noteikšanai un atbilstoši tai veikto sateces baseinu kartēšanu.                                                                                                                                                                                        38.2 Gan esošām, gan jaunām ūdens ņemšanas vietām sateces baseinu sākotnējo riska novērtējumu veic LVĢMC. LVĢMC nodrošina veikto riska novērtējumu pieejamību ūdens piegādātājiem un Veselības inspekcijai. Sateces baseinu riska novērtējuma pārskatīšanu un atjaunošanu, kā arī saskaņošanu ar LVĢMC nodrošina ūdens piegādātājs, kas izmanto attiecīgo dzeramā ūdens ieguves vietu.  38.3 Sateces baseinu riska novērtēšanā:                                                                                                                                                  38.31. izmanto informāciju, kas ietverta atbilstoši normatīvajiem aktiem par ūdens apsaimniekošanu izstrādātajos upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plānos, upju baseinu raksturojumā un cilvēku darbības ietekmes izvērtējumā;                                        38.32. izmanto valsts vides monitoringa datus un atbilstoši normatīvajiem aktiem par derīgo izrakteņu ieguves kārtību veiktās hidroģeoloģiskās izpētes rezultātus;                                                                                                                                                     38.33. ietver sateces baseinu raksturojumu, t.sk. informāciju par sateces baseina platību, tajā esošajām ūdens ņemšanas vietām, ap attiecīgo ūdens ņemšanas vietu noteiktajām aizsargjoslām, zemes lietošanas veidiem, noteci un pazemes ūdeņu krājumu papildināšanos. Informāciju par sateces baseinu platību un aizsargjoslām attēlo arī kā telpiskos datus;                                                38.34. apraksta apdraudējumus un iespējamos bīstamos notikumus konkrētajā sateces baseinā un novērtē riskus, ko tie var radīt dzeramā ūdens kvalitātei, identificējot riskus, kas var izraisīt cilvēku veselību apdraudošu dzeramā ūdens kvalitātes pasliktināšanos; 38.35. izvērtē gan ūdens piegādātāja, gan par valsts vides monitoringu un dzeramā ūdens auditmonitoringu atbildīgo iestāžu veiktā monitoringa rezultātus, t.s. atbilstoši šo noteikumu 38.4 punktam veiktā monitoringa rezultātus.                                                             38.4 Pamatojoties uz identificētajiem apdraudējumiem un bīstamajiem notikumiem, riska novērtējuma secinājumiem un ūdens piegādātāju sniegto informāciju, LVĢMC:                                                                                                                                                     38.41. izvērtē nepieciešamību iekļaut papildu rādītājus ūdens piegādātāja veiktajā neapstrādātā ūdens monitoringā un informē par papildus novērojamo rādītāju sarakstu ūdens piegādātāju, iekļaujot šo informāciju attiecīgā sateces baseina riska novērtējumā;    38.42.  izvērtē nepieciešamību iekļaut papildu rādītājus novērojumiem virszemes un pazemes ūdensobjektos, kuros atrodas sateces baseins vai ar kuriem tas ir saistīts, attiecīgi lemjot par grozījumu ierosināšanu Vides monitoringa programmā un pazemes un virszemes ūdeņu monitoringa plānā kārtējam gadam. Minētā monitoringa rezultāti ir publiski pieejami atbilstoši normatīvajos aktos par vides aizsardzību noteiktajam.                                                                                                                                                                       38.5 Lemjot par 38.4 punktā minētajiem papildu rādītājiem monitoringam, LVĢMC izvērtē vismaz:                                                   38.51. šo noteikumu 1. pielikuma 1. un 2. daļā noteiktos rādītājus,                                                                                                             38.52. pazemes ūdeņu piesārņotājus, kuri noteikti normatīvajos aktos par pazemes ūdens resursu apzināšanas kārtību un kvalitātes kritērijiem un kuriem noteikti vides kvalitātes normatīvi vai robežvērtības;                                                                                            38.53. prioritārās vielas un citus piesārņotājus, kuri noteikti normatīvajos aktos par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti;                38.54. upju baseinu apsaimniekošanas plānos noteiktos upju baseiniem specifiskos piesārņotājus;                                                          38.55. citus piesārņotājus, kurus ir būtiski kontrolēt dzeramajā ūdenī konkrētajā sateces baseinā konstatēto apdraudējumu un iespējamo bīstamos notikumu dēļ;                                                                                                                                                              38.56. dabā sastopamas vielas, kas varētu radīt apdraudējumu cilvēku veselībai, lietojot dzeramo ūdeni;                                                  38.5 7. kontrolsarakstā iekļautās vielas un savienojumus.                                                                                                                            38.6 Ūdens piegādātājs, kas veic monitoringu sateces baseinos vai neapstrādātā ūdenī, vai arī atbilstoši šo noteikumu 38.41. punktam, reizi gadā iesniedz veiktā monitoringa rezultātus LVĢMC.                                                                                                                        38.7 Atbilstoši 38.4 punktam veicamo papildus novērojamo rādītāju sarakstu LVĢMC pārskata, ja:                                                            38.71. ir grozīti normatīvie akti, ar kuriem noteikti šo noteikumu 38.5 punktā minētie rādītāji;                                                             38.72. ja šāda nepieciešamība konstatēta, pārskatot un atjaunojot sateces baseina riska novērtējumu;                                                   38.73. ja šāda nepieciešamība konstatēta, izvērtējot ūdens piegādātāja sniegtos datus, t.sk., ja uz to norāda piesārņojuma izmaiņu tendences vai ir novērotas vielu, piesārņotāju vai citu rādītāju netipiskas koncentrācijas vai vērtības;                                               38.74. ja tiek ierīkota jauna ūdens ņemšanas vieta.                                                                                                                               38.8 Ja sateces baseinu riska novērtējums liecina par nepieciešamību īstenot pasākumus risku mazināšanai, LVĢMC informē par to Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Veselības inspekciju. VARAM uzdod:                                                            38.81. LVĢMC  - ietvert atbilstošus preventīvos un ietekmes samazināšanas pasākumus upju baseinu apsaimniekošanas plānos, kā arī paredzēt atbilstošus novērojumus Vides monitoringa programmā;                                                                                                          38.8 2. Valsts vides dienestam - pārskatīt atbilstošu A vai B kategorijas piesārņojošās darbības atļauju vai ūdens resursu lietošanas atļauju nosacījumus, kā arī ņemt vērā sateces baseinu sākotnējā riska novērtējuma rezultātus, veicot ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu un izsniedzot tehniskos noteikumus.                                                                                                                                        38.9 Ja sateces baseinu risku novērtējums liecina par nepieciešamību novērot noteiktu piesārņojošo vielu vai piesārņojuma rādītāju klātbūtni, koncentrācijas un to izmaiņu tendences neapstrādātā ūdenī vai dzeramajā ūdenī, Veselības inspekcija uzdod ūdens piegādātājam atbilstoši papildināt tā izveidoto dzeramā ūdens monitoringa programmu, kā arī izvērtē nepieciešamību papildināt auditmonitoringa programmu.                                                                                                                                                                      38.10 Ja sateces baseinu risku novērtējums liecina par nepieciešamību samazināt noteiktu piesārņojošo vielu vai piesārņojuma rādītāju koncentrācijas dzeramajā ūdenī, Veselības inspekcija uzdod ūdens piegādātājam nodrošināt atbilstošu dzeramā ūdens apstrādi.      38.11 Ja sateces baseinu risku novērtējums un ūdens piegādātāja veiktā monitoringa rezultāti liecina, ka sateces baseinā nepastāv apdraudējumi, riski un citi iepriekš paredzami apstākļi, kas dzeramā ūdens kvalitāti varētu pasliktināt tādā mērā, ka tas varētu radīt risku cilvēku veselībai, Veselības inspekcija atļauj ūdens piegādātājam pārskatīt dzeramā ūdens monitoringa programmu, izslēdzot no novērojumiem attiecīgos rādītājus vai arī samazinot attiecīgo rādītāju novērošanas biežumu un neietverot tos ūdens piegādes sistēmas riska novērtējumā. Iepriekšminētais neattiecas uz šo noteikumu 2.pielikuma 1.punktā uzskaitītajiem rādītājiem.                                  38.12 Veselības inspekcija informē LVĢMC par ūdens piegādātājiem, kam piemērots šo noteikumu 38.11 punkts. Veicot Vides monitoringa programmas pārskatīšanu, LVĢMC paredz attiecīgo rādītāju monitoringu ar virszemes vai pazemes ūdensobjektos, kuros atrodas attiecīgais sateces baseins.
	Iveta Teibe (VARAM)

	4.
	Noteikumu projekts
37.1. sateces baseinu, kur ir dzeramā ūdens ieguves vietas, riska novērtēšana un riska pārvaldība saskaņā ar normatīvajiem aktiem par sateces baseina riska novērtēšanu;
	Iebildums
Lūdzam koriģēt atsauci, jo normatīvais akts par sateces baseina riska novērtēšanu neeksistē, tāpēc uz tādu nevar atsaukties. Tāpat kā iepriekš lūdzam noteikumu projektā iekļaut attiecīgu sadaļu par ūdens ņemšanas vietu sateces baseinu noteikšanu un riska novērtēšanu un, ja nepieciešams, šajā punktā iekļaut atsauci uz šo noteikumu punktiem vai sadaļu, kur būs aprakstīta sateces baseinu noteikšana. 
Piedāvātā redakcija
37.1. sateces baseinu, kur ir dzeramā ūdens ieguves vietas, riska novērtēšana un riska pārvaldība;
	Iveta Teibe (VARAM)

	5.
	Noteikumu projekts
39.1. ņem vērā sateces baseinu, kur ir ūdens ieguves vietas, riska novērtēšanas un riska pārvaldības rezultātus;
	Iebildums
Vēršam uzmanību, ka šobrīd ūdens ņemšanas vietu sateces baseini nav noteikti. Pašlaik spēkā esošie Latvijas tiesību akti prasa dzeramā ūdens kvalitāti novērtēt tikai vietā, kur to saņem patērētājs, kā arī pazemes ūdensobjektos kopumā. Vairumā Latvijā noteikto pazemes ūdensobjektu ietilpst daudzas ūdens ņemšanas vietas, tāpēc ūdensobjektu teritorijas nevar pielīdzināt ūdens ņemšanas vietu sateces baseiniem. Sateces baseinu noteikšana un novērtēšana ūdens ieguves vietām atbilstoši Direktīvas 2020/2184 prasībām pašlaik nav īstenota. Tāpēc lūdzam noteikumu projektā iekļaut attiecīgu sadaļu par ūdens ņemšanas vietu sateces baseinu noteikšanu un riska novērtēšanu un šajā punktā iekļaut atsauci uz punktu, kurā būs aprakstīta sateces baseinu noteikšana. Iepriekš minēto lūdzam ņemt vērā arī attiecībā noteikumu projekta 3.pielikuma 1., 2. un 5.punktu.
Piedāvātā redakcija
-
	Iveta Teibe (VARAM)

	6.
	Noteikumu projekts
39.4. var izmantot institūta „BIOR” tīmekļvietnē pieejamo dzeramā ūdens riska novērtēšanas veidni.
	Iebildums
Sateces baseini ūdens ieguves vietās nav noteikti, līdz ar to piedāvātā veidne nevar tikt izmantota sateces baseinu raksturošanai. Līdzšinējie ES un Latvijas tiesību akti prasīja dzeramā ūdens kvalitāti novērtēt tikai vietā, kur to saņem patērētājs, kā arī pazemes ūdensobjektos kopumā. Sateces baseinu noteikšana un novērtēšana ūdens ieguves vietās, atbilstoši Direktīvas 2020/2184 prasībām, nav īstenota.
Piedāvātā redakcija
-
	Daiga Pipira (LVĢMC)

	7.
	Noteikumu projekts
50. Inspekcijas un Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra speciālists, īstenojot monitoringa programmu, ir tiesīgs, uzrādot dienesta apliecību, apmeklēt jebkuru ūdens piegādātāju.
	Iebildums
Lūdzam precizēt, kāda veida monitoringa programmu īstenojot Inspekcijas un Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra speciālisti ir tiesīgi apmeklēt jebkuru ūdens piegādātāju. Nepieciešams papildu izvērtējums par procesu un pilnvarojumu.
Piedāvātā redakcija
-
	Daiga Pipira (LVĢMC)

	8.
	Noteikumu projekts
69. Ja kalendārā gada laikā radona vērtība ir mazāka, nekā noteikts šo noteikumu 4. pielikuma 1. punktā, ir tiesības neīstenot radioaktīvo vielu rādītāju monitoringu, par to informējot Inspekciju. Ja ir zināms, ka ūdens apgādē ir iespējams pārsniegt indikatīvo dozu (ID) 0,1 mSv gadā vai tritija rādītāja vērtību 100 Bq/l, ūdens piegādātājs īsteno arī šo radioaktīvo vielu rādītāju monitoringu atbilstoši norādītajam ūdens paraugu ņemšanas un analīžu veikšanas minimālajam biežumam.
	Iebildums
Ievērojot izteikto iebildumu par 4.pielikuma 2.tabulas d) piezīmi, lūdzam precizēt 69.punkta redakciju.
Piedāvātā redakcija
Ja kalendārā gada laikā radona, indikatīvās dozas (ID) vai tritija rādītāja vērtība ir mazāka, nekā noteikts šo noteikumu 4. pielikuma 1. punktā, ir tiesības neīstenot radioaktīvo vielu rādītāju monitoringu, par to informējot Inspekciju. 
	Dace Šatrovska (VVD)

	9.
	Noteikumu projekts
109. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2017. gada 14. novembra noteikumus Nr. 671 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2017, 228. nr.; 2018, 206. nr.).
	Iebildums
Lūdzam noteikumu projektu papildināt ar jaunu 110. un 111. punktu piedāvātajā redakcijā. 
 
Piedāvātā redakcija
“110. Sateces baseinus nosaka ne vēlāk kā līdz 2026. gada 1. janvārim. Līdz brīdim, kamēr sateces baseins ir noteikts, bet ne ilgāk kā līdz 2026.gada 1.janvārim par sateces baseinu pieņem ap attiecīgo ūdens ņemšanas vietu noteikto ķīmisko aizsargjoslu visā tās platībā.

111. Sateces baseinu sākotnējo riska novērtējumu veic ne vēlāk kā līdz 2027. gada 12. jūlijam. Minēto riska novērtēšanu pārskata reizi sešos gados un vajadzības gadījumā atjaunina.”
	Iveta Teibe (VARAM)

	10.
	Noteikumu projekts
 Pielikuma saturu skatīt dokumentā
	Iebildums
Lūdzam precizēt 3.4.punkta otrā teikuma redakciju, jo nav skaidra tā būtība - iesakām svītrot pēdējo vārdu "naktī" vai pēdējo teikumu precizēt.
Piedāvātā redakcija
1. Rādītāju saraksts
1.1. A grupa (kārtējā monitoringa rādītāji)
1.1.1. Šādus rādītājus (A grupa) monitorē saskaņā ar šī pielikuma 2. punkta 1. tabulā norādītajiem monitoringa biežumiem:
1.1.1.1. Escherichia coli (E. coli), zarnu enterokoki, koliformas baktērijas, koloniju skaits 22 °C, krāsa, duļķainība, garša, smarža, pH un elektrovadītspēja;
1.1.1.2. citi rādītāji, kuri identificēti monitoringa programmā šo noteikumu prasību izpildei, t.sk. saskaņā ar veikto sateces baseina un ūdensapgādes sistēmas veikto riska novērtējumu.
1.1.2. Šādus rādītājus monitorē vismaz vienreiz gadā: ūdens cietība, ūdenī izšķīdušie anjoni/katjoni: kalcijs (Ca), magnijs (Mg), kālijs (K);
1.1.3. Specifiskos norādītajos apstākļos, A grupas rādītājiem pievieno šādus rādītājus:
1.1.3.1. amonijs un nitrīts, ja izmanto hloramināciju;
1.1.3.2. alumīnijs un dzelzs, ja tos izmanto par ūdens apstrādes ķimikālijām.
1.1.4.  Escherichia coli (E. coli) un zarnu enterokoki tiek uzskatīti par “pamata rādītajiem”, un uz to monitoringa biežumu nevar attiecināt samazinājumu ūdensapgādes sistēmas riska novērtēšanas dēļ. Tos vienmēr monitorē vismaz 2. punkta 1. tabulā noteiktajos biežumos.
1.2. B grupa (auditmonitoringa rādītāji)
1.2.1. Lai noteiktu atbilstību visām šo noteikumos noteiktajām rādītāju vērtībām, visus citus rādītājus, kurus neanalizē A grupā un kuri ir noteikti  šo noteikumu 1.pielikumā, monitorē vismaz tādos biežumos, kas noteikti šī pielikuma 2. punkta 1. tabulā, ja vien cits paraugu ņemšanas biežums nav noteikts, balstoties uz ūdensapgādes sistēmas riska novērtēšanu. Inspekcija vai ūdens piegādātājs atbilstoši šo noteikumu 96. un 97. punktam papildus B grupas rādītājos (auditmonitoringā) var iekļaut arī A grupas rādītājus.
 
2. Paraugu ņemšanas biežumi
2.1. tabula Minimālais paraugu ņemšanas un analizēšanas biežums atbilstības monitoringam
	N.p.k.
	Ūdens apjoms, kuru diennaktī piegādā vai saražo piegādes zonā


(Sk. 1. un 2. piezīmi) m3
	A grupas rādītāja


paraugu skaits gadā
	B grupas rādītāja


paraugu skaits gadā

	1.
	 
	<10
	> 0 (Sk. 4. piezīmi)
	> 0 (Sk. 4. piezīmi)

	2.
	≥ 10
	≤ 100
	2
	1 (Sk. 5. piezīmi)

	3.
	> 100
	≤ 1 000
	4
	1

	4.
	> 1 000
	≤ 10 000
	4 par pirmajiem 1 000 m3 ūdens diennaktī


+ 3 uz katriem papildu 1 000 m3 ūdens diennaktī un to daļu no kopējā apjoma
(Sk. 3. piezīmi)
	1 par pirmajiem 1 000 m3 ūdens diennaktī


+ 1 uz katriem papildu 4 500 m3 ūdens diennaktī un to daļu no kopējā apjoma
(Sk. 3. piezīmi)

	5.
	> 10 000
	≤ 100 000
	
	3 par pirmajiem 10 000 m3 ūdens diennaktī


+ 1 uz katriem papildu 10 000 m3 ūdens diennaktī un to daļu no kopējā apjoma
(Sk. 3. piezīmi)

	6.
	> 100 000
	 
	
	12 par pirmajiem 100 000 m3 ūdens diennaktī


+1 uz katriem papildu 25 000 m3 ūdens diennaktī un to daļu no kopējā apjoma


(Sk. 3. piezīmi)



1. piezīme.
Piegādes zona ir ģeogrāfiski definēts apgabals, kurā no vienas vai vairākām ūdens ieguves vietām iegūst dzeramo ūdeni un kurā ūdens kvalitāti var uzskatīt par aptuveni vienādu.
2. piezīme.
Apjomus rēķina kā kalendāra gada vidējos apjomus. Biežuma minimuma noteikšanai var arī izmantot nevis ūdens apjomu, bet gan iedzīvotāju skaitu piegādes zonā, pieņemot, ka ūdens patēriņš ir 200 l dienā uz vienu iedzīvotāju.
3. piezīme.
Norādīto biežumu rēķina šādi:, piem., 4 300 m3 ūdens diennaktī = 16 paraugi A grupas rādītājiem (četri par pirmajiem 1 000 m3 ūdens diennaktī + 12 par papildu 3 300 m3 ūdens diennaktī).
4. piezīme.
Ūdens piegādātājiem, kam nav piešķirts atbrīvojums saskaņā ar šo noteikumu 4.5. apakšpunktu, Inspekcija nosaka minimālo paraugu ņemšanas biežumu attiecībā uz A un B grupas rādītājiem, ar noteikumu, ka pamata rādītājus monitorē vismaz vienreiz gadā.
5. piezīme.
Inspekcija var samazināt paraugu ņemšanas biežumu, ar noteikumu, ka visi šo noteikumu 1. pielikumā noteiktie rādītāji un  saskaņā ar šo noteikumu 3. pielikuma 2.punktu noteiktie papildu rādītāji tiek monitorēti vismaz vienu reizi sešos gados, un tiek monitorēti kā gadījumos, kad jauna ūdens ieguves vieta tiek integrēta ūdensapgādes sistēmā vai maina ūdens piegādes sistēmu, kā rezultātā tiek sagaidīta iespējami negatīva ietekme uz ūdens kvalitāti.
 
3. Paraugu ņemšanas metodes un paraugu ņemšanas punkti
3.1. Paraugu ņemšanas punktus nosaka atbilstoši šo noteikumu 11. punktā noteiktajām atbilstības vietām. Ja iespējams pierādīt, ka attiecīgo rādītāju mērītā vērtība nepasliktināsies, sadales tīklos paraugus attiecībā uz noteiktiem rādītajiem drīkst ņemt vai nu piegādes zonā, vai apstrādes iekārtās. Cik iespējams, nodrošina, lai paraugu skaits būtu vienmērīgi sadalīts laikā un teritoriāli.
3.2. Paraugu ņemšanas atbilstības vieta atbilst šādām prasībām:
3.2.1. atbilstības paraugus attiecībā uz noteiktiem ķīmiskiem rādītājiem, it īpaši varu, svinu, un niķeli, ņem no patērētāju krāna bez iepriekšējas notecināšanas. Nejaušā darbadienas laikā ņem paraugu, kura tilpums ir viens litrs. Parauga ņēmējs var arī izmantot noteikta fiksēta netecēšanas laika metodes, kas labāk atbilst to situācijai, piemēram, patērētāju vidējo nedēļas devu, ar noteikumu, ka tas nerada mazāku neatbilstību skaitu piegādes zonas līmenī kā lietojot nejauša darbadienas laika metodi;
3.2.2. mikrobioloģisko rādītāju atbilstības paraugus atbilstības vietā ņem un apstrādā saskaņā ar EN ISO 19458, paraugu ņemšanas nolūks B.
3.3. Paraugus Legionella analīzēm ēkas iekšējā ūdensvadā ņem vietās, kur ir Legionella izplatīšanās risks un/vai kur ir sistēmiska pakļautība Legionella iedarbībai. Institūts BIOR izstrādā vadlīnijas attiecībā uz paraugu ņemšanu Legionella analīzēm.
3.4. Paraugu ņemšanai sadales tīklā, izņemot paraugu ņemšanu no patērētāja krāna, ievēro ISO 5667-5. Attiecībā uz mikrobioloģiskiem rādītājiem paraugus sadales tīklā ņem un ar tiem rīkojas saskaņā ar EN ISO 19458 (paraugu ņemšanas nolūks A).
	Daiga Pipira (LVĢMC)

	11.
	Noteikumu projekts
 Riska pārvaldības pasākumi un riska novērtējuma izmantošana monitoringa rādītāju noteikšanai
	Iebildums
Attiecībā uz 3.pielikuma 1., 2. un 5. punktu vēršam uzmanību, ka šobrīd sateces baseini nav noteikti. Līdzšinējie ES un Latvijas tiesību akti prasīja dzeramā ūdens kvalitāti novērtēt tikai vietā, kur to saņem patērētājs, kā arī pazemes ūdensobjektos kopumā. Sateces baseinu noteikšana un novērtēšana ūdens ieguves vietās, atbilstoši Direktīvas 2020/2184 prasībām, nav īstenota.
Piedāvātā redakcija
-
	Daiga Pipira (LVĢMC)

	12.
	Noteikumu projekts
 Pielikuma saturu skatīt dokumentā
	Iebildums
Lūdzam precizēt 4.pielikuma 2.tabulas d) piezīmi, papildinot arī ar indikatīvās dozas (ID) un tritija rādītāja novērtēšanu jauniem ūdens ieguves avotiem, ievērojot, ka praksē ir konstatēta situācija ar indikatīvās dozas (ID) rādītāja neatbilstību. Līdzvērtīgas prasības attiecībā uz indikatīvās dozas un tritija rādītāja novērtēšanu ir noteiktas Zemkopības ministrijas izstrādātajā Ministru kabineta noteikumu projekta "Pārtikas uzņēmumā izmantojamā dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" (ID 22-TA-186).
Piedāvātā redakcija
d Norādītais paraugu skaits gadā attiecas uz radona, indikatīvās dozas (ID) un tritija rādītāja kontroli.
	Dace Šatrovska (VVD)

	13.
	Noteikumu projekts
 Pielikuma saturu skatīt dokumentā
	Iebildums
Lūdzam precizēt 3.atsauces redakciju par standartiem LVS EN ISO 11929, ko veido atsevišķi publicētas daļas, traktējamas kā atsevišķi standarti, kā arī LVS EN ISO 11929 nosaukumu.
Piedāvātā redakcija
1. Nosakāmie radioaktīvo vielu rādītāji dzeramajā ūdenī
	Nr.p.k.
	Rādītājs
	Rādītāja vērtība1
	Piezīmes

	1.1.
	radons
	100 Bq/l
	 

	1.2.
	tritijs
	100 Bq/l
	Ja tritija koncentrācija pārsniedz noteikto rādītāja vērtību, veic citu mākslīgo radionuklīdu analīzi.

	1.3.
	indikatīvā doza (ID)2
	0,10 mSv/gadā
	Indikatīvā doza (ID) nepārsniedz 0,10 mSv gadā, ja:


1) kopējā alfa starojuma avotu īpatnējā radioaktivitāte (kopējā alfa radioaktivitāte) nepārsniedz 0,1 Bq/l;


2) kopējā beta starojuma avotu īpatnējā radioaktivitāte (kopējā beta radioaktivitāte) nepārsniedz 1,0 Bq/l.



Piezīmes.
1 Rādītāja vērtība ir radioaktīvo vielu vērtība dzeramajā ūdenī.
2 Indikatīvā doza (ID) ir paredzamā efektīvā doza viena gada laikā visu to dabiskās un mākslīgās izcelsmes radionuklīdu uzņemšanas dēļ, kuru klātbūtne konstatēta piegādātajā dzeramajā ūdenī, izņemot tritiju, kāliju-40, radonu un radona sabrukšanas produktus ar īsu pussabrukšanas periodu.
 
2. Minimālais ūdens paraugu ņemšanas un analīžu biežums radioaktīvo vielu noteikšanai
	N.p.k.
	Gada vidējais diennaktī piegādātā vai pildītā ūdens daudzums piegādes zonā a, b (m3)
	Paraugu skaits c, d, e gadā

	2.1.
	Ūdenim, kas nonāk dzeramā ūdens ūdensvadā un ko pilda cisternās vai piegādā pārtikas uzņēmumiem:

	2.1.1.
	līdz 100
	1

	2.1.2.
	101–1000
	1

	2.1.3.
	1001–10 000
	1


+ 1 no katriem 3300 m3 ūdens diennaktī proporcionāli to daļai kopējā tilpumā

	2.1.4.
	10 001–100 000
	3


+ 1 no katriem 10 000 m3 ūdens diennaktī proporcionāli to daļai kopējā tilpumā

	2.1.5.
	vairāk par 100 000
	10


+ 1 no katriem 25 000 m3 ūdens diennaktī proporcionāli to daļai kopējā tilpumā

	2.2.
	pudelēs vai citos traukos pildītam dzeramajam ūdenim, kas paredzēts tirdzniecībai
	1



Piezīmes.
a Piegādes zona ir ģeogrāfiski noteikts apgabals, kurā dzeramo ūdeni piegādā no viena vai vairākiem resursiem un kurā dzeramā ūdens kvalitāte tiek uzskatīta par apmēram līdzīgu.
b Daudzumu aprēķina kā vidējos lielumus kalendāra gada laikā.
c Ciktāl iespējams, paraugu skaits jāsadala vienādi attiecībā uz laiku un vietu.
d Norādītais paraugu skaits gadā attiecas uz radona rādītāja kontroli.
e Paraugus ņem regulāri, lai analīžu rezultāti raksturotu gada vidējās dzeramajam ūdenim noteiktās radioaktīvo vielu rādītāju vērtības.
 
3. Radioaktīvo vielu rādītāju novērtēšanas metodes:
3.1. indikatīvās dozas (ID) rādītāju vērtības novērtēšana:
3.1.1. indikatīvās dozas (ID) novērtēšanai izmanto kopējās alfa radioaktivitātes un kopējās beta radioaktivitātes vērtību noteikšanu. Kopējo beta radioaktivitātes vērtību var aizstāt ar atlikušo beta radioaktivitātes vērtību pēc tam, kad tiek atņemta K-40 radioaktivitātes vērtība;
3.1.2. ja kopējā alfa starojuma avotu īpatnējā radioaktivitāte nepārsniedz 0,1 Bq/l un kopējā beta starojuma avotu īpatnējā radioaktivitāte nepārsniedz 1,0 Bq/l, tad indikatīvā doza (ID) ir mazāka par rādītāja vērtību 0,1 mSv gadā. Šādā gadījumā nav nepieciešami plašāki radioloģiskie izmeklējumi, ja vien nav zināms, ka ūdens apgādē atrodas radionuklīdi, kuru dēļ ir iespējams pārsniegt indikatīvo dozu (ID) 0,1 mSv gadā;
3.1.3. ja kopējā alfa starojuma avotu īpatnējā radioaktivitāte pārsniedz 0,1 Bq/l vai kopējā beta starojuma avotu īpatnējā radioaktivitāte pārsniedz 1,0 Bq/l, veic konkrētu radionuklīdu analīzi. Mērāmos radionuklīdus nosaka Inspekcija sadarbībā ar Radiācijas drošības centru, ņemot vērā būtisko informāciju par iespējamiem radioaktivitātes avotiem;
3.1.4. tritijam kopējo alfa starojuma avotu īpatnējo radioaktivitāti un kopējo beta starojuma avotu īpatnējo radioaktivitāti mēra vienā un tajā pašā paraugā;
3.2. indikatīvās dozas (ID) aprēķināšana:
3.2.1. indikatīvo dozu (ID) aprēķina pēc izmērītās radionuklīdu koncentrācijas un normatīvajos aktos par aizsardzību pret jonizējošo starojumu noteiktās paredzamās efektīvās dozas (Sv/Bq) iedzīvotājiem, ja radionuklīdi tiek uzņemti ar pārtiku vai ūdeni, pieņemot, ka ūdens patēriņš gadā pieaugušam cilvēkam ir 730 litri. Indikatīvā doza (ID) ir mazāka par rādītāja vērtību 0,1 mSv, un papildu izmeklēšana nav nepieciešama, ja ir spēkā šāda sakarība:
[image: ]
kur:
Ci(nov)– radionuklīda i novērotā koncentrācija;
Ci(atv) – radionuklīda i atvasinātā koncentrācija, kas noteikta šo noteikumu 2. pielikuma 3.2.2. apakšpunktā;
n – konstatēto radionuklīdu skaits.
3.2.2. radioaktivitātes atvasinātā koncentrācija dzeramajā ūdenī:
	N.p.k.
	Radionuklīda izcelsme
	Radionuklīds1
	Atvasinātā koncentrācija

	3.2.2.1.
	dabiska
	U-2382
	3,0 Bq/l

	3.2.2.2.
	dabiska
	U-2342
	2,8 Bq/l

	3.2.2.3.
	dabiska
	Ra-226
	0,5 Bq/l

	3.2.2.4.
	dabiska
	Ra-228
	0,2 Bq/l

	3.2.2.5.
	dabiska
	Pb-210
	0,2 Bq/l

	3.2.2.6.
	dabiska
	Po-210
	0,1 Bq/l

	3.2.2.7.
	mākslīga
	C-14
	240 Bq/l

	3.2.2.8.
	mākslīga
	Sr-90
	4,9 Bq/l

	3.2.2.9.
	mākslīga
	Pu-239/Pu-240
	0,6 Bq/l

	3.2.2.10.
	mākslīga
	Am-241
	0,7 Bq/l

	3.2.2.11.
	mākslīga
	Co-60
	40 Bq/l

	3.2.2.12.
	mākslīga
	Cs-134
	7,2 Bq/l

	3.2.2.13.
	mākslīga
	Cs-137
	11 Bq/l

	3.2.2.14.
	mākslīga
	I-131
	6,2 Bq/l



 
3.3. veiktspējas raksturlielumi un analīzes metodes
	Nr.p.k.
	Rādītāji un radionuklīdi
	Jutības robeža 3, 4
	Piezīmes

	3.3.1.
	tritijs
	10 Bq/l
	Tritija noteikšanas robeža ir 10 % no tās rādītāja vērtības 100 Bq/l.

	3.3.2.
	radons
	10 Bq/l
	Radona noteikšanas robeža ir 10 % no tās rādītāja vērtības 100 Bq/l.

	3.3.3.
	kopējā alfa starojuma avotu īpatnējā radioaktivitāte
	0,04 Bq/l
	Kopējās alfa starojuma avotu īpatnējās radioaktivitātes jutības robeža ir 40 % no tās rādītāja vērtības 0,1 Bq/l.

	3.3.4.
	kopējā beta starojuma avotu īpatnējā radioaktivitāte
	0,4 Bq/l
	Kopējās beta starojuma avotu īpatnējās radioaktivitātes jutības robeža ir 40 % no tās rādītāja vērtības 1,0 Bq/l.

	3.3.5.
	U-238
	0,02 Bq/l
	 

	3.3.6.
	U-234
	0,02 Bq/l
	 

	3.3.7.
	Ra-226
	0,04 Bq/l
	 

	3.3.8.
	Ra-228
	0,02 Bq/l
	Jutības robežu attiecina tikai uz sākotnējo indikatīvās dozas (ID) kontroli jaunā ūdens avotā. Ja sākotnējā pārbaudē konstatē mazu ticamību tam, ka Ra-228 pārsniegs 20 % no atvasinātās koncentrācijas, jutības robežu var palielināt līdz 0,08 Bq/l regulāriem.


Ra-228 radionuklīdu īpašajiem mērījumiem, līdz nepieciešama atkārtota pārbaude.

	3.3.9.
	Pb-210
	0,02 Bq/l
	 

	3.3.10.
	Po-210
	0,01 Bq/l
	 

	3.3.11.
	C-14
	20 Bq/l
	 

	3.3.12.
	Sr-90
	0,4 Bq/l
	 

	3.3.13.
	Pu-239/Pu-240
	0,04 Bq/l
	 

	3.3.14.
	Am-241
	0,06 Bq/l
	 

	3.3.15.
	Co-60
	0,5 Bq/l
	 

	3.3.16.
	Cs-134
	0,5 Bq/l
	 

	3.3.17.
	Cs-137
	0,5 Bq/l
	 

	3.3.18.
	I-131
	0,5 Bq/l
	 



Piezīmes.
1 Tabulā iekļautas visbiežāk sastopamo dabisko un mākslīgo radionuklīdu vērtības, kuras ir precīzas vērtības, kas aprēķinātas uz 0,1 mSv dozu, pieņemot, ka ūdens patēriņš gadā pieaugušam cilvēkam ir 730 litri, kā arī izmantojot normatīvajos aktos par aizsardzību pret jonizējošo starojumu noteiktās paredzamās efektīvās dozas (Sv/Bq) iedzīvotājiem, ja radionuklīdi tiek uzņemti ar pārtiku vai ūdeni. Citu radionuklīdu atvasināto koncentrāciju var aprēķināt tādā pašā veidā.
2 Tabulā norādīta tikai urāna radioaktivitāte, bet ne tā ķīmiskais toksiskums.
3 Jutības robežu aprēķina saskaņā ar standartiem LVS EN ISO 11929 “Raksturīgo robežu noteikšana (lēmuma sliekšņvērtība, noteikšanas robeža un ticamības intervāla ierobežojumi) jonizējošā starojuma mērījumiem. Pamatprincipi un pielietojums”.
4 Mērījumu nenoteiktību aprēķina un paziņo kā pilno standarta nenoteiktību vai kā paplašināto standarta nenoteiktību ar paplašināšanas koeficientu 1,96.
	Daiga Pipira (LVĢMC)

	14.
	Anotācija (ex-ante)
1.2. Mērķis 
	Iebildums
Lūdzam mērķa aprakstā iekļaut atsauci arī uz ūdens ņemšanas vietu sateces baseinu noteikšanu un to riska novērtēšanu. 
Piedāvātā redakcija
1. Pārņemt nacionālajos tiesību aktos tās direktīvas 2020/2184 par dzeramā ūdens kvalitāti prasības, kuru pārņemšanai saskaņā starpinstitūciju vienošanos normatīvo aktu izstrādā Veselības ministrija, kā arī prasības par ūdens ņemšanas vietu sateces baseinu noteikšanu un riska novērtēšanu, par kuru pārņemšanu saskaņā ar starpinstitūciju vienošanos atbild Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija;
	Iveta Teibe (VARAM)

	15.
	Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi 
	Iebildums
Lūdzam iekļaut šajā noteikumu projektā VARAM izstrādāto sadaļu par ūdens ieguves vietu sateces baseinu noteikšanu un sateces baseinu riska novērtēšanu un atbilstoši izteikt citā redakcijā anotācijas 1.3. sadaļas 5.1.1. punktu. 
Piedāvātā redakcija
5.1.1. Sateces baseinu riska novērtējums. Saskaņā ar PVO vadlīnijām un Ūdens drošuma plāna rokasgrāmatu jāveic to apdraudējumu identificēšana, kuri saistīti ar sateces baseiniem, kur ir ūdens ieguves vietas (“dzeramā ūdens sateces baseinu, kur ir ūdens ieguves vietas, riska novērtēšana un riska pārvaldība”). Attiecīgo noteikumu sadaļu ir sagatavojusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Sadaļa paredz, ka sākotnēji ūdens ņemšanas vietu sateces baseinus nosaka un to iskus novērtē VSIA "Latvijas Vides', ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs", kas nodrošina veikto riska novērtējumu pieejamību ūdens piegādātājiem un Veselības inspekcijai. Sateces baseinu riska novērtējuma pārskatīšanu un atjaunošanu, kā arī saskaņošanu ar LVĢMC nodrošina ūdens piegādātājs, kas izmanto attiecīgo dzeramā ūdens ieguves vietu. Noteikumi nosaka informāciju, kas izmantojama ūdens ņemšanas vietu sateces baseinu riska novērtēšanā, kā arī datus, kas izmantojami, lai novērtētu nepieciešamību pārskatīt ūdens piegādātāja un LVĢMC veiktā monitoringa programmas. Sadaļa nosaka iesaistīto komptetento iestāžu (LVĢMC, VARAM, VI) rīcību gadījumā, ja sateces baseinu riska novērtējums liecina par nepieciešamību īstenot pasākumus risku mazināšanai, kā arī nosacījumus, kad uz ūdens ņemšanas vietas sateces baseina riska novērtējuma pamata Veselības inspekcija var atļaut ūdens piegādātājam pārskatīt dzeramā ūdens monitoringa programmu, izslēdzot no novērojumiem attiecīgos rādītājus vai arī samazinot attiecīgo rādītāju novērošanas biežumu.
	Iveta Teibe (VARAM)

	16.
	Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem 
	Iebildums
Lūdzam papildināt šo sadaļu ar datiem par finansējumu, kas nepieciešams LVĢMC noteikumu projektā paredzētā monitoinga veikšanai ik gadu, kā arī ar ūdens ņemšanas vietu sateces baseinu noteikšanu un to iska novērtēšanu saistītajiem darbiem. Ņemot vērā minēto darbu plānojumu laikā, 2024. gadā nepieciešamais papildu finansējums ir 233 136 EUR, 2025.gadā - 290 367 EUR, 2026.gadā  - 718 417 EU, pēc tam ik gadu 459 299 EUR. Detalizētu informāciju VARAM iesniegs VM kā atsevišķu failu tālākā noteikumu pojekta saskaņošanas gaitā. 
Piedāvātā redakcija
-
	Iveta Teibe (VARAM)

	17.
	Anotācija (ex-ante)
5.4. 1. tabula. Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem 
	Iebildums
Lūdzu koriģēt informāciju par Diretkīvas 2020/2184 7.panta 4. punkta un 8. panta pārņemšanu, kā arī iekļaut attiecīgās normas pārņemošos punktus noteikumu pojektā atbilstoši VARAM izteiktajiem iebildumiem. 
Piedāvātā redakcija
-
	Iveta Teibe (VARAM)

	18.
	Anotācija (ex-ante)
7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru 
	Iebildums
Lūdzu papildināt anotācijas 7.4. sadaļas 4. punktu ar informāciju par to, ka LVĢMC būs jāveic papildu monitoings, kā arī jāveic ūdens ņemšanas vietu sateces baseinu noteikšana un to riska novērtēšana. 
Piedāvātā redakcija
-
	Iveta Teibe (VARAM)
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