13
2. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 26. janvāra
noteikumiem Nr. 69

Pārskats par ēkas energosertifikāta aprēķinos izmantotajām 
ievaddatu vērtībām

___________________________________________________________________________
(nosaukums)

___________________________________________________________________________
(adrese)

	Objekta attēlojums



Piezīme. Pārskatu var papildināt ar papildu informāciju, tai skaitā ar atsevišķām izdrukām no aprēķina programmām.

SATURS

1. Vispārīgā informācija
2. Pamatinformācija par ēku
3. Ēkas norobežojošās konstrukcijas
4. Ēkas tehniskās sistēmas un enerģijas sadalījums
5. Enerģijas patēriņš un uzskaite
6. Ēkai aprēķinātais apkures enerģijas patēriņš
7. Apkures patēriņa korekcija
8. Apgaismojuma tehniskā informācija un enerģijas patēriņš
9. Metode, kuru izmantojis neatkarīgs eksperts ēku energoefektivitātes jomā, lai aprēķinātu enerģijas patēriņa samazinājumu no automatizētās vadības un kontroles sistēmas uzstādīšanas (metodes apraksts)


1. Vispārīgā informācija
1.1. Ēkas identifikācija

	1.1.1.
	Adrese
	

	1.1.2.
	Zemes kadastra numurs
	

	1.1.3.
	Ēkas klasifikācija
	



1.2. Pamatinformācija par ēkas īpašnieku/valdītāju/turētāju

	1.2.1.
	Nosaukums
	

	1.2.2.
	Reģistrācijas numurs
	

	1.2.3.
	Juridiskā adrese
	

	1.2.4.
	Kontaktpersona
	

	1.2.5.
	Kontakttālrunis
	



1.3. Neatkarīgs eksperts ēku energoefektivitātes jomā

	1.3.1.
	Vārds, uzvārds
	

	1.3.2.
	Neatkarīga eksperta reģistrācijas numurs
	

	1.3.3.
	Uzņēmums*
	

	1.3.4.
	Uzņēmuma reģistrācijas numurs*
	

	1.3.5.
	Kontakttālrunis
	



Piezīme. * Nenorāda, ja neatkarīgs eksperts ēku energoefektivitātes jomā ēkas energosertifikātu sagatavojis kā pašnodarbināta persona.
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2. Pamatinformācija par ēku
2.1. Informācija par ēku

	2.1.1.
	Konstruktīvais risinājums 
	

	2.1.2.
	Stāvi
	2.1.2.1. pagrabs 
	
	(ir/nav)

	
	
	2.1.2.2. tipveida stāvi 
	
	(skaits)

	
	
	2.1.2.3. tehniskie stāvi 
	
	(skaits)

	
	
	2.1.2.4. mansarda stāvs
	
	(ir/nav)

	
	
	2.1.2.5. jumta stāvs 
	
	(ir/nav)

	2.1.3. 
	Kopējā aprēķina platība (m2) 
	

	2.1.4.
	Ēkas ārējie izmēri (ja ēkai ir neregulāra forma, 
pielikumā pievieno skici)
	2.1.4.1. garums (m)
	

	
	
	2.1.4.2. platums (m)
	

	
	
	2.1.4.3. augstums (m)
	

	2.1.5.
	Cita informācija 
	



2.2. Informācija par aprēķina zonām un telpu grupām

	Nr.
p. k.
	Zonas numurs un nosaukums
	Iekļautās telpas/
telpu grupas nosaukums
	Aprēķina platība 
	Augstums, vidējais
	Aprēķina tilpums
	Aprēķina parametri apkures periodā*
	Aprēķina parametri dzesēšanas periodā*

	
	
	
	
	
	
	temperatūra 
	perioda ilgums
	gaisa apmaiņa
	aprēķina temperatūra
	perioda ilgums
	gaisa apmaiņa

	
	
	
	
	
	
	aprēķina
	āra gaisa
	
	
	aprēķina
	āra gaisa
	
	

	
	
	
	m2
	m
	m3
	°C
	°C
	dienas
	1/h
	°C
	°C
	dienas
	1/h

	1.
	1. ZONA
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	2. ZONA
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	... ZONA 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kopā
	
	–
	
	 

	Vidēji
	–
	
	–
	



Piezīme. * Norāda aprēķinātās energoefektivitātes noteikšanai izmantotos periodu parametrus.



3. Ēkas norobežojošās konstrukcijas
3.1. Informācija par katru ārējo norobežojošo konstrukciju veidu, kas aptver aprēķina platībā iekļautās apkurināmās telpas

	1. ZONA

	Nr. 
p. k.
	Norobežojošā konstrukcija
	Materiāls(-i)
	Biezums
	Laukums
	Būvelementa siltuma caurlaidības koeficients (U)
	Temperatūru starpība starp būvkonstrukcijas siltajām un aukstajām pusēm
	Konstrukcijas siltuma zudumu koeficients

	
	
	
	mm
	m2
	W/(m2 K)
	K
	W/K

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Nr. 
p. k.
	Termiskie tilti 
	Nosaukums 
	Garums
	Termiskā tilta siltuma caurlaidības koeficients 
(ψ)
	Temperatūru starpība starp būvkonstrukcijas siltajām un aukstajām pusēm
	Konstrukcijas siltuma zudumu koeficients

	
	
	
	m
	W/(mK)
	K
	W/K

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Kopā 1. ZONA
	

	2. ZONA

	Nr. 
p. k.
	Norobežojošā konstrukcija
	Materiāls(-i)
	Biezums
	Laukums
	Būvelementa siltuma caurlaidības koeficients (U)
	Temperatūru starpība starp būvkonstrukcijas siltajām un aukstajām pusēm
	Konstrukcijas siltuma zudumu koeficients

	
	
	
	mm
	m2
	W/(m2 K)
	K
	W/K

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Nr. 
p. k.
	Termiskie tilti 
	Nosaukums 
	Garums
	Termiskā tilta siltuma caurlaidības koeficients 
(ψ)
	Temperatūru starpība starp būvkonstrukcijas siltajām un aukstajām pusēm
	Konstrukcijas siltuma zudumu koeficients

	
	
	
	m
	W/(mK)
	K
	W/K

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Kopā 2. ZONA
	

	... ZONA 

	Nr. 
p. k.
	Norobežojošā konstrukcija
	Materiāls(-i)
	Biezums
	Laukums
	Būvelementa siltuma caurlaidības koeficients (U)
	Temperatūru starpība starp būvkonstrukcijas siltajām un aukstajām pusēm
	Konstrukcijas siltuma zudumu koeficients

	
	
	
	mm
	m2
	W/(m2 K)
	K
	W/K

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Nr. 
p. k.
	Termiskie tilti 
	Nosaukums 
	Garums
	Termiskā tilta siltuma caurlaidības koeficients 
(ψ)
	Temperatūru starpība starp būvkonstrukcijas siltajām un aukstajām pusēm
	Konstrukcijas siltuma zudumu koeficients

	
	
	
	m
	W/(mK)
	K
	W/K

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Kopā ... ZONA
	

	Ēkas norobežojošo konstrukciju siltuma zudumu koeficients HT (faktiskais) (W/K)
	

	Ēkas norobežojošo konstrukciju siltuma zudumu koeficients HTR (normatīvais*) (W/K)
	



Piezīme. * Aprēķināts saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumiem Nr. 339 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-15 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika"".


4. Ēkas tehniskās sistēmas un enerģijas sadalījums
4.1. Ventilācijas sistēmas ēkas zonās
4.1.1. Aprēķina parametri

	Nr. 
p. k.
	Zonas numurs un nosaukums
	Aprēķina tilpums
	Gaisa plūsmas piegādes temperatūra
	Gaisa apmaiņa*
	Ventilācijas sistēmas veids
	Darbības ilgums, gadā
	Enerģijas atgūšana, vidēji
	Ventilācijas siltuma zudumu koeficients Hve

	
	
	m3
	°C
	1/h
	
	h
	%
	W/K

	Parametri apkures periodā
	

	
	1. ZONA, 1. režīms**
	
	
	
	
	
	
	

	
	1. ZONA, 2. režīms**
	
	
	
	
	
	
	

	
	2. ZONA
	
	
	
	
	
	
	

	
	... ZONA 
	
	
	
	
	
	
	

	Parametri dzesēšanas periodā
	

	
	1. ZONA
	
	
	
	
	
	
	

	
	2. ZONA
	
	
	
	
	
	
	

	
	... ZONA 
	
	
	
	
	
	
	

	Cita informācija
	
	



Piezīmes. 
1. * Iekļaujot infiltrāciju.
2. ** Ja zona tiek ekspluatēta dažādos temperatūras un ventilācijas režīmos, norāda katru režīmu atsevišķi, norādot režīma parametrus.

4.1.2. Gaisa kondicionēšana – dati par iekārtām

	Nr. 
p. k.
	Iekārtas nosaukums, modelis
	Ražošanas gads
	Elektriskā jauda
	Darbības laiks, gadā
	Patērētais elektroenerģijas daudzums, gadā

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	kW
	h
	kWh

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



4.1.3. Cita informācija

	




4.2. Aprēķinātie siltuma ieguvumi ēkā*
4.2.1. Aprēķina parametri

	Nr. 
p. k.
	Zonas numurs un nosaukums
	Iekšējie siltuma ieguvumi
	Saules siltuma ieguvumi
	Ieguvumu izmantošanas koeficients
 
	Kopējie siltuma ieguvumi**

	
	
	metaboliskais siltums no iedzīvotājiem un izkliedētais siltums no ierīcēm
	izkliedētais siltums no apgaismošanas ierīcēm
	siltums, kas izkliedēts no karstā ūdens sistēmas vai ko absorbē karstā ūdens sistēma
	siltums, kas izkliedēts no gaisa kondicionēšanas un ventilācijas sistēmas vai ko absorbē apkures, gaisa kondicionēšanas un ventilācijas sistēmas
	siltums no procesiem un priekšmetiem vai uz tiem
	
	
	

	
	
	kWh/m2
	kWh/m2
	kWh/m2
	kWh/m2
	kWh/m2
	kWh/m2
	
	kWh/m2
	kWh gadā 

	Parametri apkures periodā

	
	1. ZONA, 1. režīms**
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1. ZONA, 2. režīms**
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2. ZONA
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	... ZONA 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Parametri dzesēšanas periodā

	
	1. ZONA
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2. ZONA
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	... ZONA 
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Piezīmes. 
1. * Sadalījums saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 25. jūnija noteikumu Nr. 348 "Ēku energoefektivitātes aprēķina metode" 93. punktu.
2. ** Kopējie aprēķinātie siltuma ieguvumi attiecīgajā periodā/režīmā.

4.2.2. Cita informācija

	






4.3. Siltumenerģijas ražošana, piegāde un pārvade
4.3.1. Siltumenerģijas ražošanas iekārtas

	Iekārtas nosaukums, modelis
	Ražošanas gads
	Kurināmā veids
	Kurināmā patēriņš 
(vidēji gadā) 
(norādīt arī mērvienību)
	Lietderības koeficients
	Saražotās enerģijas daudzums, gadā (kWh/gadā)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



	4.3.2.
	Siltumenerģijas piegādes sistēma
	
	centralizēta siltumapgāde

	
	
	
	
	atkarīgā pieslēguma shēma

	
	
	
	
	neatkarīgā pieslēguma shēma

	
	
	
	lokāla siltumapgāde

	
	
	
	individuāla siltumapgāde

	4.3.3. 
	Cita informācija
	



4.4. Siltumenerģijas sadale – apkures sistēma*

	4.4.1. 
	Apkures sistēma
	
	vienas caurules

	
	
	
	divu cauruļu

	
	
	
	cita tipa (norādīt)
	

	4.4.2. 
	Cita informācija
	 



Piezīme. * Ja situācija atšķiras dažādās ēkas zonās, var norādīt atsevišķā tabulā katrai zonai.



4.5. Karstā ūdens sadales sistēma

	4.5.1. 
	Karstā ūdens piegādes vidējā temperatūra, °C
	

	4.5.2. 
	Aukstā ūdens ieplūdes temperatūra, °C
	

	4.5.3.
	Karstā ūdens sagatavošana
	
	sagatavošana siltummezglā

	
	
	
	centralizēta apgāde

	
	
	
	individuālā

	4.5.4.
	Karstā ūdens sadales sistēmas tips
	
	bez cirkulācijas

	
	
	
	ar cirkulāciju

	4.5.5. 
	Cita informācija, kā sagatavo karsto ūdeni
	



5. Enerģijas patēriņš un uzskaite

	Nr. 
p. k.
	Enerģijas patēriņa sadalījums
	Aprēķinātie dati, gadā

	
	
	siltumenerģija, vidējais
	elektroenerģija, vidējais
	kopējais, vidējais 
	īpatnējais

	
	
	kWh
	kWh
	kWh 
	kWh/m2 

	5.1.
	Apkurei
	
	
	
	

	5.2.
	Karstā ūdens sagatavošanai
	
	
	
	

	5.3.
	Dzesēšanai (un gaisa sausināšanai)
	
	
	
	

	5.4.
	Mehāniskajai ventilācijai (un gaisa mitrināšanai)
	
	
	
	

	5.5.
	Apgaismojumam
	
	
	
	

	5.6.
	Papildu enerģija
	
	
	
	

	5.7.
	Citi patērētāji
	
	
	
	

	5.8.
	Kopā
	
	
	
	

	5.9.
	Paskaidrojumi par enerģijas patēriņa sadalījumu sistēmām ar kopīgu skaitītāju
	 





6. Ēkai aprēķinātais apkures enerģijas patēriņš 

	
	Pirms pasākumu veikšanas
	Prognoze pēc pasākumu veikšanas

	1. KOPĒJIE SILTUMA ZUDUMI APKUREI APKURES PERIODĀ, kWh
	
	KOPĀ (1.1.) +
KOPĀ (1.2.) + 
KOPĀ (1.3.)
	
	KOPĀ (1.1.) +
KOPĀ (1.2.) +
KOPĀ (1.3.)

	1.1. NOROBEŽOJOŠĀS KONSTRUKCIJAS
	Konstrukcijas siltuma zudumu koeficients HT, W/K
	Temperatūru starpība starp būvkonstrukcijas siltajām un aukstajām pusēm, °C
	Siltuma zudumi apkurei ar pārvadi apkures periodā, kWh 
	Konstrukcijas siltuma zudumu koeficients HT, W/K
	Temperatūru starpība starp būvkonstrukcijas siltajām un aukstajām pusēm, °C
	Siltuma zudumi apkurei ar pārvadi apkures periodā, kWh 

	1.1.1.
	
	
	
	
	
	

	1.1.2.
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	KOPĀ (1.1.)
	
	(1.1.1.) + (1.1.2.) + ...
	
	(1.1.1.) + (1.1.2.) + ...

	1.2. TERMISKIE TILTI
	Konstrukcijas siltuma zudumu koeficients HT, W/K
	Temperatūru starpība starp būvkonstrukcijas siltajām un aukstajām pusēm, °C
	Siltuma zudumi apkurei ar pārvadi apkures periodā, kWh 
	Konstrukcijas siltuma zudumu koeficients HT, W/K
	Temperatūru starpība starp būvkonstrukcijas siltajām un aukstajām pusēm, °C
	Siltuma zudumi apkurei ar pārvadi apkures periodā, kWh

	A
	
	
	
	
	
	

	B
	
	
	
	
	
	

	C
	
	
	
	
	
	

	KOPĀ (1.2.)
	
	A + B + C
	
	A + B + C

	1.3. VENTILĀCIJA
	Ventilācijas siltuma zudumu koeficients Hve, W/K
	Temperatūru starpība starp ēkas zonai uzstādīto temperatūru un gaisa plūsmas piegādes temperatūru, °C
	Aprēķina perioda ilgums, h
	Siltuma zudumi apkurei ar ventilāciju apkures periodā, kWh 
	Ventilācijas siltuma zudumu koeficients Hve, W/K
	Temperatūru starpība starp ēkas zonai uzstādīto temperatūru un gaisa plūsmas piegādes temperatūru, °C
	Aprēķina perioda ilgums, h
	Siltuma zudumi apkurei ar ventilāciju apkures periodā, kWh 

	1.3.1.
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.2.
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	KOPĀ (1.3.)
	
	(1.3.1.) + (1.3.2.) + ...
	
	(1.3.1.) + (1.3.2.) + ...

	2. KOPĒJIE SILTUMA IEGUVUMI APKURES PERIODĀ, kWh
	
	(2.1.) x (2.2.)
	
	




	2.1. Siltuma ieguvumi apkures periodā, kWh 
	
	
	
	

	2.2. Siltuma ieguvumu izmantošanas faktors (η), %
	
	
	
	

	3. APKUREI NEPIECIEŠAMĀ ENERĢIJA APKURES PERIODĀ, kWh 
	
	(1.) – (2.)
	
	(1.) – (2.)



7. Apkures patēriņa korekcija (ja vidējais telpas augstums pārsniedz 3,5 m)

	Kopējais aprēķina tilpums
	Pārrēķinātā ēkas platība 
	Plānotais enerģijas patēriņš apkurei uz ēkas aprēķina platību
	Pārrēķinātais plānotais enerģijas patēriņš apkurei uz ēkas aprēķina platību

	m3
	m2
	kWh gadā
	kWh/m2 gadā

	1
	2
	3
	4

	 
	
	
	



Aprēķina secība:
tabulas 1. aile – nosaka atbilstoši šā pārskata 2.2. daļai;
tabulas 2. aile – aprēķina, dalot kopējo aprēķina tilpumu (1. aile) ar 3,5 m;
tabulas 3. aile – nosaka atbilstoši šā pārskata 5. daļas tabulas 5.1. apakšpunkta "Apkurei" 6. ailei;
tabulas 4. aile – aprēķina, dalot tabulas 3. aili ar tabulas 2. aili.

8. Apgaismojuma tehniskā informācija un enerģijas patēriņš

	Nr.
p. k
	Telpa/vai telpu grupa
	Prognoze

	
	
	apgaismojuma iekārta*
	kopējā jauda
	darbības laiks gadā
	elektroenerģijas patēriņš gadā
	apgaismojuma līmenis (vid.) 

	
	
	
	kW
	h
	kWh
	lx

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



Piezīme. * Norāda spuldžu tipu, spuldzes jaudu, kopējo spuldžu skaitu.

Ja projekta ietvaros tiek veiktas izmaiņas apgaismojuma sistēmā, nepieciešams iesniegt DIALUX vai analoģiskā programmā veiktu apgaismojuma novērtējumu situācijai pēc pasākumu veikšanas.

Apgaismojuma līmenim pēc energoefektivitātes pasākumu īstenošanas jāatbilst normatīvo aktu prasībām apgaismojuma jomā.

9. Metode, kuru izmantojis neatkarīgs eksperts ēku energoefektivitātes jomā, lai aprēķinātu enerģijas patēriņa samazinājumu no automatizētās vadības un kontroles sistēmas uzstādīšanas (metodes apraksts)

	



Nosakot veicamos pasākumus, šā pārskata autors sadarbojas ar projekta iesnieguma iesniedzēju, sertificētu arhitektu vai sertificētu būvinženieri, tādējādi nodrošinot, lai abos dokumentos tiktu iekļauti tie paši pasākumi.

	Neatkarīgs eksperts ēku energoefektivitātes jomā
	

	
	
	
	
	
	

	
	(vārds, uzvārds)
	
	(paraksts)
	
	(datums)
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