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Ierobežoto radiofrekvenču joslu noteikumi
Izdoti saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 45. panta pirmo daļu
· 1. Noteikumi nosaka ierobežotas radiofrekvenču joslas.
· 2. Radiofrekvenču spektra joslu lietošanas tiesību piešķiršana un izmantošana elektronisko sakaru nozarē tiek ierobežota šādās joslās:
· 2.1. 450,0–457,5 MHz/460,0–467,5 MHz;
· 2.2. 703,0–733,0 MHz/738,0–788,0 MHz;
· 2.3. 791,0–821,0 MHz/832,0–862,0 MHz;
· 2.4. 880,0–890,0 MHz/925,0–935,0 MHz;
· 2.5. 890,0–915,0 MHz/935,0–960,0 MHz;
· 2.6. 1432,0–1472,0 MHz;
· 2.7. 1492,0–1512,0 MHz;
· 2.8. 1710,0–1785,0 MHz/1805,0–1880,0 MHz;
· 2.9. (svītrots ar MK 24.09.2024. noteikumiem Nr. 618);
· 2.10. 1920,0–1980,0 MHz/2110,0–2170,0 MHz;
· 2.11. 2300,0–2360,0 MHz;
· 2.12. 2500,0–2690,0 MHz;
· 2.13. 3400,0–3600,0 MHz;
· 2.13.1 3410,0–3800,0 MHz;
· 2.14. 3600,0–3800,0 MHz;
· 2.15. 10,15–10,3 GHz/10,5–10,65 GHz;
· 2.16. (svītrots ar MK 24.09.2024. noteikumiem Nr. 618);
· 2.17. 25,1–27,5 GHz;
· 2.18. 28,0525–28,4445 GHz/29,0605–29,4525 GHz;
· 2.19. (svītrots ar MK 24.09.2024. noteikumiem Nr. 618);
· 2.20. 40,5–43,5 GHz.
(Grozīts ar MK 24.09.2024. noteikumiem Nr. 618)
· 3. (Svītrots ar MK 24.09.2024. noteikumiem Nr. 618)
· 4. (Svītrots ar MK 24.09.2024. noteikumiem Nr. 618)
· 5. Šo noteikumu 2.13. un 2.14 apakšpunkts ir spēkā līdz 2028. gada 31. decembrim.
· 6. Šo noteikumu 2.13’. apakšpunkts stājas spēkā 2029. gada 1. janvārī.

