1. pielikums
Ministru kabineta
[22-TA-1533 Dt]
noteikumiem Nr. [22-TA-1533 Nr]
“2. pielikums
Ministru kabineta
2006. gada 5. decembra
noteikumiem Nr. 981


I. Atkārtotās verificēšanas uzlīme

Izmērs – apmēram 12 x 24 mm
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II. Metāla zīmoga reljefa nospiedums

	                       Diametrs 6 mm
	            Diametrs 3,6 mm

	

	




 III. Svina plomba ar reljefa nospiedumu

	
         Priekšpuse
	
      Otra puse




IV. Plastmasas plomba ar fiksējošo mehānismu








V. Izbrāķēšanas atzīme









Saīsinājumi:
1. I-AAA – inspicēšanas institūcijas akreditācijas numurs.
2. BB – individuālais šifrs, kas identificē personu, kura verificējusi mērīšanas līdzekli.
3. GG – gads, kad ir veikta verificēšana (gada pēdējie divi cipari).
4. MM.GG. – verificēšanas laiks (mēnesis, gada pēdējie divi cipari).
5. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 – mēnesis, kad ir veikta verificēšana.
6. Nr.00000000000 – verificēšanas uzlīmes numurs.
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