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Rīgā 2023. gada 17. janvārī (prot. Nr. 3 8. §)
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumos Nr. 310 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231-15 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija""
Izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma
5. panta pirmās daļas 3. punktu
· Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumos Nr. 310 ''Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231-15  ''Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija'''' (Latvijas Vēstnesis, 2015, 119. nr.; 2020, 119. nr.; 2021, 93. nr., 204. nr.; 2022, 185. nr.) šādus grozījumus:
· 1. Papildināt būvnormatīvu  ar 4.1 punktu šādā redakcijā:
· "4.1 Dzīvojamo un publisko ēku apsildīšanai primāri izmanto ekonomiski pamatotas apkures sistēmas ar individuālo siltumenerģijas uzskaiti un regulēšanu, kas nodrošina atjaunojamo energoresursu izmantošanu."
· 2. Papildināt būvnormatīvu ar 5.1 , 5.2 un 5.3 punktu šādā redakcijā:
· "5.1 Projektējot apkures sistēmas, ņem vērā apkures sistēmas apakšsistēmu (siltuma atdeves, sadales akumulācijas, ģenerācijas) efektivitātes izvērtējumu saskaņā ar standartu LVS EN 15316-1:2021 ''Ēku energoefektivitāte. Sistēmu energoprasību un efektivitātes aprēķināšanas metodes. 1. daļa: Vispārējā un energoefektivitātes atspoguļošana M3-1, M3-4, M3-9, M8-1 un M8-4 moduļiem''.
· 5.2 Projektējot apkures sistēmas, apkures siltumslodzes telpām nosaka saskaņā ar standartu LVS EN 12831-1:2020 ''Ēku energoefektivitāte. Siltumslodzes projektēšanas aprēķina metode. 1. daļa: Telpu siltumslodze. M3-3 modulis''.
· 5.3 Apkures sistēmu jaudas nodrošina iekštelpu temperatūru apkures periodā vismaz II kategorijas līmenī saskaņā ar standartu LVS EN 16798-1:2021 "Ēku energoefektivitāte. Ēku ventilācija. 1. daļa: Telpu mikroklimata ievades parametri ēku energoefektivitātes projektēšanai un novērtēšanai, ņemot vērā telpu gaisa kvalitāti, temperatūras režīmu, apgaismojumu un akustiku. M1-6 modulis''.''
· 3. Svītrot būvnormatīva 25.2 un 25.3 punktu.
· 4. Aizstāt būvnormatīva 84. punktā tekstu "standartu LVS EN 1856-1:2009 "Dūmeņi. Prasības metāla dūmeņiem. 1. daļa: Būvelementi dūmeņu sistēmām"" ar tekstu "standartu LVS EN 1856-1:2019 "Dūmeņi. Prasības metāla dūmeņiem. 1. daļa: Būvelementi dūmeņu sistēmām"".
· 5. Aizstāt būvnormatīva 90. punktā tekstu "standartam LVS EN 16798-1:2019 "Ēku energoefektivitāte. Ēku ventilācija. 1. daļa: Telpu mikroklimata ievades parametri ēku energoefektivitātes projektēšanai un novērtēšanai, ņemot vērā telpu gaisa kvalitāti, temperatūras režīmu, apgaismojumu un akustiku. M1-6 modulis"" ar tekstu "standartam LVS EN 16798-1:2021 "Ēku energoefektivitāte. Ēku ventilācija. 1. daļa: Telpu mikroklimata ievades parametri ēku energoefektivitātes projektēšanai un novērtēšanai, ņemot vērā telpu gaisa kvalitāti, temperatūras režīmu, apgaismojumu un akustiku. M1-6 modulis"".
· 6. Aizstāt būvnormatīva 96. punktā tekstu "standartam LVS EN 16798-1:2019 "Ēku energoefektivitāte. Ēku ventilācija. 1. daļa: Telpu mikroklimata ievades parametri ēku energoefektivitātes projektēšanai un novērtēšanai, ņemot vērā telpu gaisa kvalitāti, temperatūras režīmu, apgaismojumu un akustiku. M1-6 modulis"" ar tekstu "standartam LVS EN 16798-1:2021 "Ēku energoefektivitāte. Ēku ventilācija. 1. daļa: Telpu mikroklimata ievades parametri ēku energoefektivitātes projektēšanai un novērtēšanai, ņemot vērā telpu gaisa kvalitāti, temperatūras režīmu, apgaismojumu un akustiku. M1-6 modulis"".
· 7. Svītrot būvnormatīva 123. un 124. punktu.
· 8. Svītrot būvnormatīva 129. punktu.
· 9. Aizstāt būvnormatīva 145. punktā tekstu "standartiem LVS EN 1505:2000 "Ēku ventilācija – Metāla ventilācijas kanāli un komplektējošās detaļas ar taisnstūra šķērsgriezumu – Izmēri"" ar tekstu "standartiem LVS EN 1505:2021 "Ēku ventilācija – Metāla ventilācijas kanāli un komplektējošās detaļas ar taisnstūra šķērsgriezumu – Izmēri"".
· 10. Aizstāt būvnormatīva 146. punktā tekstu "standartam LVS EN 12097:2007 "Ēku ventilācija. Gaisvadi. Gaisvadu sistēmu apkopes ērtuma prasības gaisvadu sastāvdaļām"" ar tekstu "standartam LVS EN 12097:2021 "Ēku ventilācija. Gaisvadi. Gaisvadu sistēmu apkopes ērtuma prasības gaisvadu sastāvdaļām"".
· 11. Aizstāt būvnormatīva 153. punktā tekstu "standartam LVS EN 12097:2007 "Ēku ventilācija. Gaisvadi. Gaisvadu sistēmu apkopes ērtuma prasības gaisvadu sastāvdaļām"" ar tekstu "standartam LVS EN 12097:2021 "Ēku ventilācija. Gaisvadi. Gaisvadu sistēmu apkopes ērtuma prasības gaisvadu sastāvdaļām"".
· 12. Aizstāt būvnormatīva 156. punktā tekstu "standartam LVS EN 16798-1:2019 "Ēku energoefektivitāte. Ēku ventilācija. 1. daļa: Telpu mikroklimata ievades parametri ēku energoefektivitātes projektēšanai un novērtēšanai, ņemot vērā telpu gaisa kvalitāti, temperatūras režīmu, apgaismojumu un akustiku. M1-6 modulis"" ar tekstu "standartam LVS EN 16798-1:2021 "Ēku energoefektivitāte. Ēku ventilācija. 1. daļa: Telpu mikroklimata ievades parametri ēku energoefektivitātes projektēšanai un novērtēšanai, ņemot vērā telpu gaisa kvalitāti, temperatūras režīmu, apgaismojumu un akustiku. M1-6 modulis"".
· 13. Svītrot būvnormatīva 3. pielikumu.
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