1. Siltumsūkņu iegūtās aerotermālās, ģeotermālās vai hidrotermālās enerģijas daudzumu, ko var uzskatīt par atjaunojamo enerģiju aprēķinā ir jāizmanto šāda formula:

 – siltumsūkņu iegūtās aerotermālās, ģeotermālās vai hidrotermālās enerģijas daudzumu, ko var uzskatīt par atjaunojamo enerģijas daudzums, izteikts gigavatstundās (GWh);
 – aplēstais kopējais siltumenerģijas, ko ražo siltumsūkņi, apjoms, šo noteikumu 5.2.4.apakšpunktā noteiktos nosacījumu īstenošanā, ņem vērā tikai tos siltumsūkņus, kuriem izpildās šāds nosacījums:

 – aplēstais vidējais sezonālais lietderības koeficients šiem siltumsūkņiem;
 – attiecība starp kopējo bruto elektroenerģijas ražošanu un primārās enerģijas patēriņu elektroenerģijas ražošanai, un to aprēķina kā Eiropas Savienības vidējo rādītāju, pamatojoties uz Eiropas Savienības statistikas biroja EUROSTAT datiem.
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