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1. pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 14. jūlija
noteikumiem Nr. 454

Oglekļa dioksīda emisiju samazinājuma aprēķins

1. Oglekļa dioksīda (turpmāk – CO2) emisiju samazinājumu raksturo starpība starp CO2 emisiju apjomu gadā pirms projekta īstenošanas un plānoto CO2 emisiju apjomu gadā pēc projekta īstenošanas.

2. CO2 emisiju samazinājuma aprēķinā izmanto CO2 emisijas faktoru (CCO2) 0,109 t CO2/MWh. 

[bookmark: OLE_LINK1]3. Plānoto CO2 emisiju samazinājumu, līnijā aizvietojot n skaitu energoneefektīvu gaismekļu ar n skaitu energoefektīvu gaismekļu un uzstādot apgaismojuma līmeņa regulēšanas ierīci ar vienu vai vairākiem dimēšanas līmeņiem diennakts laikā, aprēķina, izmantojot šādas formulas:

, kur

C – CO2 emisiju samazinājums gadā (t CO2/gadā);
Es – gaismekļa vai līnijas patērētais (izmērītais) elektroenerģijas apjoms gadā pirms projekta īstenošanas (MWh/gadā);
Eb – gaismekļa vai līnijas plānotais elektroenerģijas patēriņš, līnijā aizvietojot n skaitu energoneefektīvu gaismekļu ar n skaitu energoefektīvu gaismekļu un uzstādot apgaismojuma līmeņa regulēšanas ierīci, gadā pēc projekta īstenošanas (MWh/gadā);
Ep – ar atjaunojamos energoresursus izmantojošu tehnoloģiju saražotā elektroenerģija, nepārsniedzot Eb (MWh/gadā);
CCO2 – CO2 emisijas faktors (t CO2/MWh) saskaņā ar šā pielikuma 2. punktu;

, kur

Eb – gaismekļa vai līnijas plānotais elektroenerģijas patēriņš, līnijā aizvietojot n skaitu energoneefektīvu gaismekļu ar n skaitu energoefektīvu gaismekļu un uzstādot apgaismojuma līmeņa regulēšanas ierīci, gadā pēc projekta īstenošanas (MWh/gadā);
E1 – elektroenerģijas patēriņš, ja ir samazināts apgaismojuma līmenis 1 (MWh/gadā) (nakts stundās satiksmes intensitāte samazinās, tādēļ var piemērot zemāku apgaismojuma klasi. Izvēloties apgaismojuma līmeņa samazinājumu, norādīt, kāda apgaismojuma klase tiek piemērota šajās stundās);
E2 – elektroenerģijas patēriņš, ja ir samazināts apgaismojuma līmenis 2 (MWh/gadā);
En – elektroenerģijas patēriņš, ja ir samazināts apgaismojuma līmenis n (MWh/gadā), kuru aprēķina, izmantojot šādu formulu:

, kur

Pnom(b) – spuldzes, gaismekļa vai līnijas kopējā nominālā jauda, ieskaitot gaismekļa balasta elektroenerģijas patēriņu, pēc projekta īstenošanas (W);
kn – plānotais apgaismojuma līmeņa n vai elektroenerģijas patēriņa samazinājums procentos;
tn – kopējais darbības laiks gadā, ja ir samazināts apgaismojuma līmenis (atbilstošajam kn) (stundas/gadā).

4. Ja nav iespējams veikt elektroenerģijas patēriņa mērījumus atsevišķam gaismeklim vai līnijai pirms projekta īstenošanas, elektroenerģijas patēriņu aprēķina, izmantojot šādu formulu:

, kur

Es – gaismekļa vai līnijas aprēķinātais elektroenerģijas patēriņš gadā pirms projekta ieviešanas (MWh/gadā);
Pnom(s) – spuldzes, gaismekļa vai līnijas kopējā nominālā jauda, ieskaitot gaismekļa balasta elektroenerģijas patēriņu, līnijai pirms projekta īstenošanas (W);
t – kopējais darbības laiks vienā gadā (stundas/gadā).

5. Elektroenerģijas patēriņa samazinājumu aprēķina, izmantojot šādu formulu:

 , kur

E – plānotais elektroenerģijas patēriņa samazinājums gadā pēc pasākuma īstenošanas (MWh/gadā); 
Es – gaismekļa vai līnijas aprēķinātais vai izmērītais elektroenerģijas patēriņš pirms projekta ieviešanas gadā (MWh/gadā);
Eb – gaismekļa vai līnijas plānotais elektroenerģijas patēriņš, līnijā aizvietojot n skaitu energoneefektīvu gaismekļu ar n skaitu energoefektīvu gaismekļu un uzstādot apgaismojuma līmeņa regulēšanas ierīci, gadā pēc projekta īstenošanas (MWh/gadā).

6. Nomainītajiem gaismekļiem jāatbilst šādām minimālā apgaismojuma prasībām atbilstoši vietas apgaismojuma klasei:

	Nr. 
p. k.
	Apgaismojuma klase
	Salīdzinošā klase
	Minimālais apgaismojuma daudzums,
E (lx)

	1.
	M1
	C0 
	50

	2.
	M2
	C1
	30

	3.
	M3
	C2
	20

	4.
	M4
	C3
	25

	5.
	M5
	C4 
	10

	6.
	M6
	C5
	7,5



7. Apgaismojuma klases ME parametri:

	Nr.
p. k.
	Klase
	Apgaismojuma parametri, 
ja ir sausa virsma
	Apžilbinājums
	Apkārtējais apgaismojums

	
	
	L[image: ], cd/m2
(uzturēšanas vērtība)
	U0
(minimālā vērtība )
	U1
(minimālā vērtība)
	TI, %*
(maksimālā vērtība)
	SR2**
(minimālā vērtība)

	1.
	M1
	2,00
	0,40
	0,70
	10
	0,35

	2.
	M2
	1,50
	0,40
	0,70
	10
	0,35

	3.
	M3
	1,00
	0,40
	0,60
	15
	0,30

	4.
	M4
	0,75
	0,40
	0,60
	15
	0,30

	5.
	M5
	0,50
	0,35
	0,40
	15
	0,30

	6.
	M6
	0,30
	0,35
	0,40
	20
	0,30



Piezīmes. 
1. * – par 5 % lielāka TI vērtība ir pieļaujama, ja tiek izmantoti zema apgaismojuma līmeņa gaismas avoti (zemspiediena nātrija un fluorescentās spuldzes). 
2. ** – šo kritēriju izmanto tikai tad, ja apgaismojamie objekti nav satiksmes zonas ar īpašiem nosacījumiem un prasībām attiecībā pret brauktuvi.

8.  CO2 emisiju apjomam pēc projekta īstenošanas jābūt mazākam nekā sākotnējam CO2 emisijas apjomam, un CO2 emisiju samazinājums nevar pārsniegt sākotnējo emisiju apjomu.
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