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Klasificētu informāciju saturošu dokumentu iznīcināšanas prasības
	
	Slepenības pakāpe
	Minimālās iznīcināšanas metodes


	Papīra dokuments un  magnētiskās lentasA 
	Dienesta vajadzībām
	· iznīcina sasmalcinot, daļiņu lielums nedrīkst būt lielāks par 30mm2;
· dedzināt līdz iznīcināmais objekts pārvēršas pelnos vai sadeg;

	
	Konfidenciāli
	· iznīcina sasmalcinot, daļiņu lielums nedrīkst būt lielāks par 10mm2;
· dedzināt līdz iznīcināmais objekts pārvēršas pelnos vai sadeg;

	
	Slepeni
	· iznīcina sasmalcinot, daļiņu lielums nedrīkst būt lielāks par 10mm2;
· dedzināt līdz iznīcināmais objekts pārvēršas pelnos vai sadeg;

	
	Sevišķi slepeni un visu pakāpju  speciālās kategorijas
	· iznīcina sasmalcinot, daļiņu lielums nedrīkst būt lielāks par 5mm2;
· dedzināt līdz iznīcināmais objekts pārvēršas pelnos vai sadeg;

	Elektronisks dokuments  (datne) 
	Visas
	· Dzēš, bet elektronisku dokumentu par iznīcinātu var uzskatīt tikai brīdī, kad ir iznīcināti visi akreditētās informācijas sistēmas, kurā elektroniskais dokuments izstrādāts vai uzglabāts, elektroniskie datu nesēji.  

	Cietie diski (HDDB)
	Dienesta vajadzībām
	· ja elektroniskais datu nesējs ir droši dzēstsC, to iznīcina sasmalcinot, un daļiņu lielums nedrīkst būt lielāks par 320mm2, bet ja nav droši dzēsts, tad pēc sasmalcināšanas daļiņu lielums nedrīkst būt lielāks par 30mm2;
· kausējot (t>800°C), līdz ārējais apvalks pārvērties pelnos un iekšējie mehānismi karstuma ietekmē ir viegli deformējušies;

	
	Konfidenciāli
	· ja elektroniskais datu nesējs ir droši dzēstsC, to iznīcina sasmalcinot, un daļiņu lielums nedrīkst būt lielāks par 30mm2, bet ja nav droši dzēsts, tad pēc sasmalcināšanas daļiņu lielums nedrīkst būt lielāks par 10mm2;
· kausējot (t>800°C), līdz ārējais apvalks pārvērties pelnos un iekšējie mehānismi karstuma ietekmē ir viegli deformējušies;

	
	Slepeni
	· ja elektroniskais datu nesējs ir droši dzēstsC, to iznīcina sasmalcinot, un daļiņu lielums nedrīkst būt lielāks par 20mm2, bet ja nav droši dzēsts, tad pēc sasmalcināšanas daļiņu lielums nedrīkst būt lielāks par 10mm2;
· kausējot, līdz ārējais apvalks pārvērties pelnos un iekšējie mehānismi karstuma ietekmē ir pilnīgi izkusuši;

	
	Sevišķi slepeni un visu pakāpju  speciālās kategorijas
	· ja elektroniskais datu nesējs ir droši dzēstsC, to iznīcina sasmalcinot, un daļiņu lielums nedrīkst būt lielāks par 10mm2, bet ja nav droši dzēsts, tad pēc sasmalcināšanas daļiņu lielums nedrīkst būt lielāks par 5mm2;
· kausējot, līdz ārējais apvalks pārvērties pelnos un iekšējie mehānismi karstuma ietekmē ir pilnīgi izkusuši;

	Optiskie diski, piemēram, kompaktdiski (CD), ciparu video diski (DVD), augsta blīvuma optiskie diski (Blu-Ray) 
	Dienesta vajadzībām
	· iznīcina sasmalcinot, daļiņu lielums nedrīkst būt lielāks par 30mm2;
· dedzināt (t>300°C) līdz viss iznīcināmais objekts ir viegli deformēts;

	
	Konfidenciāli
	· iznīcina sasmalcinot, daļiņu lielums nedrīkst būt lielāks par 10mm2;
· dedzināt (t>300°C) līdz iznīcināmais objekts pārvēršas pelnos vai sadeg;

	
	Slepeni
	· iznīcina sasmalcinot, daļiņu lielums nedrīkst būt lielāks par 5mm2;
· dedzināt (t>300°C) līdz iznīcināmais objekts pārvēršas pelnos vai sadeg;

	
	Sevišķi slepeni un visu pakāpju  speciālās kategorijas
	· iznīcina sasmalcinot, daļiņu lielums nedrīkst būt lielāks par 5mm2;
· dedzināt (t>300°C) līdz iznīcināmais objekts pārvēršas pelnos vai sadeg;

	Pusvadītāju datu nesējiD un  viedkartes 
	Dienesta vajadzībām
	· veic elektroniskā datu nesēja drošu dzēšanuC, iznīcina sasmalcinot, daļiņu lielums nedrīkst būt lielāks par 10mm2;
· kausējot, dedzinot līdz iznīcināmais objekts pārvēršas pelnos vai sadeg;

	
	Konfidenciāli
	· veic elektroniskā datu nesēja drošu dzēšanuC, iznīcina sasmalcinot, daļiņu lielums nedrīkst būt lielāks par 1mm2;
· kausējot, dedzinot līdz iznīcināmais objekts pārvēršas pelnos vai sadeg;

	
	· Slepeni
	· veic elektroniskā datu nesēja drošu dzēšanuC, iznīcina sasmalcinot, daļiņu lielums nedrīkst būt lielāks par 1mm2;
· kausējot, dedzinot līdz iznīcināmais objekts pārvēršas pelnos vai sadeg;

	
	Sevišķi slepeni un visu pakāpju  speciālās kategorijas
	· veic elektroniskā datu nesēja drošu dzēšanuC, iznīcina sasmalcinot, daļiņu lielums nedrīkst būt lielāks par 0,5mm2;
· kausējot, dedzinot līdz iznīcināmais objekts pārvēršas pelnos vai sadeg;

	Toneru kasetņu foto elementa rullis
	Dienesta vajadzībām
	· slīpējot/skrāpējot virsmu;
· deformējot;

	
	Konfidenciāli
	· slīpējot virsmu līdz zaļais/zilais slānis uz ruļļa ir noslīpēts;
· iznīcina sasmalcinot, daļiņu lielums nedrīkst būt lielāks par 320mm2 ;
· dedzinot 300°C vismaz 10 min;

	
	Slepeni
	· slīpējot virsmu līdz zaļais/zilais slānis uz ruļļa ir noslīpēts;
· iznīcina sasmalcinot, daļiņu lielums nedrīkst būt lielāks par 320mm2;
· dedzinot 300°C vismaz 10 min;

	
	Sevišķi slepeni un visu pakāpju  speciālās kategorijas
	· slīpējot virsmu līdz zaļais/zilais slānis uz ruļļa ir noslīpēts;
· iznīcina sasmalcinot, daļiņu lielums nedrīkst būt lielāks par 10mm2;
· dedzinot 400°C vismaz 10 min.

	Mikročipa atmiņas moduļi īslaicīgai atmiņas glabāšanai (RAME)
	Visas
	
Sistēmu operatīvas atmiņas moduļus (Random Access Memory) nav fiziski jāiznīcina, bet ir jāatvieno no sistēmas un jātur bez elektrības 24h, pēc tam šos moduļus drīkst izmantot citiem mērķiem.

	Klasificēto informācijas sistēmu tīkla iekārtas (komutatori, maršrutētāji, ugunsmūri u.c.)
	Visas
	Tīkla iekārtām, kuras pārstāj lietot akreditētā informācijas sistēmā atjauno to rūpnīcas iestatījumus. Ja tīkla iekārtas satur elektroniskus datu nesējus, tos izņem no iekārtas un atbilstoši iznīcina.


A – Magnētisko lenšu ietvarus vai kasetes salauž, atdalot pašu lentu no ietvara, iznīcina tikai pašu magnētisko lentu.
B – HDD (Hard Disk Drive) – cietais disks ir ilgtermiņa magnētiskā datu glabāšanas iekārta, kas sastāv no viena vai vairākiem magnētiskajiem diskiem, to piedziņas iekārtas (diskdziņa), lasīšanas rakstīšanas galviņu komplekta un elektroniskas saskarnes, kas nodrošina šīs iekārtas sadarbību ar citām iekārtām.
C – elektroniska datu nesēja droša dzēšana – ir tā visu sektoru pārrakstīšana ar nullēm, vieniniekiem vai gadījuma skaitļu virknēm. Izmanto jebkuru programmatūru, kas nodrošina dzēšanas verifikāciju un kādu no sekojošiem dzēšanas standartiem – DoD 5220.22-M (3 pārrakstīšanas), DoD 5220.22-M (ECE) (7 pārrakstīšanas), DoD 5200.28-STD (7 pārrakstīšanas), NIST 800-88 Purge, VSITR (7 pārrakstīšanas), NATO Standarts (7 pārrakstīšanas) vai Peter Gutmann (35 pārrakstīšanas). Pēc drošas dzēšanas ir jāveic sasniegto rezultātu verifikācija.
D – SSD (Solid-State Drive) – pusvadītāju, jeb cietvielu disks, kas izmanto integrālās shēmas pastāvīgai atmiņai, USB Flash - zibatmiņas, EPROM – pusvadītāja lasāmatmiņa, kuras saturu lietotājs var dzēst, apstarojot to ar ultravioleto gaismu un pēc tam ierakstīt jaunus datus, SD card – atmiņas kartes, RAID (Redundant Array of Independent Disks) kontrolieri  – divu vai vairāku diskdziņu izmantošana vienu un to pašu datu glabāšanai dažādās vietās uz vairākiem cietajiem diskiem.
E - RAM (Random-Access Memory) – ir īslaicīgas atmiņas glabātuve datora primārās (operatīvās) atmiņas daļa, kurā uzglabātajām programmu instrukcijām un datiem ir iespējama tieša pieeja no centrālā procesora, izmantojot ātrdarbīgo ārējo kopni. Brīvās pieejas atmiņa parasti ir energoatkarīga atmiņa.
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