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[bookmark: piel-463554]noteikumiem Nr. 84

[bookmark: 1021124][bookmark: n-1021124]Pieļaujamais svina, dzīvsudraba, kadmija, sešvērtīgā hroma, polibromēto bifenilu un polibromēto difenilēteru lietojums

	Nr.
p. k.
	Lietojums
	Piemērošanas joma un termiņi

	1.
	Dzīvsudrabs viencokola (kompaktajās) luminiscences spuldzēs (vienam gaismas izstarotājam):
	

	1.1.
	vispārējai apgaismei < 30 W – ne vairāk kā 2,5 mg
	Spēkā līdz 2023. gada 24. februārim

	1.2.
	vispārējai apgaismei ≥ 30 W un < 50 W – ne vairāk kā 3,5 mg
	Spēkā līdz 2023. gada 24. februārim

	1.3.
	vispārējai apgaismei ≥ 50 W un < 150 W – ne vairāk kā 5 mg
	Spēkā līdz 2023. gada 24. februārim

	1.4.
	vispārējai apgaismei ≥ 150 W – ne vairāk kā 15 mg
	Spēkā līdz 2023. gada 24. februārim

	1.5.
	vispārējai apgaismei ar apļa vai kvadrāta formu un caurules diametru ≤ 17 mm – ne vairāk kā 5 mg
	Spēkā līdz 2023. gada 24. februārim

	1.6.
	spuldzēm, kas projektētas tā, lai izstarotu galvenokārt ultravioletā spektra gaismu, – ne vairāk kā 5 mg
	Spēkā līdz 2027. gada 24. februārim

	1.6.1
	īpašām vajadzībām – ne vairāk kā 5 mg
	Spēkā līdz 2025. gada 24. februārim

	1.7.
	vispārējai apgaismei < 30 W ar kalpošanas laiku 20 000 h vai lielāku – ne vairāk kā 3,5 mg
	Spēkā līdz 2023. gada 24. augustam

	2.
	Dzīvsudrabs lineārajās divcokolu luminiscences spuldzēs vispārējai apgaismei (vienai spuldzei):
	

	2.1.
	trīsjoslu luminofora spuldzei ar normālu ekspluatācijas laiku un caurules diametru < 9 mm (piemēram, T2) – ne vairāk kā 4 mg
	Spēkā līdz 2023. gada 24. februārim

	2.2.
	trīsjoslu luminofora spuldzei ar normālu ekspluatācijas laiku un caurules diametru ≥ 9 mm un ≤ 17 mm (piemēram, T5) – ne vairāk kā 3 mg
	Spēkā līdz 2023. gada 24. augustam

	2.3.
	trīsjoslu luminofora spuldzes ar normālu ekspluatācijas laiku un caurules diametru > 17 mm un ≤ 28 mm (piemēram, T8) – ne vairāk kā 3,5 mg
	Spēkā līdz 2023. gada 24. augustam

	2.4.
	trīsjoslu luminofora spuldzei ar normālu ekspluatācijas laiku un caurules diametru > 28 mm (piemēram, T12) – ne vairāk kā 3,5 mg
	Spēkā līdz 2023. gada 24. februārim

	2.5.
	trīsjoslu luminofora spuldzei ar ilgu ekspluatācijas laiku (≥ 25 000 h) – ne vairāk kā 5 mg
	Spēkā līdz 2023. gada 24. februārim

	3.
	Dzīvsudrabs citās luminiscences spuldzēs (vienai spuldzei):
	

	3.1.
	nelineārai halofosfāta spuldzei (visu diametru) – ne vairāk kā 15 mg
	Spēkā līdz 2016. gada 13. aprīlim

	3.2.
	nelineārai trīsjoslu luminofora spuldzei ar caurules diametru > 17 mm (piemēram, T9) – ne vairāk kā 15 mg
	Spēkā līdz 2023. gada 24. februārim. No 2023. gada 25. februāra līdz 2025. gada 24. februārim drīkst lietot ne vairāk kā 10 mg (vienai spuldzei)

	3.3.
	cita veida spuldzei vispārējai apgaismei un īpašām vajadzībām (piemēram, indukcijas spuldzei) – ne vairāk kā 15 mg
	Spēkā līdz 2025. gada 24. februārim

	3.4.
	spuldzei, kas izstaro galvenokārt ultravioletā spektra gaismu, – 15 mg
	Spēkā līdz 2027. gada 24. februārim

	3.5.
	avārijas spuldzei – 15 mg
	Spēkā līdz 2027. gada 24. februārim

	4.
	Dzīvsudrabs aukstā katoda fluorescences spuldzēs (CCFL un EEFL) un īpašām vajadzībām izmantots iekārtās, kas laistas tirgū pirms 2022. gada 24. februāra, nepārsniedzot (vienai spuldzei):
	

	4.1.
	mazs garums (≤ 500 mm) – ne vairāk kā 3,5 mg
	Spēkā līdz 2025. gada 24. februārim

	4.2.
	vidējs garums (> 500 mm un ≤ 1500 mm) – ne vairāk kā 5 mg
	Spēkā līdz 2025. gada 24. februārim

	4.3.
	liels garums (> 1500 mm) – ne vairāk kā 13 mg
	Spēkā līdz 2025. gada 24. februārim

	5.
	Dzīvsudrabs citās zemspiediena gāzizlādes spuldzēs (vienai spuldzei) – 15 mg
	Spēkā līdz 2023. gada 24. februārim

	5.1 
	Dzīvsudrabs ar fosforu nepārklātās zemspiediena gāzizlādes spuldzēs, kur vajadzīgajam pielietojumam spuldzes gaismai jābūt galvenokārt ultravioletajā spektrā (vienai spuldzei), – līdz 15 mg 
	Spēkā līdz 2027. gada 24. februārim

	6.
	Dzīvsudrabs augstspiediena nātrija (tvaiku) spuldzēs vispārējai apgaismei ar uzlabotu krāsu atveidošanas indeksu Ra > 80 : P ≤ 105 W – vienam gaismas izstarotājam drīkst izmantot 16 mg
	Spēkā līdz 2027. gada 24. februārim

	6.1.
	Dzīvsudrabs augstspiediena nātrija (tvaiku) spuldzēs vispārējai apgaismei ar uzlabotu krāsu atveidošanas indeksu Ra > 60 : P ≤ 155 W – ne vairāk kā 30 mg
	Spēkā līdz 2023. gada 24. februārim

	6.2.
	Dzīvsudrabs augstspiediena nātrija (tvaiku) spuldzēs vispārējai apgaismei ar uzlabotu krāsu atveidošanas indeksu Ra > 60 : 155 W < P ≤ 405 W – ne vairāk kā 40 mg
	Spēkā līdz 2023. gada 24. februārim

	6.3.
	Dzīvsudrabs augstspiediena nātrija (tvaiku) spuldzēs vispārējai apgaismei ar uzlabotu krāsu atveidošanas indeksu Ra > 60 : P > 405 W – ne vairāk kā 40 mg
	Spēkā līdz 2023. gada 24. februārim

	7.
	Dzīvsudrabs citās augstspiediena nātrija (tvaiku) spuldzēs vispārējai apgaismei (vienam gaismas izstarotājam):
	

	7.1.
	P ≤ 155 W – ne vairāk kā 20 mg
	Spēkā līdz 2027. gada 24. februārim

	7.2.
	155 W < P ≤ 405 W – ne vairāk kā 25 mg
	Spēkā līdz 2027. gada 24. februārim

	7.3.
	P > 405 W – ne vairāk kā 25 mg
	Spēkā līdz 2027. gada 24. februārim

	8.
	Dzīvsudrabs augstspiediena dzīvsudraba (tvaiku) spuldzēs (HPMV)
	Spēkā līdz 2015. gada 13. aprīlim

	9.
	Dzīvsudrabs metālu halogenīdu (MH) spuldzēs
	Spēkā līdz 2027. gada 24. februārim

	10.
	Dzīvsudrabs citās gāzizlādes spuldzēs īpašām vajadzībām, kas nav atsevišķi minētas šajā pielikumā
	Spēkā līdz 2025. gada 24. februārim

	10.1
	Dzīvsudrabs amatnieciski ražotās gaismu izstarojošās gāzizlādes lampās (HLDT), ko izmanto izkārtnēm, dekoratīvam vai arhitektūras objektu specifiskam apgaismojumam un mākslinieciskiem apgaismes objektiem, kuriem piemēro šādus dzīvsudraba satura ierobežojumus:
	Spēkā līdz 2018. gada 31. decembrim

	10.1 1.
	20 mg vienam elektrodu pārim +0,3 mg uz vienu lampas garuma centimetru, bet ne vairāk par 80 mg āra apstākļos un iekštelpās, kur temperatūra ir zemāka par 20 °C
	

	10.1 2.
	15 mg vienam elektrodu pārim +0,24 mg uz vienu lampas garuma centimetru, bet ne vairāk par 80 mg iekštelpās
	

	10.2
	Dzīvsudrabs augstspiediena dzīvsudraba tvaika spuldzēs, ko izmanto projektoros ar vajadzīgo spilgtumu ≥ 2000 ANSI lm
	Spēkā līdz 2027. gada 24. februārim

	10.3
	Dzīvsudrabs augstspiediena nātrija tvaika spuldzēs, ko izmanto dārzkopības apgaismojumam
	Spēkā līdz 2027. gada 24. februārim

	10.4
	Dzīvsudrabs spuldzēs, kas izstaro ultravioletā spektra gaismu
	Spēkā līdz 2027. gada 24. februārim

	11.
	Svins katodstaru lampu stiklā
	 

	12.
	Svins luminiscences spuldžu stiklā, nepārsniedzot 0,2 masas %
	 

	13.
	Svins kā leģētājelements tēraudā mehāniskai apstrādei un cinkotā tēraudā, kurā ir līdz 0,35 masas % svina
	Piemēro:
• līdz 2021. gada 20. jūlijam – iekārtām, kuras atbilst Ministru kabineta 2013. gada 5. februāra noteikumu Nr. 84 "Noteikumi par atsevišķu bīstamu ķīmisku vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās" (turpmāk – šie noteikumi) 2. pielikumā minētajai 8. vai 9. iekārtu kategorijai, izņemot medicīnas ierīces in vitro diagnostikai un rūpnieciskā monitoringa un kontroles instrumentus;
• līdz 2023. gada 20. jūlijam – iekārtām in vitro diagnostikai, kuras atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 8. iekārtu kategorijai;
• līdz 2024. gada 20. jūlijam – rūpnieciskā monitoringa un kontroles instrumentiem, kuri atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 9. iekārtu kategorijai, un iekārtām, kuras atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 11. iekārtu kategorijai

	13.1
	Svins kā leģētājelements tēraudā mehāniskai apstrādei, cinkotā tēraudā, kurā ir līdz 0,35 masas % svina, un periodiskā procesā karsti cinkota tērauda detaļās, kurās ir līdz 0,2 masas % svina
	Līdz 2021. gada 20. jūlijam piemēro iekārtām, kuras atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. vai 10. iekārtu kategorijai

	14.
	Svins kā leģētājelements alumīnijā, kurā ir līdz 0,4 masas % svina
	Piemēro:
• līdz 2021. gada 20. jūlijam – iekārtām, kuras atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 8. vai 9. iekārtu kategorijai, izņemot medicīnas ierīces in vitro diagnostikai un rūpnieciskā monitoringa un kontroles instrumentus;
• līdz 2023. gada 20. jūlijam – iekārtām in vitro diagnostikai, kuras atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 8. iekārtu kategorijai;
• līdz 2024. gada 20. jūlijam – rūpnieciskā monitoringa un kontroles instrumentiem, kuri atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 9. iekārtu kategorijai, un iekārtām, kuras atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 11. iekārtu kategorijai

	14.1
	Svins kā leģētājelements alumīnijā, kurā ir līdz 0,4 masas % svina, ja tā klātbūtne ir saistīta ar svinu saturošu alumīnija lūžņu reciklēšanu
	Līdz 2021. gada 20. jūlijam piemēro iekārtām, kuras atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. vai 10. iekārtu kategorijai

	14.2
	Svins kā leģētājelements mehāniskai apstrādei paredzētā alumīnijā, kurā ir līdz 0,4 masas % svina
	Līdz 2021. gada 20. jūlijam piemēro iekārtām, kuras atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. vai 10. iekārtu kategorijai

	15.
	Vara sakausējums, kurā ir līdz 4 masas % svina
	Piemēro:
• līdz 2021. gada 20. jūlijam – iekārtām, kuras:
- atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. vai 10. iekārtu kategorijai;
- atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 8. vai 9. iekārtu kategorijai, izņemot medicīnas ierīces in vitro diagnostikai un rūpnieciskā monitoringa un kontroles instrumentus;
• līdz 2023. gada 20. jūlijam – iekārtām in vitro diagnostikai, kuras atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 8. iekārtu kategorijai;
• līdz 2024. gada 20. jūlijam – rūpnieciskā monitoringa un kontroles instrumentiem, kuri atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 9. iekārtu kategorijai, un iekārtām, kuras atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 11. iekārtu kategorijai

	16.
	Svins lodmetālos ar augstu kušanas temperatūru (t. i., svina sakausējumi ar svina saturu vismaz 85 %)
	Piemēro:
• līdz 2021. gada 20. jūlijam – iekārtām, kuras:
- atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. vai 10. iekārtu kategorijai;
- atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 8. vai 9. iekārtu kategorijai, izņemot medicīnas ierīces in vitro diagnostikai un rūpnieciskā monitoringa un kontroles instrumentus;
• līdz 2023. gada 20. jūlijam – iekārtām in vitro diagnostikai, kuras atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 8. iekārtu kategorijai;
• līdz 2024. gada 20. jūlijam – rūpnieciskā monitoringa un kontroles instrumentiem, kuri atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 9. iekārtu kategorijai, un iekārtām, kuras atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 11. iekārtu kategorijai

	17.
	Svins lodmetālos serveriem, uzkrāšanas un datu masīvu atmiņas sistēmām, tīkla infrastruktūras komutācijas, signalizācijas un pārraides iekārtām, kā arī tīkla pārvaldībai telesakaru jomā
	 

	18.
	Elektriskie un elektroniskie komponenti, kuros svins ir stiklā vai keramikā, kas nav keramikas dielektriķi kondensatoros (piemēram, pjezoelektriskas ierīces), vai stikla vai keramikas matricās
	Piemēro:
• līdz 2021. gada 20. jūlijam – iekārtām, kuras:
- atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. vai 10. iekārtu kategorijai;
- atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 8. vai 9. iekārtu kategorijai, izņemot medicīnas ierīces in vitro diagnostikai un rūpnieciskā monitoringa un kontroles instrumentus;
• līdz 2023. gada 20. jūlijam – iekārtām in vitro diagnostikai, kuras atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 8. iekārtu kategorijai;
• līdz 2024. gada 20. jūlijam – rūpnieciskā monitoringa un kontroles instrumentiem, kuri atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 9. iekārtu kategorijai, un iekārtām, kuras atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 11. iekārtu kategorijai

	19.
	Svins dielektriskajos keramikas kondensatoros, kas paredzēti nominālajam spriegumam vismaz 125 V (maiņstrāvai) vai 250 V (līdzstrāvai)
	Nepiemēro lietojumiem, uz kuriem attiecas šā pielikuma 18. un 48. punkts.
Piemēro:
• līdz 2021. gada 21. jūlijam –iekārtām, kuras atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. un 10. iekārtu kategorijai;
• līdz 2021. gada 21. jūlijam –iekārtām, kuras atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 8. un 9. iekārtu kategorijai, izņemot in vitro diagnostikas medicīniskās ierīces un rūpnieciskos monitoringa un kontroles instrumentus;
• līdz 2023. gada 21. jūlijam – šo noteikumu 2. pielikumā minētajā 8. iekārtu kategorijā iekļautajām in vitro diagnostikas medicīniskajām ierīcēm;
• līdz 2024. gada 21. jūlijam – šo noteikumu 2. pielikumā minētajā 9. iekārtu kategorijā iekļautajiem rūpnieciskajiem monitoringa un kontroles instrumentiem un iekārtām, kuras atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 11. iekārtu kategorijai

	20.
	Kadmijs un tā savienojumi elektriskajos kontaktos
	Attiecas uz iekārtām, kuras atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 8., 9. un 11. iekārtu kategorijai.
Piemēro:
• līdz 2021. gada 21. jūlijam – iekārtām, kuras atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 8. un 9. kategorijai, izņemot in vitro diagnostikas medicīniskās ierīces un rūpnieciskos monitoringa un kontroles instrumentus;
• līdz 2023. gada 21. jūlijam – šo noteikumu 2. pielikumā minētajā 8. iekārtu kategorijā iekļautajām in vitro diagnostikas medicīniskajām ierīcēm;
• līdz 2024. gada 21. jūlijam – šo noteikumu 2. pielikumā minētajā 9. iekārtu kategorijā iekļautajiem rūpnieciskajiem monitoringa un kontroles instrumentiem un iekārtām, kuras atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 11. iekārtu kategorijai

	20.1
	Kadmijs un tā savienojumi elektriskajos kontaktos, ko izmanto:
a) jaudas slēdžos;
b) temperatūras sensoros;
c) motoru termoaizsargos (izņemot hermētiskus motoru termoaizsargus);
d) maiņstrāvas slēdžos, kas paredzēti:
- 6 A un vairāk pie 250 V un lielāka maiņstrāvas sprieguma, vai
- 12 A un vairāk pie 125 V un lielāka maiņstrāvas sprieguma;
e) līdzstrāvas slēdžos, kas paredzēti 20 A un vairāk pie 18 V un lielāka līdzstrāvas sprieguma;
f) slēdžos, ko izmanto sprieguma padeves frekvencēm ≥ 200 Hz
	Līdz 2021. gada 21. jūlijam piemēro iekārtām, kuras atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. un 10. iekārtu kategorijai

	21.
	Kadmijs un tā savienojumi vienreizējos termodrošinātājos
	Atļauts izmantot rezerves daļās iekārtās, kas laistas tirgū pirms 2012. gada 1. janvāra

	22.
	Kadmijs un tā savienojumi elektriskajos kontaktos
	 

	23.
	Hroms (VI) kā oglekļa tērauda dzesēšanas sistēmas pretkorozijas līdzeklis absorbcijas ledusskapjos līdz 0,75 masas % dzesēšanas šķīdumā
	Piemēro iekārtām, kuras atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 8., 9. un 11. iekārtu kategorijai:
• līdz 2021. gada 21. jūlijam – iekārtām, kuras atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 8. un 9. iekārtu kategorijai, izņemot in vitro diagnostikas medicīniskās ierīces un rūpnieciskā monitoringa un kontroles instrumentus;
• līdz 2023. gada 21. jūlijam – in vitro diagnostikas medicīniskajām ierīcēm, kuras atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 8. iekārtu kategorijai;
• līdz 2024. gada 21. jūlijam – rūpnieciskā monitoringa un kontroles instrumentiem, kuri atbilst šo noteikumu 2. pielikuma 9. iekārtu kategorijai, un iekārtām, kuras atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 11. iekārtu kategorijai

	23.1
	Līdz 0,75 masas % sešvērtīgā hroma, kuru izmanto par pretkorozijas aģentu dzesēšanas šķīdumā, ko lieto tādu absorbcijas ledusskapju (tostarp minibāru) dzesēšanas sistēmās no oglekļa tērauda, kurus paredzēts pilnībā vai daļēji izmantot ar elektrisko sildītāju un kuru vidējā izmantotā elektriskā ieejas jauda ir < 75 W pastāvīgas ekspluatācijas apstākļos
	Līdz 2021. gada 5. martam piemēro iekārtām, kuras atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. un 10. iekārtu kategorijai

	23.2
	Līdz 0,75 masas % sešvērtīgā hroma, kuru izmanto par pretkorozijas aģentu dzesēšanas šķīdumā, ko lieto tādu absorbcijas ledusskapju dzesēšanas sistēmās no oglekļa tērauda, kurus paredzēts:
a) pilnībā vai daļēji izmantot ar elektrisko sildītāju un kuru vidējā izmantotā elektriskā ieejas jauda ir ≥ 75 W pastāvīgas ekspluatācijas apstākļos;
b) pilnībā izmantot ar neelektrisku sildītāju
	Līdz 2021. gada 21. jūlijam piemēro iekārtām, kuras atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. un 10. iekārtu kategorijai

	23.3
	Līdz 0,7 masas % sešvērtīgā hroma, ko izmanto par pretkorozijas aģentu telpu un ūdens sildīšanai paredzētu gāzes absorbcijas siltumsūkņu oglekļa tērauda noslēgtā kontūra darba šķidrumā
	Līdz 2026. gada 30. decembrim piemēro iekārtām, kuras atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 1. iekārtu kategorijai

	24.
	Svins gultņu ieliktņos un buksēs kompresoriem ar aukstumnesēju apsildīšanu, ventilāciju, gaisa kondicionēšanu un saldēšanu (HVACR)
	Piemēro iekārtām, kuras atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 8., 9. un 11. iekārtu kategorijai:
• līdz 2023. gada 21. jūlijam – in vitro diagnostikas medicīniskajām ierīcēm (8. kategorija);
• līdz 2024. gada 21. jūlijam – rūpnieciskajiem monitoringa un kontroles instrumentiem (9. kategorija) un iekārtām, kuras atbilst 11. kategorijai;
• līdz 2021. gada 21. jūlijam – iekārtām, kuras ietilpst citās 8. un 9. kategorijas apakškategorijās 

	24.1
	Svins gultņu ieliktņos un buksēs tādiem hermetizētiem spirālveida kompresoriem ar aukstumnesēju, kuru deklarētā ieejas jauda ir 9 kW vai mazāka un kuri paredzēti apsildīšanai, ventilācijai, gaisa kondicionēšanai un saldēšanai (HVACR)
	Līdz 2019. gada 21. jūlijam piemēro iekārtām, kuras atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 1. kategorijai

	25.
	Svins, ko izmanto C-press kontaktsaderīgu savienotāju sistēmās
	Atļauts izmantot rezerves daļās iekārtās, kas laistas tirgū pirms 2010. gada 24. septembra

	26.
	Svins, ko izmanto kontaktsaderīgu savienotāju sistēmās, kas nav C-press
	Atļauts izmantot rezerves daļās iekārtās, kas laistas tirgū pirms 2013. gada 1. janvāra

	27.
	Svins kā pārklājuma materiāls C-moduļa gredzena siltumvadītspējai
	Atļauts izmantot rezerves daļās iekārtās, kas laistas tirgū pirms 2010. gada 24. septembra

	28.
	Svins baltajos stiklos, ko izmanto optikā
	Piemēro visām iekārtām, kuras atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajām iekārtu kategorijām:
• līdz 2023. gada 21. jūlijam – in vitro diagnostikas medicīniskajām ierīcēm (8. kategorija);
• līdz 2024. gada 21. jūlijam – rūpnieciskajiem monitoringa un kontroles instrumentiem (9. kategorija) un iekārtām, kuras atbilst 11. kategorijai;
• līdz 2021. gada 21. jūlijam – iekārtām, kuras atbilst citām šo noteikumu 2. pielikumā minētajām kategorijām un apakškategorijām

	29.
	Kadmijs un svins stikla filtros un stiklos, ko izmanto atstarošanas standartiem
	Piemēro iekārtām, kuras atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 8., 9. un 11. iekārtu kategorijai:
• līdz 2023. gada 21. jūlijam – in vitro diagnostikas medicīniskajām ierīcēm (8. kategorija);
• līdz 2024. gada 21. jūlijam – rūpnieciskajiem monitoringa un kontroles instrumentiem (9. kategorija) un iekārtām, kuras atbilst 11. kategorijai;
• līdz 2021. gada 21. jūlijam – iekārtām, kuras ietilpst citās 8. un 9. kategorijas apakškategorijās

	29.1
	Svins ar joniem iekrāsotos optiskajos stikla filtros
	Līdz 2021. gada 21. jūlijam piemēro iekārtām, kuras atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. un 10. iekārtu kategorijai

	29.2
	Kadmijs iniciētos optiskajos stikla filtros, izņemot šā pielikuma 47. punktā minēto lietojumu
	

	29.3
	Kadmijs un svins stiklos, ko izmanto atstarošanas standartiem
	

	30.
	Svins lodmetālos, kas satur vairāk nekā divus elementus, tādiem kontaktkājiņu un mikroprocesoru pakotņu savienojumiem, kuros svina saturs ir vairāk nekā 80 un mazāk nekā 85 masas %
	Atļauts izmantot rezerves daļās iekārtās, kas laistas tirgū pirms 2011. gada 1. janvāra

	31.
	Svins lodmetālos stabilu elektrisko savienojumu izveidei starp pusvadītāja kristālu un nesēju apvērsto integrālshēmu (flip-chip) pakotnēs
	Piemēro iekārtām, kuras atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 8., 9. un 11. iekārtu kategorijai:
• līdz 2021. gada 21. jūlijam piemēro iekārtām, kuras atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 8. un 9. iekārtu kategorijai, izņemot in vitro diagnostikas medicīniskās ierīces un rūpnieciskos monitoringa un kontroles instrumentus;
• līdz 2023. gada 21. jūlijam piemēro šo noteikumu 2. pielikumā minētajā 8. iekārtu kategorijā iekļautajām in vitro diagnostikas medicīniskajām ierīcēm;
• līdz 2024. gada 21. jūlijam piemēro šo noteikumu 2. pielikumā minētajā 9. iekārtu kategorijā iekļautajiem rūpnieciskajiem monitoringa un kontroles instrumentiem un iekārtām, kuras atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 11. iekārtu kategorijai

	31.1
	Svins lodmetālos stabilu elektrisko savienojumu izveidei starp pusvadītāja kristālu un nesēju apvērsto integrālshēmu (flip-chip) pakotnēs, ja ir izpildīts vismaz viens no šādiem kritērijiem:
a) pusvadītāju tehnoloģiskā norma ir vismaz 90 nm;
b) viena kristāla izmērs pie jebkuras pusvadītāju tehnoloģiskās normas ir vismaz 300 mm2;
c) grēdoto kristālu pakotnēs kristāla izmērs ir vismaz 300 mm2 vai silikona interpozeru izmērs ir vismaz 300 mm2
	Līdz 2021. gada 21. jūlijam piemēro iekārtām, kuras atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. un 10. iekārtu kategorijai

	32.
	Svins taisnās kvēlspuldžu caurulēs ar silikāta pārklājumu
	Spēkā līdz 2013. gada 1. septembrim

	33.
	Svina halogenīds kā izstarotājs augstas intensitātes gāzizlādes (HID) spuldzēs, ko izmanto profesionālajā reprogrāfijā
	 

	34.
	Svins kā luminiscentā pulvera aktivators (svins ne vairāk kā 1 % masas) gāzizlādes spuldzēs, ja tās izmanto kā sauļošanās lampas, kurās ir tādi luminofori kā BSP (BaSi2O5:Pb)
	Piemēro:
• līdz 2021. gada 21. jūlijam – iekārtām, kuras atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. un 10. iekārtu kategorijai;
• līdz 2021. gada 21. jūlijam – iekārtām, kuras atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 8. un 9. iekārtu kategorijai, izņemot in vitro diagnostikas medicīniskās ierīces un rūpnieciskos monitoringa un kontroles instrumentus;
• līdz 2023. gada 21. jūlijam – šo noteikumu 2. pielikumā minētajā 8. iekārtu kategorijā iekļautajām in vitro diagnostikas medicīniskajām ierīcēm;
• līdz 2024. gada 21. jūlijam – šo noteikumu 2. pielikumā minētajā 9. iekārtu kategorijā iekļautajiem rūpnieciskajiem monitoringa un kontroles instrumentiem un iekārtām, kuras atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 11. iekārtu kategorijai

	34.1
	Svins kā luminiscentā pulvera aktivators (svins ne vairāk kā 1 % masas) gāzizlādes spuldzēs, kurās ir tādi luminofori kā BSP (BaSi2O5:Pb), ja šīs spuldzes izmanto medicīniskās fototerapijas iekārtās
	Līdz 2021. gada 21. jūlijam piemēro iekārtām, kuras atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 5. un 8. iekārtu kategorijai, izņemot lietojumus, uz kuriem attiecas šo noteikumu 4. pielikuma 17. punkts

	35.
	Svins un kadmijs iespiedkrāsās, ko lieto kā emalju uz stikliem, tādiem kā borsilikātstikls un natronkaļķu stikls
	Piemēro iekārtām, kuras atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 8., 9. un 11. iekārtu kategorijai:
• līdz 2021. gada 21. jūlijam – iekārtām, kuras atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 8. un 9. iekārtu kategorijai, izņemot in vitro diagnostikas medicīniskās ierīces un rūpnieciskos monitoringa un kontroles instrumentus;
• līdz 2023. gada 21. jūlijam – šo noteikumu 2. pielikumā minētajā 8. iekārtu kategorijā iekļautajām in vitro diagnostikas medicīniskajām ierīcēm;
• līdz 2024. gada 21. jūlijam – šo noteikumu 2. pielikumā minētajā 9. iekārtu kategorijā iekļautajiem rūpnieciskajiem monitoringa un kontroles instrumentiem un iekārtām, kuras atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 11. iekārtu kategorijai

	35.1
	Kadmijs, ko izmanto tāda stikla krāsainā apdrukāšanā filtrēšanas vajadzībām, kuru lieto kā komponentu gaismekļos, kas uzstādīti EEI displejos un vadības paneļos
	Līdz 2021. gada 21. jūlijam piemēro iekārtām, kuras atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. un 10. iekārtu kategorijai, izņemot šā pielikuma 35.2 punktā un 47. punktā minētos lietojumus

	35.2
	Kadmijs iespiedkrāsās, ko lieto kā emalju uz stikliem, tādiem kā borsilikātstikls un natronkaļķu stikls
	Līdz 2021. gada 21. jūlijam piemēro iekārtām, kuras atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. un 10. iekārtu kategorijai, izņemot šā pielikuma 35.1 punktā un 39. punktā minētos lietojumus

	35.3
	Svins iespiedkrāsās, ko lieto kā emalju uz stikliem, kas nav borsilikātstikls
	Līdz 2021. gada 21. jūlijam piemēro iekārtām, kuras atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. un 10. iekārtu kategorijai

	36.
	Svins savienotājspaiļu nelielu detaļu pārklājumos, izņemot savienotājus ar soli vismaz 0,65 mm
	Atļauts izmantot rezerves daļās EEI, kas laistas tirgū pirms 2010. gada 24. septembra

	37.
	Svins lodmetālos, ko izmanto dobas diskveida un plakanas matricas keramikas daudzslāņu kondensatoru ražošanai
	Piemēro:
• līdz 2021. gada 20. jūlijam – iekārtām, kuras:
- atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. vai 10. iekārtu kategorijai;
- atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 8. vai 9. iekārtu kategorijai, izņemot medicīnas ierīces in vitro diagnostikai un rūpnieciskā monitoringa un kontroles instrumentus;
• līdz 2023. gada 20. jūlijam – iekārtām in vitro diagnostikai, kuras atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 8. iekārtu kategorijai;
• līdz 2024. gada 20. jūlijam – rūpnieciskā monitoringa un kontroles instrumentiem, kuri atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 9. iekārtu kategorijai, un iekārtām, kuras atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 11. iekārtu kategorijai

	38.
	Svina oksīds virsmas vadāmības elektronu emitera displejos (SED), ko izmanto konstrukcijas elementos, sevišķi stiklkeramikas lodēšanas materiālā un stiklkeramikas gredzenā
	 

	39.
	Svins tāda kristālstikla sastāvā, kam apraksts dots normatīvajos aktos par stikla izstrādājumu marķēšanu
	Piemēro:
• līdz 2021. gada 21. jūlijam – iekārtām, kuras atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. un 10. iekārtu kategorijai;
• līdz 2021. gada 21. jūlijam – iekārtām, kuras atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 8. un 9. iekārtu kategorijai, izņemot in vitro diagnostikas medicīniskās ierīces un rūpnieciskos monitoringa un kontroles instrumentus;
• līdz 2023. gada 21. jūlijam – šo noteikumu 2. pielikumā minētajā 8. iekārtu kategorijā iekļautajām in vitro diagnostikas medicīniskajām ierīcēm;
• līdz 2024. gada 21. jūlijam – šo noteikumu 2. pielikumā minētajā 9. iekārtu kategorijā iekļautajiem rūpnieciskajiem monitoringa un kontroles instrumentiem un iekārtām, kuras atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 11. iekārtu kategorijai

	40.
	Kadmija sakausējumi elektriski/mehāniski lodētiem savienojumiem ar elektriskajiem vadītājiem, kuri atrodas tieši uz tinumiem skaņas pārveidotājos, kurus izmanto lieljaudas skaļruņos ar skaņas spiediena līmeni vismaz 100 dB (A)
	 

	41.
	Svins lodmetālos plakanās bezdzīvsudraba luminiscences spuldzēs (ko izmanto, piemēram, šķidro kristālu ekrānos, dizainā vai rūpnieciskajā apgaismē)
	 

	42.
	Svina oksīds stiklkeramikas lodēšanas materiālos, ko izmanto argona un kriptona lāzeru cauruļu logu montāžā
	Piemēro:
• līdz 2021. gada 21. jūlijam – iekārtām, kuras atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. un 10. iekārtu kategorijai;
• līdz 2021. gada 21. jūlijam – iekārtām, kuras atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 8. un 9. iekārtu kategorijai, izņemot in vitro diagnostikas medicīniskās ierīces un rūpnieciskos monitoringa un kontroles instrumentus;
• līdz 2023. gada 21. jūlijam – šo noteikumu 2. pielikumā minētajā 8. iekārtu kategorijā iekļautajām in vitro diagnostikas medicīniskajām ierīcēm;
• līdz 2024. gada 21. jūlijam – šo noteikumu 2. pielikumā minētajā 9. iekārtu kategorijā iekļautajiem rūpnieciskajiem monitoringa un kontroles instrumentiem un iekārtām, kuras atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 11. iekārtu kategorijai

	43.
	Svins lodmetālos, ko izmanto elektrisko transformatoru vara vadu lodēšanai, kuru diametrs ir līdz 100 μm
	 

	44.
	Svins regulējamu maiņrezistoru elementos uz metālkeramikas bāzes
	Piemēro:
• līdz 2021. gada 20. jūlijam – iekārtām, kuras:
- atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. vai 10. iekārtu kategorijai;
- atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 8. vai 9. iekārtu kategorijai, izņemot medicīnas ierīces in vitro diagnostikai un rūpnieciskā monitoringa un kontroles instrumentus;
• līdz 2023. gada 20. jūlijam – iekārtām in vitro diagnostikai, kuras atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 8. iekārtu kategorijai;
• līdz 2024. gada 20. jūlijam – rūpnieciskā monitoringa un kontroles instrumentiem, kuri atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 9. iekārtu kategorijai, un iekārtām, kuras atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 11. iekārtu kategorijai

	45.
	Svins augstsprieguma diožu pārklājuma slānī uz cinka borāta stikla korpusa
	Piemēro:
• līdz 2021. gada 21. jūlijam – iekārtām, kuras atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. un 10. iekārtu kategorijai;
• līdz 2021. gada 21. jūlijam – iekārtām, kuras atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 8. un 9. iekārtu kategorijai, izņemot in vitro diagnostikas medicīniskās ierīces un rūpnieciskos monitoringa un kontroles instrumentus;
• līdz 2023. gada 21. jūlijam – šo noteikumu 2. pielikumā minētajā 8. iekārtu kategorijā iekļautajām in vitro diagnostikas medicīniskajām ierīcēm;
• līdz 2024. gada 21. jūlijam – šo noteikumu 2. pielikumā minētajā 9. iekārtu kategorijā iekļautajiem rūpnieciskajiem monitoringa un kontroles instrumentiem un iekārtām, kuras atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 11. iekārtu kategorijai

	46.
	Kadmijs un kadmija oksīds biezslāņa plēves pastās, ko klāj uz berilija oksīda ar alumīnija saiti
	 

	47.
	Kadmija selenīds kadmiju saturošos, lejuppārbīdi izraisošos pusvadītāju nanokristālu kvantu punktos, ko izmanto displeju izgaismošanā (< 0,2 µg Cd uz 1 mm2 displeja ekrāna laukuma)
	Spēkā līdz 2025. gada 21. novembrim visām šo noteikumu 2. pielikumā minētajām iekārtu kategorijām

	47.1
	Kadmijs lejuppārbīdi izraisošos pusvadītāju nanokristālu kvantu punktos, kas novietoti tieši uz LED pusvadītāju mikroshēmām, izmantošanai displeju un projekcijas lietojumos (< 5 μg Cd uz mm2 LED mikroshēmas virsmas), ar maksimālo daudzumu 1 mg ierīcē
	Spēkā līdz 2027. gada 31. decembrim visām šo noteikumu 2. pielikumā minētajām iekārtu kategorijām

	48.
	Svins tādu dielektrisko keramikas materiālu sastāvā uz svina cirkonāta titanāta (PZT) bāzes, kas paredzēti kondensatoriem, kuri ir integrālshēmu vai diskrēto pusvadītājierīču daļa
	Piemēro:
• līdz 2021. gada 21. jūlijam – iekārtām, kuras atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. un 10. iekārtu kategorijai;
• līdz 2021. gada 21. jūlijam – iekārtām, kuras atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 8. un 9. iekārtu kategorijai, izņemot in vitro diagnostikas medicīniskās ierīces un rūpnieciskos monitoringa un kontroles instrumentus;
• līdz 2023. gada 21. jūlijam – šo noteikumu 2. pielikumā minētajā 8. iekārtu kategorijā iekļautajām in vitro diagnostikas medicīniskajām ierīcēm;
• līdz 2024. gada 21. jūlijam – šo noteikumu 2. pielikumā minētajā 9. iekārtu kategorijā iekļautajiem rūpnieciskajiem monitoringa un kontroles instrumentiem un iekārtām, kuras atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 11. iekārtu kategorijai

	49.
	Kadmijs analogo optoelektronisko savienotājierīču fotorezistoros, ko izmanto profesionālajās audioiekārtās
	Spēkā līdz 2013. gada 31. decembrim

	50.
	Svins tādos lodmetālos un tādu elektrisko un elektronisko detaļu savienojumu pārklājumos un drukātu shēmas plašu pārklājumos, ko izmanto aizdedzes blokos un citās elektriskās vai elektroniskās motora vadības sistēmās, kuras tehnisku apsvērumu dēļ jāuzstāda vai nu tieši uz pārnēsājamiem iekšdedzes motoriem, vai to karterī vai cilindrā, kas atbilst SH:1, SH:2 un SH:3 klasei saskaņā ar normatīvajiem aktiem par autoceļiem neparedzētās mobilās tehnikas iekšdedzes motoru radīto piesārņojošo vielu emisiju gaisā
	Piemēro visām iekārtām atbilstoši šo noteikumu 2. pielikumam:
• līdz 2022. gada 31. martam – iekārtām, kuras atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10. un 11. iekārtu kategorijai;
• līdz 2021. gada 21. jūlijam – iekārtām, kuras atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 8. un 9. iekārtu kategorijai, izņemot in vitro diagnostikas medicīniskās ierīces un rūpnieciskā monitoringa un kontroles instrumentus;
• līdz 2023. gada 21. jūlijam – in vitro diagnostikas medicīniskajām ierīcēm, kuras atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 8. iekārtu kategorijai;
• līdz 2024. gada 21. jūlijam – rūpnieciskā monitoringa un kontroles instrumentiem, kuri atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 9. iekārtu kategorijai

	51.
	Svins gultņos un buksēs ar dīzeļdegvielu vai gāzveida degvielu darbināmos iekšdedzes motoros, kurus lieto autoceļiem neparedzētās profesionālās iekārtās:
a) ja motora kopējā litrāža ir 15 litri vai lielāka, vai
b) ja motora kopējā litrāža ir mazāka par 15 litriem un motors ir konstruēts darbināšanai lietojumos, kad laikam, kas paiet no sākuma signāla līdz pilnas slodzes sasniegšanai, jābūt mazākam par 10 sekundēm vai kad kārtējās apkopes darbus parasti veic skarbā un netīrā āra vidē (piemēram, kalnrūpniecības, celtniecības un lauksaimniecības lietojumos)
	Līdz 2024. gada 21. jūlijam piemēro iekārtām, kuras atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 11. iekārtu kategorijai, izņemot lietojumus, uz kuriem attiecas šā pielikuma 15. punkts

	52.
 
	Bis(2-etilheksil)ftalāts gumijas sastāvdaļās motoru sistēmās, kas paredzētas izmantošanai iekārtās, kuras nav paredzētas tikai izmantošanai patērētājiem, ar noteikumu, ka nekāds plastificēts materiāls nenonāk saskarē ar cilvēka gļotādu vai ilgstošā saskarē ar cilvēka ādu (nepārtraukta saskare, kas ilgst vairāk nekā 10 minūtes dienā, vai periodiska saskare, kas ilgst vairāk nekā 30 minūtes dienā) un bis(2-etilheksil)ftalāta koncentrācijas vērtība nepārsniedz:
a) 30 % no gumijas masas:
- blīvslēgu pārklājumiem;
- monolītas gumijas blīvslēgiem;
- gumijas sastāvdaļām, kas iekļautas no vismaz trim sastāvdaļām veidotos mezglos, kuri darba veikšanai izmanto elektrisko, mehānisko vai hidraulisko enerģiju un ir piestiprināti motoram;
b) 10 % no gumijas masas gumiju saturošām sastāvdaļām, kuras nav minētas šā punkta "a" apakšpunktā
	Līdz 2024. gada 21. jūlijam piemēro iekārtām, kuras atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 11. kategorijai
 

	53.
	Svins tādu iekšdedzes motoru sensoru, piedziņas mehānismu un motora vadības bloku lodmetālā, uz kuriem attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 14. septembra Regula (ES) 2016/1628 par prasībām attiecībā uz autoceļiem neparedzētas mobilās tehnikas iekšdedzes motoru gāzveida un daļiņveida piesārņotāju emisiju robežvērtībām un tipa apstiprināšanu, ar ko groza Regulas (ES) Nr. 1024/2012 un (ES) Nr. 167/2013 un groza un atceļ Direktīvu 97/68/EK, un kuri uzstādīti iekārtās, ko darbības laikā izmanto fiksētos stāvokļos, un paredzēti profesionāliem lietotājiem, bet ko izmanto arī neprofesionāli lietotāji
	Līdz 2024. gada 21. jūlijam piemēro iekārtām, kuras atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 11. iekārtu kategorijai

	54.
 
	Svina diazīds, svina stifnāts, svina dipikramāts, svina mīnijs (svina tetroksīds), svina dioksīds, kas ir civilām (profesionālām) vajadzībām paredzētu sprāgstvielu elektriskajos un elektroniskajos iniciatoros, un bārija hromāts, kas ir civilām (profesionālām) vajadzībām paredzētu sprāgstvielu elektrisko iniciatoru ilglaicīgas pirotehniskās aiztures lādiņos
	Līdz 2026. gada 20. aprīlim piemēro iekārtām, kuras atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 11. iekārtu kategorijai
 

	55.
	[bookmark: _Hlk110246004]Kadmijs un svins plastmasas profilos, kas satur no PVC atkritumiem ražotus maisījumus (turpmāk – reģenerēts cietais PVC), ko izmanto elektriskiem un elektroniskiem logiem un durvīm, ja reģenerētā cietajā PVC materiālā kadmija koncentrācija nepārsniedz 0,1 % no masas un svina koncentrācija – 1,5 % masas.
No 2026. gada 28. maija reģenerētu cieto PVC, kas reģenerēts no elektriskiem un elektroniskiem logiem un durvīm, izmanto tikai tādu jaunu izstrādājumu ražošanai, kas ietilpst regulas 1907/2006 XVII pielikuma 63. ieraksta 18. punkta "a", "b", "c" vai "d" apakšpunktā noteiktajās kategorijās.
Pirms tādu PVC izstrādājumu laišanas tirgū, kuri satur reģenerētu cieto PVC, kurā svina koncentrācija ir vienāda ar 0,1 % no PVC materiāla masas vai lielāka, piegādātāji nodrošina, ka šie izstrādājumi ir redzami, salasāmi un neizdzēšami marķēti ar paziņojumu "Satur ≥ 0,1 % svina". Ja izstrādājuma īpašību dēļ šāds marķējums uz izstrādājuma nav iespējams, to novieto uz izstrādājuma iepakojuma.
Reģenerētu cieto PVC saturošu PVC izstrādājumu piegādātāji pēc šo noteikumu 18. punktā minētās tirgus uzraudzības iestādes pieprasījuma iesniedz dokumentārus pierādījumus, kas pamato apgalvojumus, ka šajos izstrādājumos izmantotais PVC ir reģenerēts. Eiropas Savienībā ražotiem PVC izstrādājumiem šādus apgalvojumus var pamatot ar sertifikātiem, ko izsniegušas tādas shēmas, kuras pierāda izsekojamību un pārstrādātā materiāla saturu (piemēram, shēmas, kas izveidotas saskaņā ar EN 15343:2007 vai līdzvērtīgiem atzītiem standartiem). Apgalvojumiem par to, ka importētos izstrādājumos esošais PVC ir reģenerēts, pievieno neatkarīgas trešās personas izsniegtu sertifikātu, kas līdzvērtīgi pierāda izsekojamību un pārstrādātā materiāla saturu
	Līdz 2028. gada 28. maijam piemēro iekārtām, kuras atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajai 11. iekārtu kategorijai
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