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Verificējamo mērīšanas līdzekļu noteiktā precizitāte

	Mērīšanas līdzekļa nosaukums un tā precizitāte atbilstoši normatīvajiem aktiem par metroloģisko kontroli, piemērojamiem standartiem un Starptautiskās reglamentētās metroloģijas organizācijas dokumentiem

	Nr.p.k.
	Nosaukums
	Precizitāte 
	Maksimāli pieļaujamā kļūda (turpmāk – MPK)

	1.
	Materiālie mēri garuma mērīšanai
	I klase
	MPK ekspluatācijā ir pieļaujama divreiz lielāka par MPK verificēšanā

	
	
	II klase
	

	
	
	D klase
	

	
	
	S klase
	

	2.
	Mērstieņi un mērlentes ar atsvaru šķidruma līmeņa mērīšanai tilpnēs
	I klase
	0,1 + 0,1 L mm
	MPK ekspluatācijā ir pieļaujama divreiz lielāka par MPK verificēšanā

	
	
	II klase
	0,3 + 0,2 L mm
	

	3. 
	Metri un lineāli
	I klase
	0,1 + 0,1 L mm
	MPK ekspluatācijā ir pieļaujama divreiz lielāka par MPK verificēšanā

	
	
	II klase
	0,3 + 0,2 L mm
	

	4.
	Mērlentes
	I klase
	0,1 + 0,1 L mm
	MPK ekspluatācijā ir pieļaujama divreiz lielāka par MPK verificēšanā

	
	
	II klase
	0,3 + 0,2 L mm
	

	
	
	III klase
	0,6 + 0,4 L mm
	

	5. 
	Garuma mērīšanas līdzekļi
	I klase
	0,125 %, bet ne mazāk par 0,005 Lm
	MPK ekspluatācijā pieļaujama ± 0,25%

	
	
	II klase
	0,25 %, bet ne mazāk par 0,01 Lm
	MPK ekspluatācijā pieļaujama ± 0,5%

	
	
	III klase
	0,5 %, bet ne mazāk par 0,02 Lm
	MPK ekspluatācijā pieļaujama 1 %

	6.
	Laukuma mērīšanas līdzekļi (piemēram, ādas)
	-
	1,0 %, bet ne mazāk par 1 dm2
	MPK ekspluatācijā pieļaujama ± 2%

	7.
	Daudzdimensionālie mērīšanas līdzekļi
	-
	± 1,0 d

	8.
	Taksometra skaitītāji (uzstādīti taksometrā)
	patērētais laiks
	± 0,2 %

	
	
	nobraukums
	± 2 %

	
	
	braukšanas maksas aprēķins
	± 0,1 %

	9.
	Neautomātiskie svari
	I klase
	MPK ekspluatācijā ir pieļaujama divreiz lielāka par MPK verificēšanā

	
	
	II klase
	

	
	
	III klase
	

	
	
	IIII klase
	

	10.
	Nepārtrauktas darbības summējošie svari
	0,5 klase
	± 0,25 %
	MPK ekspluatācijā pieļaujama ± 0,5 %

	
	
	1 klase
	± 0,5 %
	MPK ekspluatācijā pieļaujama ± 1 %

	
	
	2 klase
	± 1 %
	MPK ekspluatācijā pieļaujama ± 2 %

	11.
	Pārtrauktas darbības summējošie svari
	0,2 klase
	± 0,10 %
	MPK ekspluatācijā pieļaujama ± 0,2 %

	
	
	0,5 klase
	± 0,25 %
	MPK ekspluatācijā pieļaujama ± 0,5 %

	
	
	1 klase
	± 0,50 %
	MPK ekspluatācijā pieļaujama ± 1,0 %

	
	
	2 klase
	± 1,00 %
	MPK ekspluatācijā pieļaujama ± 2,0 %

	12.
	Automātiskie svari atsevišķu preču svēršanai
	XI, XII, XIII, XIIII (kategorija X)
	± 0,5 e
	MPK ekspluatācijā pieļaujama ± 1 e

	
	
	
	± 1 e
	MPK ekspluatācijā pieļaujama ± 2 e

	
	
	
	± 1,5 e
	MPK ekspluatācijā pieļaujama ± 3 e

	
	
	Y(I), Y(II), Y(a), Y(b) (kategorija Y)
	± 1,5 e
	MPK ekspluatācijā pieļaujama ± 2 e

	
	
	
	± 2 e
	MPK ekspluatācijā pieļaujama ± 3 e

	
	
	
	± ± 2,5 e

	MPK ekspluatācijā pieļaujama ± 4 e

	13.
	Automātiskie gravimetriskie iepildes svari
	X(x), Ref (x) klase
	7,2 %, ja m  ≤ 50 g
	MPK ekspluatācijā pieļaujama 9 %

	
	
	
	3,6 g, ja 50 g < m ≤ 100 g
	MPK ekspluatācijā pieļaujama 4,5 g

	
	
	
	3,6 %, ja 100 g < m ≤ 200 g
	MPK ekspluatācijā pieļaujama 4,5 %

	
	
	
	7,2 g, ja 200 g < m ≤ 300 g
	MPK ekspluatācijā pieļaujama 9 g

	
	
	
	2,4 %, ja 300 g < m ≤ 500 g
	MPK ekspluatācijā pieļaujama 3 %

	
	
	
	12 g, ja 500 g < m ≤ 1 000 g
	MPK ekspluatācijā pieļaujama 15 g

	
	
	
	1,2 %, ja 1 000 g < m ≤ 10 000 g
	MPK ekspluatācijā pieļaujama 1,5 %

	
	
	
	120 g, ja 10 000 g < m ≤ 15 000 g
	MPK ekspluatācijā pieļaujama 150 g

	
	
	
	0,8 %, ja 15 000 g < m
	MPK ekspluatācijā pieļaujama 1 %

	14.
	Dzelzceļa vagonu svari
	0,2 klase
	± 0,10 %
	MPK ekspluatācijā pieļaujama ± 0,2 %

	
	
	0,5 klase
	± 0,25 %
	MPK ekspluatācijā pieļaujama ± 0,5 %

	
	
	1 klase
	± 0,50 %
	MPK ekspluatācijā pieļaujama ± 1,0 %

	
	
	2 klase
	± 1,00 %
	MPK ekspluatācijā pieļaujama ± 2,0 %

	15.
	Automātiskie autosvari
	0,2 klase
	± 0,10 %
	 MPK ekspluatācijā pieļaujama ± 0,20 %

	
	
	0,5 klase
	± 0,25 % 
	 MPK ekspluatācijā pieļaujama ± 0,50 %

	
	
	1 klase
	± 0,50 % 
	MPK ekspluatācijā pieļaujama ± 1,00 %

	
	
	2 klase
	± 1,00 % 
	MPK ekspluatācijā pieļaujama ± 2,00 %

	
	
	5 klase
	± 2,50 % 
	MPK ekspluatācijā pieļaujama ± 5,00 %

	
	
	10 klase
	± 5,00 %
	MPK ekspluatācijā pieļaujama ± 10,00 %

	16.
	Atsvari
	M1, M1-2, M2, M2-3 un M3 klase
	-
	-

	17.
	Automašīnu riepu spiediena mērītāji
	-
	± 0,08 bar
	mērāmais spiediens ≤ 4 bar

	
	
	-
	± 0,16 bar

	mērāmais spiediens > 4 bar un ≤ 10 bar

	
	
	-
	± 0,25 bar
	mērāmais spiediens > 10 bar

	18.
	Manometri (Burdona manometriskās caurules tipa)
	0,1, 0,25, 0,6, 1, 1,6, 2,5 un 4 klase
	-
	-

	19. 
	Manometri (membrānas un kapsulas tipa)
	0,6, 1, 1,6, 2,5 un 4 klase
	-
	-

	20.
	Sfigmomanometri 
	-
	± 3 mm Hg vai ± 0,4 kPa
	MPK ekspluatācijā pieļaujama ± 4 mm Hg ± 0,5 kPa

	21.
	Šķidrumu (izņemot ūdeni) mērsistēmas
	0,3 klase

	0,3 %
· mērsistēmas uz cauruļvadiem


	
	
	0,5 klase
	0,5 %
· degvielas uzpildes aparāti, izņemot sašķidrinātās gāzes aparātus
· mērsistēmas uz autocisternām zemas viskozitātes šķidrumiem (< 20 mPa·s)
· kuģu tilpņu, dzelzceļa un auto cisternu uzpildes/iztukšošanas mērsistēmas
· piena daudzuma mērsistēmas
· lidmašīnu uzpildes mērsistēmas

	
	
	1 klase
	1,0 %
· zem spiediena sašķidrinātās gāzes mērsistēmas, mērītas temperatūrā −10o C vai augstākā
· 0,3 un 0,5 klases mērsistēmas, lietojot šķidrumiem, kuru:
· temperatūra ir zemāka par −10o C vai augstāka par 50o C
· dinamiskā viskozitāte ir lielāka par 1000 mPa·s
· maksimālā tilpuma plūsma nav lielāka par 20 l/h


	
	
	1,5 klase
	1,5%
· sašķidrinātā oglekļa dioksīda mērsistēmas
· zem spiediena sašķidrinātās gāzes mērsistēmas, mērītas temperatūrā, kas zemāka par −10o C (izņemot kriogēno šķidrumu)


	
	
	2,5 klase
	2,5%
· kriogēno šķidrumu (temperatūra zem −153o C) mērsistēmas

	22. 
	Gāzes patēriņa skaitītāji
	1 un 1,5 klase
	-

	23.
	Gāzes patēriņa skaitītāji (membrānas tipa)
	-
	± 3 %, ja Qmin ≤ Q < 0,1 Qmax 
	MPK ekspluatācijā pieļaujama  – 6 %, + 3 %

	
	
	-
	± 1,5 %, ja 0,1 Qmax ≤ Q ≤ Qmax 
	MPK ekspluatācijā pieļaujama ± 3 %

	24.
	Gāzes patēriņa skaitītāji (turbīnas un rotācijas virzuļu tipa)
	-
	± 2 %, ja Qmin ≤ Q < Qt 
	MPK ekspluatācijā pieļaujama  ± 3 %

	
	
	-
	± 1 %, ja Qt ≤ Q ≤ Qmax 
	MPK ekspluatācijā pieļaujama ± 1,5 %

	25.
	Gāzes tilpuma korektori
	-
	0,5 %, ja vides temperatūra ir 20° C ± 3° C, mitrums 60%  ± 15 % un nominālā elektroenerģijas padeve 
	-

	
	
	
	0,7 % temperatūras korektoriem, ja ievēroti ekspluatācijas nosacījumi
	

	
	
	
	1 % pārējo tipu korektoriem, ja ievēroti ekspluatācijas nosacījumi
	

	26.
	Ūdens patēriņa skaitītāji
	-
	ja ūdens temperatūra < 30 C

	
	
	
	± 2%, ja Q2 ≤ Q < Q4
	± 5%, ja Q1 ≤ Q < Q2

	
	
	
	ja ūdens temperatūra > 300 C

	
	
	
	± 3%, ja Q2 ≤ Q < Q4
	± 5%, ja Q1 ≤ Q < Q2

	27. 
	Mērtrauki dzērienu daudzuma mērīšanai tirdzniecībā
	-
	± 2 ml (pārliešanas mērtrauki < 100 ml)

	
	
	
	± 3 % (pārliešanas mērtrauki ≥ 100 ml)

	
	
	
	± 5 % (dzērienu mērtrauki < 200 ml)

	
	
	
	± 5 ml + 2,5 % (dzērienu mērtrauki ≥ 200 ml)

	28.
	Mērtrauki dzērienu daudzuma mērīšanai tirdzniecībā
	-
	± 3 % no nominālā tilpuma (dzērienu mērtrauki ≥ 0,1 dm3 un pārliešanas mērtrauki)

	
	
	
	± 5 %  no nominālā tilpuma (dzērienu mērtrauki < 0,1 dm3)

	29.
	Stikla areometri (spirtam)
	I, II un III klase
	-
	-

	30.
	Vispārīgas nozīmes stikla areometri
	-
	< 2,0 kg/m3

	
	
	
	< 0,6 kg/m3 (naftas produktiem)

	31.
	Metāla mērtrauki degvielas uzpildes stacijās
	-
	± 1/2000 no nominālā tilpuma

	32.
	Alkometri
	-
	± 0,020 mg/L, ja β -
0,000 mg/L līdz 0,400 mg/L
	MPK ekspluatācijā pieļaujama ± 0, 030 mg/L

	
	
	
	5 % no β, ja β ≥
0,400 mg/L līdz 2,000 mg/L
	MPK ekspluatācijā pieļaujama 7,5 % no β

	
	
	
	 - 0,9 mg/L, ja β > 2,000 mg/L
	MPK ekspluatācijā pieļaujama   – 1,35 mg/L

	33.
	Izplūdes gāzu analizatori
	0 un 1 klase
	-
	-

	34.
	Siltumenerģijas skaitītāji
	1 klase
	MPK ekspluatācijā ir pieļaujama divreiz lielāka par MPK verificēšanā

	
	
	2 klase
	

	
	
	3 klase
	

	35.
	Aktīvās elektroenerģijas skaitītāji
	A, B un C klase
	-
	-

	36.
	Aktīvās elektroenerģijas tiešā pieslēguma induktīvie skaitītāji
	2 klase
	-
	-

	37.
	Aktīvās elektroenerģijas skaitītāji (vienfāzes un trīsfāžu) – elektromehāniskie
	0,5, 1 un 2 klase
	-
	-

	38.
	Elektroenerģijas skaitītāji (vienfāzes un trīsfāžu) – statiskie/elektroniskie
	1 un 2 klase
0,2 S un 0,5 S klase
2 un 3 klase
	-
	-

	39.
	Mērmaiņi (strāvmaiņi, spriegummaiņi un kombinētie mērmaiņi)
	0,2, 0,2 S,  0,5 un  0,5 S klase
	-
	-

	40.
	Transportlīdzekļu braukšanas ātruma mērierīces
	
	± 3 km/h, ja ātrums < 100 km/h

	
	
	
	± 3 %, ja ātrums > 100 km/h

	Saīsinājumi:
1. L- garums metros;
2. Lm – minimālais mērāmais garums;
3. d – iedaļas vērtība;
4. e – verificēšanas iedaļas vērtība;
5. β - alkohola masas koncentrācijas references vērtība;
6. m – iepildījuma masas vērtība;
7. Qmin – minimālā plūsma;
8. Qmax – maksimālā plūsma;
9. Qt – pārejas plūsma;
10. Q1 – minimālā plūsma;
11. Q2 – pārejas plūsma;
12. Q4 – pārslodzes plūsma.








