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4. pielikums 
Ministru kabineta 
2023. gada 7. marta
noteikumiem Nr. 116

Ēkas konstruktīvo elementu īpatsvars

	Nr.
p. k.
	Ēkas konstruktīvais risinājums
	Konstruktīvā elementa īpatsvars procentos

	
	
	pamati
	ārsienas (karkasi)
	pārsegumi
	jumts

	
	
	
	
	
	nesošā konstrukcija
	segums

	1.
	Pamati
	100
	0
	0
	0
	0

	2.
	Nojume
	9
	10
	0
	41
	40

	3.
	Nojume (bez jumta seguma)
	15
	17
	0
	68
	0

	4.
	Vienstāva ēka bez pārseguma (izņemot nojumi)
	20
	40
	0
	20
	20

	5.
	Vienstāva ēka bez pārseguma (izņemot nojumi) (bez jumta seguma)
	25
	50
	0
	25
	0

	6.
	Vienstāva ēka bez pārseguma (izņemot nojumi) (bez jumta nesošās konstrukcijas un seguma)
	33
	67
	0
	0
	0

	7.
	Ēka ar pārsegumu un vienu vai diviem virszemes stāviem
	19
	31
	20
	15
	15

	8.
	Ēka ar pārsegumu un vienu vai diviem virszemes stāviem (bez jumta seguma)
	22
	36
	24
	18
	0

	9.
	Ēka ar pārsegumu un vienu vai diviem virszemes stāviem (bez jumta nesošās konstrukcijas un seguma)
	27
	44
	29
	0
	0

	10.
	Ēka ar trim līdz pieciem virszemes stāviem
	19
	41
	20
	10
	10

	11.
	Ēka ar trim līdz pieciem virszemes stāviem (bez jumta seguma)
	21
	46
	22
	11
	0

	12.
	Ēka ar trim līdz pieciem virszemes stāviem (bez jumta nesošās konstrukcijas un seguma)
	24
	51
	25
	0
	0

	13.
	Ēka ar sešiem līdz deviņiem virszemes stāviem
	8
	52
	30
	5
	5

	14.
	Ēka ar sešiem līdz deviņiem virszemes stāviem (bez jumta seguma)
	8
	55
	32
	5
	0

	15.
	Ēka ar sešiem līdz deviņiem virszemes stāviem (bez jumta nesošās konstrukcijas un seguma)
	9
	58
	33
	0
	0

	16.
	Ēka ar desmit un vairāk stāviem
	6
	60
	30
	2
	2

	17.
	Ēka ar desmit un vairāk stāviem (bez jumta seguma)
	6
	61
	31
	2
	0

	18.
	Ēka ar desmit un vairāk stāviem (bez jumta nesošās konstrukcijas un seguma)
	6
	63
	31
	0
	0

	19.
	Pazemes ēka
	19
	41
	30
	5
	5

	20.
	Pazemes ēka (bez jumta seguma)
	20
	43
	32
	5
	0

	21.
	Pazemes ēka (bez jumta nesošās konstrukcijas un seguma)
	21
	46
	33
	0
	0

	22.
	Pazemes ēka bez jumta
	20
	40
	40
	0
	0
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