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	Noteikumu projekts
8. Vēja elektrostaciju radītā zemas frekvences trokšņa līmeņa prognozēšanai un novērtēšanai izmanto šo noteikumu ​pielikumā ietverto aprēķinu metodi.
	Iebildums
Papildināt ar atsauci uz zemas frekvences skaņu:
Piedāvātā redakcija
Vēja elektrostaciju radītā skaņa diapazonā no 1 līdz 10 Hz izvērtējama visos gadījumos, kad VES lāpstiņu pārejas frekvence vai tās harmonikas ietilpst šajā diapazonā. Izvērtējumu veic, izmantojot neizsvērtu skaņas spiediena spektru un, ja piemērojams, G-svērtu skaņas spiediena līmeni. Ja VES lāpstiņu pārejas frekvence ir zemāka par 1 Hz, IVN ziņojumā norāda šo frekvenci, tās harmonikas un pamato, kāpēc zem 1 Hz esošā periodiskā spiediena komponente nav būtiska dzīvojamo ēku iekštelpās.
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