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1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
	Priekšlikums
Klimata un enerģētikas ministrija, pamatojoties uz AS "Augstsprieguma tīkls" izvērtējumu, lūdz precizēt anotāciju, papildinot to ar skaidrojumu par grozījumu piemērošanu attiecībā uz elektroapgādes komersantu infrastruktūru.
Anotācijā kā grozījumu skartās būvju grupas ir minētas vēja elektrostacijas, torņi un masti, kuru augstums pārsniedz 60 metrus, tomēr nav sniegts skaidrojums par elektroenerģijas pārvades infrastruktūru. Tādējādi praksē var rasties interpretācijas risks par to, vai jaunajā LBN 405-21 9.1.3. apakšpunktā paredzētā prasība veikt periodisku tehnisko apsekošanu ne retāk kā reizi 10 gados attiecas arī uz elektroapgādes komersantu augstajiem elektropārvades līniju balstiem un elektroapgādes komersantu apakšstaciju teritorijā izvietotām augstām būvēm, piemēram, zibensaizsardzības mastiem. Vienlaikus LBN 405-21 2.1. apakšpunktā jau ir noteikts, ka būvnormatīvs neattiecas uz elektroapgādes komersantu līnijveida (lineārajām) inženierbūvēm un ar tām saistītajām transformatoru apakšstaciju un sadalietaišu ēkām. Elektropārvades līniju balsti ir uzskatāmi par šo līnijveida inženierbūvju sastāvdaļu, tādēļ anotācijā būtu lietderīgi nepārprotami norādīt, ka minētie grozījumi nav attiecināmi uz šādiem objektiem. Tāpat būtu lietderīgi šo pašu neattiecināšanas principu piemērot arī pārējai energoapgādes komersanta infrastruktūrai, t.i., elektroapgādes komersantu apakšstaciju teritorijā izvietotām augstām būvēm.
Lai veicinātu vienveidīgu tiesību normas izpratni un piemērošanu, kā arī novērstu iespējamas interpretācijas atšķirības attiecībā uz elektroenerģijas tīkla infrastruktūru, lūdzam anotāciju papildināt ar šādu skaidrojumu:
"Grozījumos paredzētā prasība veikt periodisku tehnisko apsekošanu vēja elektrostacijām, torņiem un mastiem, kuru augstums pārsniedz 60 metrus, nav attiecināma uz elektroapgādes komersantu līnijveida (lineārajām) inženierbūvēm un to sastāvā esošajiem elektropārvades līniju balstiem, kā arī ar šīm līnijveida inženierbūvēm saistītajām transformatoru apakšstaciju un sadalietaišu ēkām, ciktāl uz tām saskaņā ar LBN 405-21 2.1. apakšpunktu neattiecas būvnormatīva piemērošanas joma. Tāpat minētā prasība nav attiecināma uz elektroapgādes komersantu apakšstaciju teritorijā izvietotām būvēm un inženierbūvēm, kas funkcionāli nodrošina elektroenerģijas sistēmas infrastruktūras darbību."
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