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5. pielikums 
Ministru kabineta 
2023. gada 7. marta
noteikumiem Nr. 116

Inženierbūvju un atsevišķu ēku normatīvais kalpošanas ilgums, kā arī inženierbūvju apjoma rādītāji

	
	Tips atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 12. jūnija noteikumiem Nr. 326 "Būvju klasifikācijas noteikumi"
	Normatīvais kalpošanas ilgums gados
	Apjoma rādītājs

	Nr.
p. k.
	Kods
	Nosaukums
	
	nosaukums
	mērvienība
	skaidrojums

	1.
	21110101
	Valsts galvenie autoceļi, reģionālie un vietējie autoceļi
	20
	laukums
	m2
	Laukums – brauktuves laukums, ieskaitot veloceliņu, ietvju un apmaļu laukumu, bet neieskaitot veģetācijas aizņemto laukumu 

	
	
	
	
	platums
	m
	Platums – brauktuves platums 

	
	
	
	
	garums
	m
	Garums – brauktuves garums pa ceļa ass līniju 

	2.
	21120101
	Ielas, ceļi un laukumi ar cieto segumu
	20
	laukums
	m2
	Laukums – ceļa vai laukuma brauktuves laukums, ieskaitot veloceliņu, ietvju un apmaļu laukumu, bet neieskaitot veģetācijas aizņemto laukumu 

	
	
	
	
	platums
	m
	Platums – ceļa vai laukuma brauktuves platums 

	
	
	
	
	garums
	m
	Garums – ceļa vai laukuma brauktuves garums pa ceļa ass līniju 

	3.
	21120102
	Ielas, ceļi un laukumi ar mīksto segumu
	15
	laukums
	m2
	Laukums – ceļa vai laukuma brauktuves laukums, ieskaitot veloceliņu, ietvju un apmaļu laukumu, bet neieskaitot veģetācijas aizņemto laukumu 

	
	
	
	
	platums
	m
	Platums – ceļa vai laukuma brauktuves platums 

	
	
	
	
	garums
	m
	Garums – ceļa vai laukuma brauktuves garums pa ceļa ass līniju 

	4.
	21210101
	Platsliežu dzelzceļi
	30
	garums

	m
	Garums – vienceļa platsliežu dzelzceļa līnijas garums pa sliežu ceļa ass līniju.  Divceļu un vairākceļu dzelzceļa līnijām blakusceļu garumus summē 

	
	
	
	
	platums
	m
	Platums – sliežu ceļa platums 

	5.
	21210201
	Šaursliežu dzelzceļi
	30
	garums
	m
	Garums – vienceļa šaursliežu dzelzceļa līnijas garums pa sliežu ceļa ass līniju.  Divceļu un vairākceļu dzelzceļa līnijām blakusceļu garumus summē 

	
	
	
	
	platums
	m
	Platums – sliežu ceļa platums 

	6.
	21220101
	Tramvaja sliežu ceļi bez ceļa seguma
	30
	garums
	m
	Garums – vienceļa tramvaja ceļa līnijas garums pa sliežu ceļa ass līniju.  Divceļu un vairākceļu līnijām blakusceļu garumus summē 

	
	
	
	
	platums
	
	Platums – sliežu ceļa platums 

	7.
	21220102
	Tramvaja sliežu ceļi ar ceļa segumu
	30
	garums
	m
	Garums – vienceļa tramvaja ceļa līnijas garums pa sliežu ceļa ass līniju.  Divceļu un vairākceļu līnijām blakusceļu garumus summē 

	
	
	
	
	platums
	
	Platums – sliežu ceļa platums 

	8.
	21300101
	Lidlauku skrejceļi un stāvvietas
	15
	laukums
	m2
	Laukums – skrejceļa un stāvvietu klātnes laukums, ieskaitot apmaļu aizņemto laukumu, bet neieskaitot veģetācijas aizņemto laukumu 

	9.
	21410101
	Autoceļa un dzelzceļa dzelzsbetona un metāla laidumu tilti
	100
	laukums
	m2
	Laukums – tilta laiduma konstrukcijas laukums, ieskaitot krasta balstu aizņemto laukumu 

	
	
	
	
	garums
	m
	Garums – tilta laiduma konstrukcijas garums pa tilta ass līniju līdz tilta deformācijas šuvēm 

	
	
	
	
	augstums
	m
	Augstums – tilta laiduma konstrukcijas augstums no laiduma konstrukcijas virsmas viduspunkta līdz zemes (gultnes) virsmai 

	10.
	21410102
	Autoceļa un dzelzceļa koka laidumu tilti
	20
	laukums
	m2
	Laukums – tilta laiduma konstrukcijas laukums, ieskaitot krasta balstu aizņemto laukumu 

	
	
	
	
	garums
	m
	Garums – tilta laiduma konstrukcijas garums pa tilta ass līniju līdz tilta deformācijas šuvēm 

	
	
	
	
	augstums
	m
	Augstums – tilta laiduma konstrukcijas augstums no laiduma konstrukcijas virsmas viduspunkta līdz zemes (gultnes) virsmai 

	11.
	21410201
	Dzelzsbetona, metāla un mūra laidumu gājēju tilti vai virszemes gājēju pārejas
	100
	laukums
	m2
	Laukums – laiduma konstrukcijas laukums, ieskaitot noeju laukumu 

	
	
	
	
	garums
	m
	Garums – laiduma konstrukcijas garums pa tilta vai gājēju pārejas ass līniju līdz tilta vai gājēju pārejas deformācijas šuvēm 

	
	
	
	
	augstums
	m
	Augstums – tilta laiduma konstrukcijas augstums no laiduma konstrukcijas virsmas viduspunkta līdz zemes (gultnes) virsmai 

	12.
	21410202
	Koka laidumu gājēju tilti
	20
	laukums
	m2
	Laukums – laiduma konstrukcijas laukums, ieskaitot noeju laukumu 

	
	
	
	
	garums
	m
	Garums – laiduma konstrukcijas garums pa tilta ass līniju līdz tilta deformācijas šuvēm 

	
	
	
	
	augstums
	m
	Augstums – tilta laiduma konstrukcijas augstums no laiduma konstrukcijas virsmas viduspunkta līdz zemes (gultnes) virsmai 

	13.
	21410301
	Dzelzceļu estakādes
	40
	laukums
	m2
	Laukums – laiduma konstrukcijas laukums 

	
	
	
	
	garums
	m
	Garums – laiduma konstrukcijas garums pa estakādes ass līniju līdz estakādes deformācijas šuvēm 

	
	
	
	
	augstums
	m
	Augstums – estakādes laiduma konstrukcijas augstums no laiduma konstrukcijas virsmas viduspunkta līdz zemes virsmai

	14.
	21410302
	Rūpniecības uzņēmumu ražošanas procesu estakādes
	40
	laukums
	m2
	Laukums – laiduma konstrukcijas laukums 

	
	
	
	
	garums
	m
	Garums – laiduma konstrukcijas garums pa estakādes ass līniju līdz estakādes deformācijas šuvēm 

	
	
	
	
	augstums
	m
	Augstums – estakādes laiduma konstrukcijas augstums no laiduma konstrukcijas virsmas viduspunkta līdz zemes virsmai 

	15.
	21410303
	Cauruļvadu pārvadu estakādes
	40
	laukums
	m2
	Laukums – laiduma konstrukcijas laukums 

	
	
	
	
	garums
	m
	Garums – laiduma konstrukcijas garums pa estakādes ass līniju līdz estakādes deformācijas šuvēm 

	
	
	
	
	augstums
	m
	Augstums – estakādes laiduma konstrukcijas augstums no laiduma konstrukcijas virsmas viduspunkta līdz zemes virsmai 

	16.
	21420101
	Transporta un gājēju tuneļi
	100
	laukums
	m2
	Laukums – plaknes laukums tuneļa grīdas līmenī, kuru ierobežo tuneļa ārējais perimetrs, ieskaitot tuneļa ārsienu un noeju aizņemto laukumu 

	
	
	
	
	garums
	m
	Garums – tuneļa garums pa tuneļa ass līniju 

	
	
	
	
	augstums
	m
	Augstums – tuneļa iekšējais augstums no tuneļa grīdas līdz pārsegumam 

	17.
	21510101
	Krastmalas ar dažādu veidu krasta nostiprinājumiem
	50
	garums
	m
	Garums – krastmalas garums pa krasta līniju 

	
	
	
	
	laukums
	m2
	Laukums – pret ūdeni vērstās krasta nostiprinājumu plaknes laukums, kuru ierobežo pa gultnes un krasta līniju noteiktās krasta nostiprinājuma robežas 

	
	
	
	
	augstums
	m
	Augstums – krastmalas nostiprinājuma konstrukciju lielākais augstums no gultnes virsmas līdz nostiprinājuma augšējai daļai 

	18.
	21510102
	Iekšzemes ūdeņu piestātnes
	50
	garums
	m
	Garums – piestātnes garums pa krasta līniju 

	
	
	
	
	laukums
	m2
	Laukums – pret ūdeni vērstās krasta nostiprinājumu plaknes laukums, kuru ierobežo pa gultnes un krasta līniju noteiktās krasta nostiprinājumu robežas 

	
	
	
	
	augstums
	m
	Augstums – piestātnes nostiprinājuma konstrukciju lielākais augstums no gultnes virsmas līdz piestātnes augšējai daļai. Piestātnēm augstuma noteikšanā var izmantot attālumu no projektētās gultnes atzīmes līdz nulles atzīmei atbilstoši EVRS realizācijai Latvijas teritorijā 

	19.
	21510201
	Moli, būnas un viļņlauži
	50
	garums
	m
	Garums – pa būves virsmas ass līniju 

	
	
	
	
	augstums
	m
	Augstums – lielākais augstums no gultnes līdz mola vai viļņlauža virsmai. Moliem un viļņlaužiem augstuma noteikšanā var izmantot attālumu no projektētās gultnes atzīmes līdz nulles atzīmei atbilstoši EVRS realizācijai Latvijas teritorijā 

	20.
	21510202
	Jūras ostu piestātnes
	50
	garums
	m
	Garums – piestātnes garums pa krasta līniju 

	
	
	
	
	laukums
	m2
	Laukums – pret ūdeni vērstās krasta nostiprinājumu plaknes laukums, kuru ierobežo pa gultnes un krasta līniju noteiktās krasta nostiprinājumu robežas 

	
	
	
	
	augstums
	m
	Augstums – piestātnes nostiprinājuma konstrukciju lielākais augstums no gultnes virsmas līdz piestātnes augšējai daļai. Piestātnēm augstuma noteikšanā var izmantot attālumu no projektētās gultnes atzīmes līdz nulles atzīmei atbilstoši EVRS realizācijai Latvijas teritorijā 

	21.
	21520101
	Dambji ar nostiprinātām nogāzēm
	50
	būvtilpums
	m3
	Būvtilpums – tilpums starp dambja ārējo virsmu un dambja pamatni 

	
	
	
	
	garums
	m
	Garums – dambja horizontālās virsmas garums pa dambja virsmas ass līniju 

	22.
	21520102
	Dambji bez nogāžu nostiprināšanas
	50
	būvtilpums
	m3
	Būvtilpums – tilpums starp dambja ārējo virsmu un dambja pamatni 

	
	
	
	
	garums
	m
	Garums – dambja horizontālās virsmas garums pa dambja virsmas ass līniju 

	23.
	21530101
	Akvedukti, apūdeņošanas un kultivācijas hidrobūves
	Tipu nepiemēro un objektus nereģistrē Kadastra informācijas sistēmā, jo tā ir meliorācijas būve un tādu reģistrē Meliorācijas kadastrā

	24.
	22110101
	Maģistrālie naftas produktu cauruļvadi ar iekšējo diametru 500 mm un lielāku
	30
	garums
	m
	Garums – cauruļvada garums 

	
	
	
	
	diametrs
	mm
	Diametrs – cauruļvada lielākais iekšējais diametrs 

	25.
	22110201
	Pārvades sistēmas gāzesvadi ar iekšējo diametru līdz 300 mm (ieskaitot)
	30
	garums
	m
	Garums – cauruļvada garums 

	
	
	
	
	diametrs
	mm
	Diametrs – cauruļvada lielākais iekšējais diametrs 

	26.
	22110202
	Pārvades sistēmas gāzesvadi ar iekšējo diametru no 300 līdz 600 mm (ieskaitot)
	30
	garums
	m
	Garums – cauruļvada garums 

	
	
	
	
	diametrs
	mm
	Diametrs – cauruļvada lielākais iekšējais diametrs 

	27.
	22110203
	Pārvades sistēmas gāzesvadi ar iekšējo diametru, lielāku par 600 mm
	30
	garums
	m
	Garums – cauruļvada garums 

	
	
	
	
	diametrs
	mm
	Diametrs – cauruļvada lielākais iekšējais diametrs 

	28.
	22120101
	Ūdensvadi ar iekšējo diametru no 150 līdz 300 mm (ieskaitot)
	20
	garums
	m
	Garums – cauruļvada garums 

	
	
	
	
	diametrs
	mm
	Diametrs – cauruļvada lielākais iekšējais diametrs 

	29.
	22120102
	Ūdensvadi ar iekšējo diametru no 300 līdz 600 mm (ieskaitot)
	20
	garums
	m
	Garums – cauruļvada garums 

	
	
	
	
	diametrs
	mm
	Diametrs – cauruļvada lielākais iekšējais diametrs 

	30.
	22120103
	Ūdensvadi ar iekšējo diametru no 600 līdz 900 mm (ieskaitot)
	20
	garums
	m
	Garums – cauruļvada garums 

	
	
	
	
	diametrs
	mm
	Diametrs – cauruļvada lielākais iekšējais diametrs 

	31.
	22120104
	Ūdensvadi ar iekšējo diametru, lielāku par 900 mm
	20
	garums
	m
	Garums – cauruļvada garums 

	
	
	
	
	diametrs
	mm
	Diametrs – cauruļvada lielākais iekšējais diametrs 

	32.
	22130101
	Režģotie torņi un masti
	30
	augstums
	m
	Augstums – torņa vai masta augstums no pamatu virsmas līdz torņa vai masta konstrukcijas augstākajam punktam 

	
	
	
	
	laukums
	m2
	Laukums – plaknes laukums torņa vai masta pamatu virsmas līmenī, kuru ierobežo pamatu ārējais perimetrs vai atsaišu (enkuru) jeb stabveida pamatu savienojošo taišņu ārējais perimetrs 

	33.
	22130102
	Čaulveida torņi vai masti
	30
	augstums
	m
	Augstums – torņa vai masta augstums no pamatu virsmas līdz torņa vai masta konstrukcijas augstākajam punktam 

	
	
	
	
	laukums
	m2
	Laukums – plaknes laukums torņa vai masta pamatu virsmas līmenī, kuru ierobežo pamatu ārējais perimetrs vai atsaišu (enkuru) jeb stabveida pamatu savienojošo taišņu ārējais perimetrs 

	[bookmark: _GoBack]34.
	22130103
	Torņi, augstāki par 300 m
	30
	augstums
	m
	Augstums – torņa vai masta augstums no pamatu virsmas līdz torņa vai masta konstrukcijas augstākajam punktam 

	
	
	
	
	laukums
	m2
	Laukums – plaknes laukums torņa vai masta pamatu virsmas līmenī, kuru ierobežo pamatu ārējais perimetrs vai atsaišu (enkuru) jeb stabveida pamatu savienojošo taišņu ārējais perimetrs 

	35.
	22130201
	Maģistrālās sakaru līnijas
	30
	garums
	m
	Garums – sakaru līnijas garums 

	36.
	22140101
	330 kilovoltu gaisvadu elektrolīnijas
	30
	garums
	m
	Garums – elektropārvades līnijas garums 

	37.
	22140102
	110 kilovoltu gaisvadu elektrolīnijas
	30
	garums
	m
	Garums – elektropārvades līnijas garums 

	38.
	22140201
	330 kilovoltu pazemes kabeļu elektrolīnijas
	30
	garums
	m
	Garums – elektropārvades līnijas garums 

	39.
	22140202
	110 kilovoltu pazemes kabeļu elektrolīnijas
	30
	garums
	m
	Garums – elektropārvades līnijas garums 

	40.
	22140301
	Vidussprieguma 6, 10 un 20 kilovoltu gaisvadu elektrolīnijas
	30
	garums
	m
	Garums – elektropārvades līnijas garums 

	41.
	22140302
	Zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas
	30
	garums
	m
	Garums – elektropārvades līnijas garums 

	42.
	22140401
	6, 10 un 20 kilovoltu pazemes kabeļu elektrolīnijas
	30
	garums
	m
	Garums – elektropārvades līnijas garums 

	43.
	22140402
	Zemsprieguma kabeļu elektrolīnijas
	30
	garums
	m
	Garums – elektropārvades līnijas garums 

	44.
	22210101
	Sadales sistēmas gāzesvadi ar cauruļu iekšējo diametru līdz 150 mm (ieskaitot)
	30
	garums
	m
	Garums – gāzesvada garums 

	
	
	
	
	diametrs
	mm
	Diametrs – cauruļvada lielākais iekšējais diametrs 

	45.
	22210102
	Sadales sistēmas gāzesvadi ar cauruļu iekšējo diametru no 150 līdz 400 mm (ieskaitot)
	30
	garums
	m
	Garums – gāzesvada garums 

	
	
	
	
	diametrs
	mm
	Diametrs – cauruļvada lielākais iekšējais diametrs 

	46.
	22210103
	Sadales sistēmas gāzesvadi ar cauruļu iekšējo diametru, lielāku par 400 mm
	30
	garums
	m
	Garums – gāzesvada garums 

	
	
	
	
	diametrs
	mm
	Diametrs – cauruļvada lielākais iekšējais diametrs 

	47.
	22210201
	Sadales sistēmas gāzesvadi ar cauruļu iekšējo diametru līdz 150 mm (ieskaitot)
	30
	garums
	m
	Garums – gāzesvada garums 

	
	
	
	
	diametrs
	mm
	Diametrs – cauruļvada lielākais iekšējais diametrs 

	48.
	22210202
	Sadales sistēmas gāzesvadi ar cauruļu iekšējo diametru no 150 līdz 400 mm (ieskaitot)
	30
	garums
	m
	Garums – gāzesvada garums 

	
	
	
	
	diametrs
	mm
	Diametrs – cauruļvada lielākais iekšējais diametrs 

	49.
	22210203
	Sadales sistēmas gāzesvadi ar cauruļu iekšējo diametru, lielāku par 400 mm
	30
	garums
	m
	Garums – gāzesvada garums 

	
	
	
	
	diametrs
	mm
	Diametrs – cauruļvada lielākais iekšējais diametrs 

	50.
	22220101
	Ūdens ieguves urbumi vai grodu akas
	20
	augstums
	m
	Augstums – artēziskās akas vai grodu akas augstums no filtra vai pirmā groda apakšas līdz zemes virsmai, ieskaitot caurules vai groda virszemes daļas augstumu 

	
	
	
	
	diametrs
	mm
	Diametrs – artēziskās akas aizsargcaurules vai groda lielākais iekšējais diametrs 

	51.
	22220201
	Ūdenstorņi ar ūdens rezervuāra ietilpību līdz 200 m3 (ieskaitot)
	20
	augstums
	m
	Augstums – torņa augstums no pamatu virsmas līdz ūdens rezervuāra apakšai 

	
	
	
	
	būvtilpums
	m3
	Būvtilpums – tilpums starp norobežojošo konstrukciju ārējām virsmām un plakni pamatu virsmas līmenī 

	
	
	
	
	laukums
	m2
	Laukums – horizontālās plaknes laukums torņa pamatu virsmas līmenī, kuru ierobežo pamatu ārējais perimetrs 

	
	
	
	
	ietilpība
	m3
	Ietilpība – ūdens daudzums, kuru iespējams iepildīt rezervuārā 

	52.
	22220202
	Ūdenstorņi ar ūdens rezervuāra ietilpību, lielāku par 200 m3
	20
	augstums
	m
	Augstums – torņa augstums no pamatu virsmas līdz ūdens rezervuāra apakšai 

	
	
	
	
	būvtilpums
	m3
	Būvtilpums – tilpums starp norobežojošo konstrukciju ārējām virsmām un plakni pamatu virsmas līmenī 

	
	
	
	
	laukums
	m2
	Laukums – horizontālās plaknes laukums torņa pamatu virsmas līmenī, kuru ierobežo pamatu ārējais perimetrs 

	
	
	
	
	ietilpība
	m3
	Ietilpība – ūdens daudzums, kuru iespējams iepildīt rezervuārā 

	53.
	22220301
	Ūdensvadu tīkli ar cauruļu iekšējo diametru līdz 350 mm (ieskaitot)
	20
	garums
	m
	Garums – cauruļvada garums 

	
	
	
	
	diametrs
	mm
	Diametrs – cauruļvada lielākais iekšējais diametrs 

	54.
	22220302
	Ūdensvadu tīkli ar cauruļu iekšējo diametru, lielāku par 350 mm
	20
	garums
	m
	Garums – cauruļvada garums 

	
	
	
	
	diametrs
	mm
	Diametrs – cauruļvada lielākais iekšējais diametrs 

	55.
	22220401
	Termofikācijas, tvaika un kondensāta cauruļvadi siltumtrašu kanālos ar iekšējo diametru līdz 300 mm (ieskaitot) un siltumizolāciju
	20
	garums
	m
	Garums – cauruļvada garums 

	
	
	
	
	diametrs
	mm
	Diametrs – cauruļvada lielākais iekšējais diametrs 

	56.
	22220402
	Termofikācijas, tvaika un kondensāta cauruļvadi siltumtrašu kanālos ar iekšējo diametru, lielāku par 300 mm, un siltumizolāciju
	20
	garums
	m
	Garums – cauruļvada garums 

	
	
	
	
	diametrs
	mm
	Diametrs – cauruļvada lielākais iekšējais diametrs 

	57.
	22220403
	Virszemes termofikācijas un tvaika cauruļvadi ar siltumizolāciju
	20
	garums
	m
	Garums – cauruļvada garums 

	
	
	
	
	diametrs
	mm
	Diametrs – cauruļvada lielākais iekšējais diametrs 

	58.
	22220404
	Bezkanāla pazemes siltumtīklu cauruļvadi ar iekšējo diametru līdz 500 mm (ieskaitot) un siltumizolāciju
	20
	garums
	m
	Garums – cauruļvada garums 

	
	
	
	
	diametrs
	mm
	Diametrs – cauruļvada lielākais iekšējais diametrs 

	59.
	22220405
	Bezkanāla pazemes siltumtīklu cauruļvadi ar iekšējo diametru, lielāku par 500 mm, un siltumizolāciju
	20
	garums
	m
	Garums – cauruļvada garums 

	
	
	
	
	diametrs
	mm
	Diametrs – cauruļvada lielākais iekšējais diametrs 

	60.
	22220501
	Ūdens gradētavas
	20
	laukums
	m2
	Laukums – kondensātu uztverošās virsmas laukums 

	
	
	
	
	augstums
	m
	Augstums – no pamatu virsmas līdz gradētavas augstākajam punktam 

	
	
	
	
	būvtilpums
	m3
	Būvtilpums – tilpums starp norobežojošo konstrukciju ārējām virsmām un plakni pamatu virsmas līmenī 

	61.
	22230101
	Čuguna vai dzelzsbetona kanalizācijas cauruļvadi
	20
	garums
	m
	Garums – cauruļvada garums 

	
	
	
	
	diametrs
	mm
	Diametrs – cauruļvada lielākais iekšējais diametrs 

	62.
	22230102
	Tērauda cauruļvadu kanalizācijas kolektoru pārejas zem upju gultnēm
	20
	garums
	m
	Garums – cauruļvada garums 

	
	
	
	
	diametrs
	mm
	Diametrs – cauruļvada lielākais iekšējais diametrs 

	63.
	22230103
	Keramikas vai plastmasas kanalizācijas cauruļvadi
	20
	garums
	m
	Garums – cauruļvada garums 

	
	
	
	
	diametrs
	mm
	Diametrs – cauruļvada lielākais iekšējais diametrs 

	64.
	22230201
	Attīrīšanas iekārtu rezervuāri
	20
	laukums
	m2
	Laukums – lielākais horizontālās plaknes laukums, kuru ierobežo rezervuāra sienu ārējais perimetrs 

	
	
	
	
	augstums
	m
	Augstums – lielākais vertikālais rezervuāra iekšējais augstums 

	
	
	
	
	būvtilpums
	m3
	Būvtilpums – tilpums, ko ierobežo rezervuāra ārējā virsma  Būvtilpumā neieskaita tilpumu, kuru veido rezervuāra daļa, kas ir zem rezervuāra grīdas virsmas līmeņa 

	
	
	
	
	ietilpība
	m3
	Ietilpība – šķidruma daudzums, kuru iespējams iepildīt rezervuārā 

	65.
	22230202
	Attīrīšanas iekārtu baseini
	20
	laukums
	m2
	Laukums – lielākais horizontālās plaknes laukums, kuru ierobežo baseinu sienu ārējais perimetrs 

	
	
	
	
	augstums
	m
	Augstums – lielākais augstums no baseina grīdas līdz baseina sienas horizontālajai virsmai 

	
	
	
	
	būvtilpums
	m3
	Būvtilpums – tilpums, ko ierobežo baseina norobežojošo konstrukciju ārējā virsma.  Būvtilpumā neieskaita tilpumu, kuru veido baseina daļa, kas ir zem baseina grīdas virsmas līmeņa 

	
	
	
	
	ietilpība
	m3
	Ietilpība – šķidruma daudzums, kuru iespējams iepildīt baseinā 

	66.
	22230203
	Dūņu lauki ar pamatni
	20
	laukums
	m2
	Laukums – lielākais horizontālās plaknes laukums, kuru ierobežo būves sienu ārējais perimetrs 

	
	
	
	
	būvtilpums
	m3
	Būvtilpums – tilpums, ko ierobežo būves norobežojošo konstrukciju ārējā virsma un plakne pamatnes virsmas līmenī 

	
	
	
	
	ietilpība
	m3
	Ietilpība – šķidru dūņu daudzums, ko iespējams iepildīt ar sienām norobežotā dūņu laukā 

	67.
	22240101
	Sakaru kabeļu kanalizācijas cauruļvadi
	30
	garums
	m
	Garums – cauruļvada garums 

	
	
	
	
	diametrs
	mm
	Diametrs – cauruļvada lielākais iekšējais diametrs 

	68.
	23010101
	Ieguves rūpniecības vai derīgo izrakteņu ieguves būves
	20
	augstums
	m
	Augstums – naftas vai gāzes urbuma dziļums 

	
	
	
	
	diametrs
	mm
	Diametrs – naftas vai gāzes urbuma lielākais iekšējais diametrs 

	69.
	23020101
	Vēja elektrostacijas
	30
	augstums
	m
	Augstums – lielākais torņa augstums no pamatu virsmas līdz torņa konstrukcijas augstākajam punktam 

	
	
	
	
	laukums
	m2
	Laukums – horizontālas plaknes laukums torņa pamatu virsmas līmenī, kuru ierobežo pamatu ārējais perimetrs 

	70.
	23030101
	Ķīmiskās rūpniecības uzņēmumu būves
	Tipu nepiemēro 

	71.
	23040101
	Iepriekš neklasificētas smagās rūpniecības uzņēmumu būves
	Tipu nepiemēro 

	72.
	24110101
	Sporta laukumi un trases ar cieto segumu
	15
	laukums
	m2
	Laukums – klātnes laukums, ieskaitot apmaļu aizņemto laukumu, neieskaitot veģetācijas aizņemto laukumu 

	73.
	24110102
	Sporta laukumi un trases ar mīksto segumu
	15
	laukums
	m2
	Laukums – klātnes laukums, ieskaitot apmaļu aizņemto laukumu 

	74.
	24120101
	Tribīnes
	15
	laukums
	m2
	Laukums – horizontālas plaknes laukums tribīnes pamatu virsmas līmenī, kuru ierobežo tribīnes ārējais perimetrs 

	75.
	24120102
	Velotreki
	15
	laukums
	m2
	Laukums – horizontālas plaknes laukums velotreka pamatu virsmas līmenī, kuru ierobežo velotreka ārējais perimetrs 

	76.
	24120103
	Peldbaseini
	15
	laukums
	m2
	Laukums – lielākais horizontālās plaknes laukums, kuru ierobežo baseinu sienu ārējais perimetrs 

	
	
	
	
	augstums
	m
	Augstums – lielākais augstums no baseina grīdas līdz baseina sienas horizontālajai virsmai 

	
	
	
	
	būvtilpums
	m3
	Būvtilpums – tilpums, ko ierobežo baseina norobežojošo konstrukciju ārējā virsma.  Būvtilpumā neieskaita tilpumu, kuru veido baseina daļa, kas ir zem baseina grīdas virsmas līmeņa 

	
	
	
	
	ietilpība
	m3
	Ietilpība – šķidruma daudzums, kuru iespējams iepildīt baseinā 

	77.
	24120104
	Ledus nobrauciena trases
	15
	laukums
	m2
	Laukums – klātnes laukums 

	78.
	24120105
	Nobrauciena trases
	15
	laukums
	m2
	Laukums – klātnes laukums 

	79.
	24120106
	Sporta un atpūtas trošu ceļi
	30
	garums
	m
	Garums –  ceļa garums 

	80.
	24200101
	Ķieģeļu dūmeņi
	30
	augstums
	m
	Augstums – dūmeņa augstums no pamatu virsmas līdz dūmeņa sienu augstākajam punktam 

	
	
	
	
	laukums
	m2
	Laukums – horizontālas plaknes laukums dūmeņa pamatu virsmas līmenī, kuru ierobežo pamatu ārējais perimetrs 

	81.
	24200102
	Dzelzsbetona dūmeņi
	30
	augstums
	m
	Augstums – dūmeņa augstums no pamatu virsmas līdz dūmeņa sienu augstākajam punktam 

	
	
	
	
	laukums
	m2
	Laukums – horizontālas plaknes laukums dūmeņa pamatu virsmas līmenī, kuru ierobežo pamatu ārējais perimetrs 

	82.
	24200103
	Metāla dūmeņi
	30
	augstums
	m
	Augstums – dūmeņa augstums no pamatu virsmas līdz dūmeņa sienu augstākajam punktam 

	
	
	
	
	laukums
	m2
	Laukums – horizontālas plaknes laukums dūmeņa pamatu virsmas līmenī, kuru ierobežo pamatu ārējais perimetrs 

	83.
	24200201
	Baseini
	20
	laukums
	m2
	Laukums – lielākais horizontālās plaknes laukums, kuru ierobežo baseinu sienu ārējais perimetrs 

	
	
	
	
	augstums
	m
	Augstums – lielākais augstums no baseina grīdas līdz baseina sienas horizontālajai virsmai 

	
	
	
	
	būvtilpums
	m3
	Būvtilpums – tilpums ko ierobežo baseina norobežojošo konstrukciju ārējā virsma.  Būvtilpumā neieskaita tilpumu, kuru veido baseina daļa, kas ir zem baseina grīdas virsmas līmeņa 

	
	
	
	
	ietilpība
	m3
	Ietilpība – šķidruma daudzums, kuru iespējams iepildīt baseinā 

	84.
	24200301
	Elevatoru un graudu pārstrādes (pirmapstrādes) uzņēmumu tvertnes graudu piegādāšanai transportam un atkritumiem
	20
	laukums
	m2
	Laukums – plaknes laukums pamatu virsmas līmenī, kuru ierobežo pamatu ārējais perimetrs vai stabveida pamatu savienojošo taišņu ārējais perimetrs 

	
	
	
	
	augstums
	m
	Augstums – lielākais tvertnes iekšējais augstums 

	
	
	
	
	būvtilpums
	m3
	Būvtilpums – tilpums, kuru ierobežo tvertnes ārējā virsma. Būvtilpumā neieskaita tilpumu, kuru veido tvertnes daļa, kas ir zem tvertnes grīdas virsmas līmeņa 

	
	
	
	
	ietilpība
	m3
	Ietilpība – vielas daudzums, kuru iespējams iepildīt tvertnē 

	85.
	24200401
	Apgaismošanas līnijas ar balstiem un lampām
	30
	garums
	m
	Garums – apgaismošanas līnijas garums 

	86.
	24200501
	Žogi bez cokola ar koka, klūgu pinuma vai cita līdzīga materiāla pildījumu
	15
	laukums
	m2
	Laukums – žoga garuma un augstuma reizinājums 

	
	
	
	
	garums
	m
	Garums – žoga un vārtu kopējais garums 

	
	
	
	
	augstums
	m
	Augstums – lielākais vertikālais augstums no zemes virsmas līdz žoga pildījuma augšai 

	87.
	24200502
	Žogi bez cokola ar metāla, stikla vai cita līdzīga materiāla pildījumu
	15
	laukums
	m2
	Laukums – žoga garuma un augstuma reizinājums 

	
	
	
	
	garums
	m
	Garums – žoga un vārtu kopējais garums 

	
	
	
	
	augstums
	m
	Augstums – lielākais vertikālais augstums no zemes virsmas līdz žoga pildījuma augšai 

	88.
	24200503
	Žogi ar cokolu un koka klūgu pinuma, metāla, stikla vai cita materiāla pildījumu
	15
	laukums
	m2
	Laukums – žoga garuma un augstuma reizinājums 

	
	
	
	
	garums
	m
	Garums – žoga un vārtu kopējais garums 

	
	
	
	
	augstums
	m
	Augstums – lielākais vertikālais augstums no zemes virsmas līdz žoga pildījuma augšai 

	89.
	24200504
	Mūra, betona vai dzelzsbetona žogi
	15
	laukums
	m2
	Laukums – žoga garuma un augstuma reizinājums 

	
	
	
	
	garums
	m
	Garums – žoga un vārtu kopējais garums 

	
	
	
	
	augstums
	m
	Augstums – lielākais vertikālais augstums no zemes virsmas līdz žoga pildījuma augšai 

	90.
	24200601
	Kultūrvēsturiskas inženierbūves
	20
	laukums
	m2
	Laukums – kultūrvēsturiskās inženierbūves laukums ar segumu zemes virsmas līmenī, ieskaitot to atsevišķo daļu un fragmentu, tai skaitā vertikālo konstrukciju, piemēram, pamatu, sienu, balstu, aizņemto laukumu, bet neieskaitot veģetācijas aizņemto laukumu 

	
	
	
	
	augstums
	m
	Augstums – par vienu metru lielākais vertikālais garums no zemes virsmas līdz kultūrvēsturiskās inženierbūves augstākajam punktam, neskaitot uz tās esošā mākslas pieminekļa, piemēram, skulptūras, lietišķās un dekoratīvās mākslas parauga (piemēram, keramikas, stikla, metāla, koka, akmens materiāla izstrādājumi), augstumu 

	91.
	24200701
	Laukumi
	20
	laukums
	m2
	Laukums –  neieskaitot veģetācijas aizņemto laukumu 

	92.
	24200801
	Skatu torņi un platformas
	30
	augstums
	m
	Augstums – torņa vai masta augstums no pamatu virsmas līdz torņa vai masta konstrukcijas augstākajam punktam 

	
	
	
	
	laukums
	m2
	Laukums –  pēdējās (augstākās) platformas laukums grīdas līmenī 

	93.
	24200901
	Trošu ceļi
	30
	garums
	m
	Garums –  ceļa garums 

	94.
	12520103
	Naftas produktu, ķīmisko vielu vai maisījumu un radioaktīvo atkritumu rezervuāri un tvertnes ar būvtilpumu līdz 1000 m3 (ieskaitot)
	50 gadi, bet, ja vielas ir radioaktīvas, tad 300 gadi 

	95.
	12520104
	Naftas produktu, ķīmisko vielu vai maisījumu un radioaktīvo atkritumu rezervuāri un tvertnes ar būvtilpumu no 1000 līdz 5000 m3 (ieskaitot)
	50 gadi, bet, ja vielas ir radioaktīvas, tad 300 gadi 

	96.
	12520105
	Naftas produktu, ķīmisko vielu vai maisījumu un radioaktīvo atkritumu rezervuāri un tvertnes ar būvtilpumu no 5000 līdz 50 000 m3 (ieskaitot)
	50 gadi, bet, ja vielas ir radioaktīvas, tad 300 gadi 

	97.
	12520106
	Naftas produktu, ķīmisko vielu vai maisījumu un radioaktīvo atkritumu rezervuāri un tvertnes ar būvtilpumu, lielāku par 50 000 m3
	50 gadi, bet, ja vielas ir radioaktīvas, tad 300 gadi 

	98.
	12520107
	Ūdens rezervuāri
	35 gadi 

	99.
	12520108
	Ražošanas uzņēmumu silosveida un bunkurveida noliktavas
	60 gadi 

	100.
	12520109
	Sašķidrinātas gāzes spiedtvertnes
	45 gadi 
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